<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20230503;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2021.06.24  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.2</Version>
  <VersDate>2013-10</VersDate>
  <Date>2026-04-30</Date>
  <Time>15:29:05</Time>
  <ProgSystem>SOFTTECH GmbH / GXML Toolbox V3.3 R20230503</ProgSystem>
  <ProgName>AVANTI pro 2025</ProgName>
  <Certific>Available</Certific>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>2304-B</NamePrj>
  <LblPrj>Generalsanierung Kreiskrankenhaus Bergstraße, Heppenheim</LblPrj>
  <Descrip/>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <UPFracDig>2</UPFracDig>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <BoQID>EC9D1121-6C80-41DD-AE59-D7506C781C61</BoQID>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH</Name1>
    <Street>Viernheimer Strasse 2</Street>
    <PCode>64646</PCode>
    <City>Heppenheim</City>
    <Country>Deutschland</Country>
   </Address>
   <DPNo/>
   <AwardNo/>
  </OWN>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText textWidth="13.999cm">
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Kreiskrankenhaus Bergstraße (KKB) in Heppenheim beabsichtigt im Zuge der Maßnahme &#x22;Generalsanierung KKB&#x22; zahlreiche Maßnahmen in verschiedenen Bauabschnitten durchzuführen.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauteil G wird abgerissen, dort wird ein Ersatzneubau mit Zentraler Notaufnahme, Radiologie und Operationsabteilung errichtet.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Weitere Teilmaßnahmen sind Entkernung und Sanierung Bauteil J für die neue Intensivpflege und Allgemeinpflege, Fassadensanierung, Trinkwassersanierung,  Ertüchtigung TGA-Zentralen, Teilumsetzung Basisbrandschutzkonzept und Errichtung eines neuen Haus-Übergabe-Punktes.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Die Projektadresse lautet:</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Kreiskrankenhaus Bergstraße in 64646 Heppenheim, Viernheimer Str. 2.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsumfang dieser Vergabeeinheit ist im Wesentlichen:</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Abdichtungsarbeiten</span>
    </p>
    <p style="font-family:arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:4.40mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dampsperre auf Bodenplatte</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:4.40mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Flachdachabdichtung der Stahlbeton-Dachflächen des 1. OG - 3. OG</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:4.40mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Flachdachabdichtung der Technikzentrale mit Trapezblechdach</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:4.40mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Lichtkuppeln/Rauchableitungsöffnungen</span>
    </p>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText textWidth="13.999cm">
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">GELTUNGSBEREICH</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die nachfolgend aufgeführten ZTV (Allgemeine Hinweise, Vorschriften, Ausführung der Arbeiten) gelten in Ergänzung der VOB / C, ATV Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18 299 und der jeweiligen ATV für die beschriebenen Leistungen</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">VORSCHRIFTEN ALLGEMEIN</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle von Materialien und Ausführungen berührten DIN-/EN-Normen, Gesetze, Vorschriften, Verordnungen, Richtlinien sowie die entsprechend zugrunde zu legenden Merkblätter der jeweiligen Hersteller in aktueller, jeweils gültiger Fassung.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Örtliche Baubestimmungen, Landesbauordnung</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zulassungsbescheide des Institutes für Bautechnik, Berlin</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Herstellervorschriften, Ausführungs- und Verlegeanleitungen der jeweiligen Hersteller</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  und/oder deren  technische Merkblätter</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie Gesetze und Richtlinien sind genauestens einzuhalten.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText textWidth="13.999cm">
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Sinne der Baustellenverordnung wird das Bauvorhaben von einem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator überwacht.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Den sicherheitsbezogenen Anweisungen des SiGeKo ist verbindlich und unverzüglich Folge zu leisten.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Seitens des SiGeKo wird eine baubezogene Baustellenordnung (BSTO) erstellt, welche die grundlegenden Verhaltensweisen auf der Baustelle regelt. </span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das eingesetzte Personal ist von der Betreuung durch den SiGeKo des AG sowie den Inhalt der BSTO in Kenntnis zu setzen.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die detaillierten Informationen und Hinweise sowie weitere sicherheitsbezogene Anweisungen sind in der Baustellenordnung aufgeführt. </span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>ALLGEMEINE HINWEISE</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText textWidth="13.999cm">
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">ALLGEMEINE HINWEISE</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufgrund der Arbeiten angrenzend zu Räumlichkeiten, die auch während der Umbaumaßnahme in Betrieb bleiben und durch das Krankenhaus Bergstraße weiterhin genutzt werden, sind die entstehenden Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub und Baubetrieb durch geeignete Maßnahmen und Geräte auf ein Minimum zu reduzieren.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Arbeitsstellen innerhalb der bauseits vorhandenen Schutzeinrichtungen, die um die Ausführungsbereiche aufgebaut sind, sind permanent vollständig geschlossen zu halten.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Verlauf der Bauarbeiten ist strengstens dafür Sorge zu tragen, dass Feuerwehrzufahrten, Flucht- und Rettungswege sowie Zufahrtswege für Krankenwagen uneingeschränkt frei gehalten werden.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Baustelleneinrichtung</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innerhalb des Gebäudes stehen keine Flächen zur Verfügung, hier ist laufender Betrieb des Krankenhauses.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innerhalb des Bauzauns errichtet der AG die allgemeine BE (Sanitärcontainer sowie 3 Aufenthaltscontainer) für alle Gewerke - siehe BE-Plan. Die allgemeine BE muss vom AN gemeinsam mit den übrigen Gewerken genutzt werden. Platz für eigene Aufenthaltscontainer der Firmen ist nicht vorhanden. Die Stellung von Material- oder Werkstattcontainern muss mit der Objektüberwachung des AG abgestimmt werden.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Darüber hinauf ggf. erforderliche Flächen hat der AN eigenverantwortlich anzumieten, daraus resultierenden Kosten sind in die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf die eingeschränkten BE-Flächen auf dem Gelände des Krankenhauses wird ausdrücklich hingewiesen. Innerhalb der Bestandsgebäude können keine Flächen zur Verfügung gestellt werden.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauseits gestellt werden:</span>
    </p>
    <ul style="text-indent:0pt;margin-left:18pt;font-family:Wingdings;font-size:10pt;">
     <li>
      <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauzaun</span>
     </li>
     <li>
      <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sanitärcontainer</span>
     </li>
     <li>
      <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3 Aufenthaltscontainer für alle Firmen zusammen</span>
     </li>
     <li>
      <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fassaden-Standgerüst</span>
     </li>
     <li>
      <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauwasseranschluss DN32 einschl. Zähler und 3 Zapfstellen 1 x ½&#x22; , 2 x 3/4&#x22;</span>
     </li>
     <li>
      <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 zentraler Baustromanschluss sowie 1 Baukran-Verteiler</span>
     </li>
    </ul>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Kosten für die erforderlichen Einrichtungen und Leistungen zur ordnungsgemäßen Durchführung der eigenen Arbeiten sind als Nebenleistung in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die gesamten, auszuführenden Vertragsleistungen des AN bis zur Fertigstellung sind alle für einen zügigen, organisierten Bauablauf erforderlichen Baustelleneinrichtungen zu liefern, zu erstellen, zu betreiben, zu warten, zu unterhalten, ggf. umzubauen und nach Beendigung der Arbeiten in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung des AG wieder abzubauen und zu beseitigen.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Hebezeuge sind Teil der Leistung des AN.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf der Baustelle für die Unterbringung / Übernachtung von Firmenpersonal keine Übernachtungsunterkünfte gestellt werden dürfen.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Sonstiges</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In den gesamten Gebäuden des Krankenhauses Bergstraße herrscht absolutes Rauch- und Alkoholverbot. </span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer hat seine Leistungserbringung mit vorhergehenden und nachfolgenden Gewerken, die seine eigene Leistung technisch berühren, so abzustimmen, dass die eigene Leistung und die eigenen Ausführungstermine in Bezug auf die Detailausführungsschritte und Funktionsgerechtigkeit ordnungsgemäß erfolgen.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die dabei üblicherweise anstehenden Arbeitsabfolgen, technischen Abhängigkeiten und zeitlich getrennten Einzelschritte von Teilleistungen sind bei dem Angebot einzukalkulieren.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In der Bauablauf- und Terminplanung des AG ist über alle Bauteile eine einheitliche Zeittaktung vorgesehen. Es muß hier vom AN mit flexiblen Kapazitäten geplant und gearbeitet werden, um einen kontinuierlichen Bauablauf zu gewährleisten.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Arbeiten können i.d.R. von Montag bis Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr ausgeführt werden.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bedenken und Mängel an Vorleistungen sind gemäß Prüf- und Hinweispflicht des AN nach VOB/B so rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, dass diese bis zum vertraglichen Ausführungsbeginn abgestellt werden können.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einbaubereiche sind vor Ausführungsbeginn durch eine Vorbegehung des AN auf Eignung zu prüfen. Entstehen durch verspätete oder unterlassene Prüfung Terminverzögerungen, gehen diese zu Lasten des AN. Eine Vergütung der Ausfallzeiten und eine Terminverlängerung erfolgt nicht.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Ausführungsbeginn der Arbeiten sind dem AG bzw. der Objektüberwachung nachfolgende Punkte nachzuweisen / vorzulegen:</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Namensliste des eingesetzten Personals </span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   inkl.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   - Sozialversicherungsnachweise</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   - Nachweis über Einhaltung des Mindestlohnes</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   - Nachweis Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis (bei Beschäftigten aus Staaten außerhalb </span>
    </p>
    <p style="font-family:arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:4.40mm;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> der EU)</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Bestätigungen über Einweisung des eingesetzten Personals in die Bestimmungen der</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Berufsgenossenschaft</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Bestätigung über Unterweisung in die Arbeitsschutzbestimmungen des AG</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN ist verpflichtet, täglich Bautagesberichte zu führen, um die von Ihm geleisteten Arbeiten zu dokumentieren.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Berichte müssen mind. folgende Angaben enthalten</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Datum, Arbeitsbeginn und -ende</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Anzahl und Namen der Mitarbeiter, mit Vermerk Fach-, Hilfskräfte </span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   o.vgl.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Angabe über Geräteeinsatz</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Eingang von Baustoffen und Bauteilen</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Tätigkeitsbereiche und -merkmale</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Besondere Vorkommnisse / Behinderungen</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Anordnungen des AG / Objektüberwachung</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und sind zu jedem wöchentlichen Jour Fix unaufgefordert der Objektüberwachung zu übergeben.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN ist verpflichtet, an den wöchentlichen Baubesprechungen - von 2 Wochen vor Beginn seiner Leistungen für die Dauer der Arbeiten - teilzunehmen.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Aufmaß, Vermessung</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Leistungen sind grundsätzlich nach örtlichem Aufmaß zu fertigen.Das Aufmaß ist vom AN verantwortlich am Bau zu nehmen. Alle Vermessungsleistungen zur Durchführung der eigenen Leistungen sind durch den AN zu erbringen.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Werkstatt- und Montageplanung</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Fertigungsbeginn hat der AN die Werkstatt- und Montageplanung vorzulegen. Diese bedürfen der Freigabe durch den AG. </span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Freigabe durch den AG sind 12 Werktage einzuplanen. Die Einarbeitung von Änderungen und erneute Freigabe durch den AG ist ebenso einzukalkulieren. </span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Freigabe durch den AG bezieht sich ausschließlich auf die formale Gestaltung und die grundsätzliche konstruktive Ausbildung. Sie befreit den AN nicht von seiner Haftung für die konstruktive, bauphysikalisch und statisch einwandfreie Ausführung.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung, welche im Umfang über die Nebenleistungen gemäß VOB/C hinaus geht, ist in separater Position ausgeschrieben.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorlage von öffentlich-rechtlich relevanten Nachweisen und Bescheinigungen zur VOB-Abnahme</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dem Auftraggeber bzw. der von ihm beauftragten Objektüberwachung sind die öffentlich-rechtlich relevanten (für behördliche Abnahme bzw. Inbetriebnahme des Gebäudes) Konformitätsbescheinigungen und Übereinstimmungserklärungen (Grundlagen: Landesbau- und Durchführungsverordnung, technische Baubestimmungen, Erlasse der Landesbaubehörden, Auflagen aus der Baugenehmigung) hinsichtlich der Bauverfahren, der verwendeten Baustoffe, Einbauorte und der Einbaubedingungen der vorgesehenen bzw. durchgeführten Arbeiten bzw. Baustoffe/Bauteile vorzulegen.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Bescheinigungen (z.B. zu Statik, Brand-, Wärmeschutz, Materialeigenschaften) sind spätestens 4 Wochen vor der Abnahme des Gewerks gesondert und unaufgefordert bei der Objektüberwachung bzw. beim Auftraggeber in 1-facher </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Papierausfertigung, 1-fach digital und 1x per Upload einzureichen.</span>
    </p>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText textWidth="13.999cm">
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle erstellten Anschlüsse müssen den bauphysikalischen Anforderungen an Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz gemäß den aktuellen Bestimmungen gerecht werden. Entsprechende Prüfzeugnisse sind dem AG mind. 3 Wochen vor Ausführungsbeginn vorzulegen.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es dürfen nur typengeprüfte Elemente und Einbauteile von Systemherstellern verwendet werden, die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt haben und einer ständigen werkseigenen Güteüberwachung / Produktionskontrolle unterliegen.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Zulassungen sind dem AG vor Ausführungsbeginn vorzulegen.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Materialverträglichkeit der einzelnen Lagen und Aufbauten untereinander ist sicher zu stellen.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Arbeitstäglich ist eine Versuchsschweißung und ein Schältest längs und quer zur Naht durchzuführen. Die Schälproben sind auf der Baustelle bis zur Abnahme vorzuhalten.</span>
    </p>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <BoQ ID="ID_BoQ86">
   <BoQInfo>
    <Name>BTG-3310</Name>
    <LblBoQ>DACHABDICHTUNGSARBEITEN</LblBoQ>
    <Date>2025-04-11</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <Length>2</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <LblBoQBkdn>Index</LblBoQBkdn>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <LblTime>Minuten</LblTime>
    <Ctlg>
     <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
     <CtlgType>miscellaneous</CtlgType>
     <CtlgName>cost group DIN 276 2018-12</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
     <CtlgType>work category</CtlgType>
     <CtlgName>Leistungsbereich</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>{D2EB96A2-520F-417F-9082-B376F9818C41}</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-06</CtlgType>
     <CtlgName>DIN 276-06</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <Remark ID="ID_7418">
     <Description ID="E540BAC8-D6BF-48B9-84D4-BEACD412622B">
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text textWidth="11.999cm">
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Alle nachfolgend beschriebenen Dachaufbauten müssen als harte Bedachung im Sinne der DIN 4102 zugelassen sein. Dies ist bei der Produktwahl zu berücksichtigen.</span>
         </p>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>HINWEIS HARTE BEDACHUNG</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
      </CompleteText>
     </Description>
    </Remark>
    <Remark ID="ID_7717">
     <Description ID="9173E0BC-942E-4F0C-A6F7-E9D63EC9ECD0">
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text textWidth="14.998cm">
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">HINWEIS PLANUNTERLAGEN</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei der Kalkulation der Leistungen sind die dem LV beiliegenden Pläne zu beachten.</span>
         </p>
         <page/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>HINWEIS PLANUNTERLAGEN</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
      </CompleteText>
     </Description>
    </Remark>
    <BoQCtgy ID="ID_7552" RNoPart="01">
     <LblTx>
      <span>VORBEREITENDE ARBEITEN</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="ID_7553" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <span>VORBEREITENDE ARBEITEN</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7555" RNoPart="0001">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="F35741C7-3F63-49FE-9DDD-DADFE333FF54">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Windsogberechnung nach DIN 1055, Teil 4 und Nachweis der Verklebung der ausgeschriebenen verklebten Dachaufbauten auf Windsog nach deren Zulassungen,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">erstellen und dem AG in prüffähiger Form übergeben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Windsogberechnung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7556" RNoPart="0002">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="81347421-AC97-4290-9A38-2EF943EC7E41">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werk- und Montageplanung für die Leistungen des AN auf Basis der Ausführungsplanung des AG sowie des örtlichen Aufmaßes des AN, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich</span>
              </p>
              <p style="font-family:arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:12.60mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Detailplanung der Gefälleausbildung und Verlegepläne für die Verlegung der Wärmedämmplatten unter Berücksichtigung des mindest einzuhaltenden mittleren R-Werts der gesamten Dämmung jeder Dachfläche von mindestens 6,5 m²K/W. (Gilt nicht für das Dach der Technikzentrale)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:12.60mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Schema für den bauseitigen Kabelzug mit Angabe der Kabeltypen und -längen für den bauseitigen Kabelzug</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">- Abdeckungen, Unterkonstruktionen, Blechteile usw.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erstellen und dem AG in prüffähiger Form übergeben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Werk- und Montageplanung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7557" RNoPart="0003">
          <Qty>26.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="0BE09D31-30CE-43C5-9014-49E0E4854F75">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Vorhandene provisorische trittsichere Abdeckung von Deckendurchbrüchen, aus Seekieferplatte, Dicke 18 mm, lagesicher fixiert mit Nägeln oder Dübeln,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Einzelgröße bis ca. 1,5 m2</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">vollflächig abgeklebt mit kaltselbstklebender bituminöser Dachabdichtungsbahn, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">demontieren und ordnungsgemäß entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rückbau provisorischer Verschluss von Öffnungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7603" RNoPart="0004">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="88F9AB67-1AA2-42AA-93DF-862451C2B593">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-04</VersDate>
             <WCtg>021</WCtg>
             <Group>4459</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3144</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>132</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5677</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5678</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7691</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>125</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unebenheiten auf oberer Geschossdecke ausgleichen, mit Mörtel, Ausgleichsdicke bis 10 mm, Einzelflächen über 1 bis 5 m2.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unebenheiten ausgleichen Mörtel D bis 10mm 1-5m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7602" RNoPart="0005">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="DAF211A3-B3B6-48E4-B68F-31D341ECF731">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-04</VersDate>
             <WCtg>021</WCtg>
             <Group>4459</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3144</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>132</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5677</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5678</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7691</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>125</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unebenheiten auf oberer Geschossdecke ausgleichen, mit Mörtel, Ausgleichsdicke über 10 bis 20 mm, Einzelflächen über 1 bis 5 m2.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unebenheiten ausgleichen Mörtel D 10-20mm 1-5m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7558" RNoPart="0006">
          <Qty>23.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="9599B73C-F6EC-43D1-9D7B-3A90F6602BB8">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Provisorischer Attikaablauf als Kantteil aus Blech, einbauen in Aussparung in der Attika B/H 15/25 cm, mit Bitumenschweißbahn.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Provisorischer Attikaablauf</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7559" RNoPart="0007">
          <Qty>170.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="742AEC3E-098F-4830-B2CA-65698F0AB89B">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fallrohr für provisorische Entwässerung des Rohbaus anschließen an vorbeschriebene provisorische Abläufe, an der Fassade verlegen mit Befestigung am Gerüst und an die Grundleitungsanschlüsse anschließen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Provisorisches Fallrohr DN 100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_4144" RNoPart="02">
     <LblTx>
      <span>DAMPFSPERRE BODENPLATTE</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="ID_7396" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <span>DAMPFSPERRE BODENPLATTE</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7398" RNoPart="0001">
          <Qty>2300.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="46C9BC51-875B-4EF2-A92A-4D903682EEE8">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, einschl. Entsorgungskosten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Untergrund reinigen Beton</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7891" RNoPart="0002">
          <Qty>2300.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="179189F3-B7B4-4228-A304-B23FC525D446">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Untergrund aus Stahlbeton trocknen mittels Gasbrenner.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Untergrund trocknen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7399" RNoPart="0003">
          <Qty>2300.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>325</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>018</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="49D9B043-EA02-4A22-BDE0-A2D56EA20D4B">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>018</WCtg>
             <Group>176</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>336</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3306</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3307</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3880</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11353</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenemulsion, auf Boden, Untergrund Beton.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Voranstrich Bitumenemulsion Boden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7400" RNoPart="0004">
          <Qty>494.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="AB65870B-B78F-4A1D-96EE-82FE476BF89B">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Voranstrich wie vorbeschrieben, an aufgehenden Wänden aus Beton, Höhe ca. 15 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Voranstrich an aufgehenden Wänden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7510" RNoPart="0005">
          <Qty>28.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="F107C56A-2D79-4E7C-983D-DC7B79EA11DB">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Voranstrich wie vorbeschrieben, an aufgehenden Stützen aus Beton, Höhe ca. 15 cm,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">L/B der Stütze ca. 40/40 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Voranstrich an aufgehenden Stützen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7401" RNoPart="0006">
          <Qty>2300.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="08C6C801-95B1-431E-80F9-85FC430BFE01">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLBBauCtl</CtlgName>
             <VersDate>2022-04</VersDate>
             <WCtg>021</WCtg>
             <Group>5369</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>135</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>33</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2462</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3123</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3880</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>305</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10891</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18585</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Behelfsabdichtung, nach Fachregeln für Abdichtungen (ZVDH), aus Bitumen-Schweißbahnen - Al + V 60 S4 mit Aluminiumbandeinlage und Glasvlieseinlage 60 g/m2, vollflächig verschweißen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Behelfsabdichtung Bitumen-Schweißbahn Al+V60S4 vollfl verschweißen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7511" RNoPart="0007">
          <Qty>494.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="C247867B-6E4A-4787-9F5D-901240C11AED">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Vorbeschriebene Sperrschicht aus Bitumen-Schweißbahnen mit Aluminiumbandeinlage an allen aufgehenden Wänden 15 cm hochziehen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bitumen-Schweißbahn an Rändern hochziehen - Wände</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7402" RNoPart="0008">
          <Qty>28.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="B85D7A37-B6C1-42ED-B094-5632F7F0AB9A">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Vorbeschriebene Sperrschicht aus Bitumen-Schweißbahnen mit Aluminiumbandeinlage an allen aufgehenden Stützen 15 cm hochziehen,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">L/B der Stütze ca. 40/40 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bitumen-Schweißbahn an Rändern hochziehen - Stützen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7533" RNoPart="0009">
          <Qty>55.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="8986E5A5-40BF-46EA-9136-CC4869A3909E">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Vorbeschriebene Sperrschicht aus Bitumen-Schweißbahnen mit Aluminiumbandeinlage an Bodenabläufe anarbeiten, bis ca. DN 100.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anarbeiten an Bodenabläufe</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_7405" RNoPart="03">
     <LblTx>
      <span>DÄMMUNG UND ABDICHTUNG FLACHDÄCHER STAHLBETON</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="ID_7519" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <span>EINBAUTEILE, DURCHDRINGUNGEN</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7605" RNoPart="0001">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="352F8B60-D6D1-446F-8052-D5D7C1835D97">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Flachdachentlüfter als Strangentlüfter aus Edelstahl, Nennweite 70, 2-teilig, mit Dämmhülse, mit Klemmanschluss, einschließlich Anschließen von Dampfsperre, Wärmedämmung und Abdichtung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flachdachentlüfter Strangentlüfter gedämmt NW 70 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7522" RNoPart="0002">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="5AA69343-5172-4260-8BFB-6FD6AD53A7C4">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Flachdachentlüfter wie vor, jedoch Nennweite 100.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flachdachentlüfter Strangentlüfter gedämmt NW 100 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7521" RNoPart="0003">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="3AE7A2B3-69BD-43E1-8CD9-26F1A6595A34">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Bauseits vorhandene Rohre eindichten,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Größen DN 70-100,</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:11pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dampfsperre auf Flansch der bauseits eingebauten Unterteile aufschweißen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dämmung anarbeiten</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">beigestellte Oberteile aufsetzen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">beide Abdichtungslagen auf den Blech-Flansch der Oberteile aufschweißen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">gewebearmierte Flüssigkunststoffabdichtung am Oberteil 30 cm hochziehen.</span>
               </li>
              </ul>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flachdachdurchführungen eindichten DN 70-100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7518" RNoPart="0004">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="B197BAAC-1AD4-4977-8234-CB7250C263AB">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Füße der Stahltreppe auf dem Dach über 1. OG eindichten und alle Schichten anarbeiten, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fuß aus verzinktem Stahl-Rundrohr D ca. 80-100 mm, auf Fußplatte,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dampfsperre über Fußplatte am Fuß hochziehen, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung anarbeiten,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zweilagige bituminöse Abdichtung mit gestaffelten Anschlussstreifen 150 mm am Rohr hochziehen, mechanisch fixieren.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis: Die Treppe selbst ist zu dem Zeitpunkt noch nicht montiert.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Füße Treppe eindichten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7550" RNoPart="0005">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="40754E09-2040-4093-9574-8F9E119AAE7E">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sockelblech für vorbeschriebenen Anschluss an die Füße der Treppe, verzinkt, D 0,5 mm, walzblank, Zuschnitt ca. 250 mm, 1 Kantung, befestigen an Stahl, mit Spannband.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sockelblech Treppenfüße</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7529" RNoPart="0006">
          <Qty>17.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>411</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="4AF86771-5F01-44B1-AFD5-632A71765E17">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ablauf mit Ablaufsieb für Flachdach, als Attikaablauf, für Freispiegelentwässerung, Ablauf und Sieb aus nichtrostendem Stahl, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ablaufleistung mind. 6 l/s, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auslauf liegend, mit Schiebeflansch für den Anschluss der Dampfsperre an der Attikadurchführung,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Los- und Festflansch, Flansch gewinkelt,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich anarbeiten aller Schichten des Dachaufbaus und Ausstopfen der Rohbauöffnung B/H ca. 20/45 cm mit Mineralwolle.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ablauf Attika Freispiegelentw. Stahl niro DN100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7531" RNoPart="0007">
          <Qty>17.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="C8F048BC-F609-4CC2-A6D6-84DD98BE7C05">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Notablauf für Flachdach, als Attikaablauf, für Freispiegelentwässerung, aus nichtrostendem Stahl, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">DN 100,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">einteilig, Auslauf 5° geneigt, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Schiebeflansch für den Anschluss der Dampfsperre an der Attikadurchführung</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anschlussmanschette aus Elastomerbitumen, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich anarbeiten aller Schichten des Dachaufbaus und Ausstopfen der Rohbauöffnung B/H ca. 20/45 cm mit Mineralwolle.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Notablauf Flachdach Attika Stahl niro DN100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7532" RNoPart="0008">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>411</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="7A10D613-37EE-468C-8F41-A57C4F5886A2">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ablauf mit Ablaufsieb für Flachdach, als Flächenablauf, für Freispiegelentwässerung, aus nichtrostendem Stahl, DN 100,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ablaufleistung mind. 7,5 l/s, 2-teilig mit Aufstockelement für Dämmschichtdicken bis 200 mm, Auslauf senkrecht, mit Los- und Festflansch, einschließlich anarbeiten aller Schichten des Dachaufbaus.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ablauf Flachdach Freispiegelentw. Stahl niro DN100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <PerfDescr ID="ID_7570">
          <PerfNo>1</PerfNo>
          <PerfLbl>AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG KASKADENENTWÄSSERUNG</PerfLbl>
          <Description ID="829A4F0E-623C-44D9-9312-E110DFFEA4C4">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kaskadenentwässerung DN 100, aus Edelstahl Mat. 1.4301, passend zum Rohrsystem im Titel Fallrohre, Baustoffklasse A.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschließlich aller herstellerspezifischer Zubehörteile wie Dichtbänder und Befestigungsmaterial, die für die funktionsfertige Anlage erforderlich sind.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG KASKADENENTWÄSSERUNG</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </PerfDescr>
         <Item ID="ID_7576" RNoPart="0009">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="4E8699E2-3FAB-48D6-BEFE-17D4485BB23F">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fallrohraufnahme DN 100 aus Edelstahl zum werkzeuglosen Einstecken in den nachfolgend beschriebenen Flachkanal, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit angeschweißter Muffe zur Aufnahme des Rohres DN 100.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fallrohraufnahme für Flachkanal DN 100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7582" RNoPart="0010">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="850904CD-F5B9-4404-B7D7-2A65A79FB357">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss an Attikadurchführung DN 100 aus Edelstahl zum Übergang von vorbeschriebenem Flachkanal DN 100 auf Rohr DN 100.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss an Attikadurchführung DN 100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7607" RNoPart="0011">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="12816C0B-3F49-4611-896A-96CD09F27B5B">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flachkanal DN 100 aus Edelstahl mit Spitzende zum werkzeuglosen Einstecken, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulänge: bis 500 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">B/H ca. 250/40 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flachkanal-Deckel verschraubt und abgedichtet, geeignet zum</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Öffnen für Reinigungsarbeiten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flachkanal Kaskadenentwässerung DN 100, bis 0,50 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7606" RNoPart="0012">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="663E947F-0954-47EB-B5C1-AD91BBF67AF1">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flachkanal DN 100 wie vor, jedoch:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulänge: bis 1.000 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flachkanal Kaskadenentwässerung DN 100, bis 1,00 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7515" RNoPart="0013">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="CBC8F36B-4FAB-4FA9-B2CA-F54C799187EA">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flachkanal DN 100 wie vor, jedoch:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulänge: bis 2.000 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flachkanal Kaskadenentwässerung DN 100, bis 2,00 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7577" RNoPart="0014">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="96E1CD19-3474-4A1A-936E-F3DE6C0A453B">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flachkanal DN 100 wie vor, jedoch:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulänge: bis 3.000 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flachkanal Kaskadenentwässerung DN 100, bis 3,00 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7578" RNoPart="0015">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="5AA03511-6F0C-4F71-8152-81BE0BD2BC67">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flachkanal DN 100 wie vor, jedoch:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaulänge: bis 3.500 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flachkanal Kaskadenentwässerung DN 100, bis 3,50 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7567" RNoPart="0016">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="78F48D50-9DDC-46BA-9E04-5FC9A5D02AEF">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mehrlänge zu Vorposition </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">03.01.0015</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> für die Ausführung in Einbaulänge bis. 4.000 mm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Mehrlänge bis 0,50 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7583" RNoPart="0017">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="821B4499-53D5-4ED1-AF88-56BB0AECE1A4">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Attikadurchführung DN 100 mit 2 Flanschen für die Aufnahme der Dampfsperre und der Abdichtungsbahn.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikadurchführung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7579" RNoPart="0018">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="A06C3064-73BC-47D7-80D5-334736BD7B0A">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">45-Grad-Winkel zu vorbeschriebenem Flachkanal DN 100 aus Edelstahl.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>45-Grad-Winkel Flachkanal DN 100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7580" RNoPart="0019">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="9DD7073D-534D-4F5C-BD48-202566EA29A0">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auslaufstutzen DN 100 für vorbeschriebenen Flachkanal mit Anschlussstutzen DN 100 zum Anschluss Rohr DN 100, mit abnehmbaren Reinigungsdeckel mit Dichtung,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anschließen an nachfolgend beschriebenen Balkonablauf.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Auslaufstutzen DN 100 für Flachkanal</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7581" RNoPart="0020">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="45CDEDBD-E260-4DF9-83F7-3D518E50ADF2">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Balkonablauf DN 100, 2-teilig, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auslauf senkrecht, mit Klemmflansch für den Anschluss der Dampfsperre,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Los- und Festflansch, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich anarbeiten aller Schichten des Dachaufbaus und Ausstopfen der Rohbauöffnung B/H ca. 20/20 cm mit Mineralwolle.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Balkonablauf 2-teilig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_7408" RNoPart="02">
       <LblTx textWidth="11.999cm">
        <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">DAMPFSPERRE</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7409" RNoPart="0001">
          <Qty>1134.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="161B334A-BC62-42E8-9435-D5066F3DBF9B">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, laden, transportieren und fachgerecht entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">einschl. Entsorgungskosten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Untergrund reinigen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7892" RNoPart="0002">
          <Qty>1134.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="C742025F-5870-4502-A896-EB41E745E32D">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Untergrund aus Stahlbeton trocknen mittels Gasbrenner.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Untergrund trocknen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7517" RNoPart="0003">
          <Qty>429.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="E90629C7-098F-4C04-AB1E-BE5D28FF29F4">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Reinigen des Untergrundes wie vor, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an aufgehenden Bauteilen, H ca. 40-90 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Untergrund reinigen aufgehende Flächen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="ID_7410">
          <Description ID="928AC47B-8CA8-4AA8-B6F5-10A67FD3D268">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Die nachfolgend beschriebene Dampfsperre muss auch als behelfsmäßige Abdichtung für den Bauzustand geeignet sein.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>HINWEIS BEHELFSABDICHTUNG</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_7411" RNoPart="0004">
          <Qty>1134.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>018</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="F066277C-5299-4FB2-A104-6AB64DBEC268">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-04</VersDate>
             <WCtg>018</WCtg>
             <Group>176</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>336</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3306</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>45</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3307</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3880</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11353</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenemulsion, auf Flachdach, Untergrund Beton.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Voranstrich Bitumenemulsion Flachdach</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7514" RNoPart="0005">
          <Qty>429.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="305984A3-52D9-477D-A8DF-580AC3AE64F3">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Voranstrich wie vor, an aufgehenden Bauteilen, H ca. 40-90 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Voranstrich aufgehende Bauteile</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7412" RNoPart="0006">
          <Qty>1134.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="BE68B9C1-9439-4DE3-A9AE-7CEC0E0E6DDB">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dampfsperre als Luftdichtheits- und diffusionsdichte Schicht sd-Wert größer gleich 1500 m DIN 4108-3, DIN 4108-7, für nicht belüftetes Dach, aus Bitumenbahnen, Spezial-Elastomerbitumen-Schweißbahn mit Aluminiumverbundeinlage DIN EN 13970, vollflächig verschweißen, Untergrund Beton.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dampfsperre Polymerbitumenbahn Aluminiumverbundeinlage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7413" RNoPart="0007">
          <Qty>429.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="E27D9E1F-6C3C-426D-AA28-EB35393D073F">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dampfsperre wie vorbeschrieben an Attika aus Stahlbeton hochführen, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Höhe ca. 90 cm zzgl. horizontal 25 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dampfsperre an Attika H 90 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7414" RNoPart="0008">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="8EB8B031-0715-4743-A14C-7AC3DE1F8032">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dampfsperre wie vorbeschrieben an Attika aus Stahlbeton hochführen, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Höhe ca. 40 cm zzgl. horizontal 20 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dampfsperre an Attika H 40cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7415" RNoPart="0009">
          <Qty>148.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="3EFBE6E7-A873-4258-9DF6-F65B6D527A29">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dampfsperre wie vorbeschrieben an aufgehenden Bauteilen aus Stahlbeton hochführen, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Höhe bis ca. 85 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dampfsperre an aufgehenden Bauteilen H bis 85 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7615" RNoPart="0010">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="42974EB6-D423-4049-B874-00CF27C0FA7B">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bituminöse Dampfsperre wie vorbeschrieben, auf der Attikaoberseite Verbindungsgang / Bauteil H, mit Schlaufe als Bewegungsfuge., Zuschnittbreite ca. 60 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dampfsperre Bewegungsfuge Gang/BT H</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_7512" RNoPart="03">
       <LblTx>
        <span>DÄMMUNG UND ABDICHTUNG AUF STAHLBETON</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7421" RNoPart="0001">
          <Qty>1134.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="B0710B7D-2281-49A6-BDA0-0CDEC97CB280">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wärmedämmschicht als Flachdachdämmung, für nicht belüftetes Dach, aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Gesamt-Dicke 220 mm, Ausführung 2-lagig nach Wahl des AN,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckspannung min. 70 kPa, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollflächige Verklebung auf vorh. Dampfsperre und ggf. der Lagen untereinander.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmschicht Mineralwolle MW DAA 0,040W/(mK) D 220mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7426" RNoPart="0002">
          <Qty>689.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="731CF703-8AAF-4F4A-B2E7-695DDC16D60C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gefälledämmschicht als Flachdachdämmung, für nicht belüftetes Dach, Neigung 2 %, aus Mineralwolle wie vorbeschrieben, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckspannung min. 70 kPa, Punktlast min. 1000 N, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mineralvlieskaschierung,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mittlere Dicke 90 mm, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollflächig geklebt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gefälledämmschicht Mineralwolle MW DAA 0,040W mD 90 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7667" RNoPart="0003">
          <Qty>274.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="A19A1B99-2E26-4C8E-8AC1-0444F4C4DD4E">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gefälledämmschicht wie vor, jedoch: mittlere Dicke 55 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gefälledämmschicht Mineralwolle MW DAA 0,040W mD 55 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7668" RNoPart="0004">
          <Qty>172.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="69CA483E-180C-4A8F-817D-5155C43523E7">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gefälledämmschicht wie vor, jedoch: mittlere Dicke 43 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gefälledämmschicht Mineralwolle MW DAA 0,040W mD 43 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7427" RNoPart="0005">
          <Qty>55.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="A1D980EE-C2F8-4D76-BEF1-9B942A51CB2A">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zusätzliche Gefälledämmschicht in Kehlen mit werkseitig vorgefertigten Platten als Flachdachdämmung, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039 W/(mK),</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mineralvlieskaschierung, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Längsgefälle 1,7 %, Quergefälle 6,7 %, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stärke ca. 0-12 cm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">streifenweise kalt kleben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kehlgefälledämmschicht 0-12 cm Mineralwolle MW DAA 0,040W/(mK)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7535" RNoPart="0006">
          <Qty>340.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="A8530CA4-4234-441A-BE37-D110475DCFD9">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zusätzliche Gefälledämmschicht in Kehlen wie vorbeschrieben, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stärke ca. 0-9 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kehlgefälledämmschicht 0-9 cm Mineralwolle MW DAA 0,040W/(mK)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7432" RNoPart="0007">
          <Qty>355.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="357E6581-6A97-4EFF-8850-11FDA4A5E2EE">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Wärmedämmung aus Mineralwolle sinngemäß wie Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">03.03.0001</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">, jedoch Ausführung an aufgehenden StB-Attiken, -Wänden o.vgl.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dicke: 100 mm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Höhe ca. 90 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmung an aufgehenden Bauteilen, d= 100 mm, H 85-90 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7434" RNoPart="0008">
          <Qty>81.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="FD4B734C-1F4F-43EA-B93A-C01E6572EB03">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Wärmedämmung auf Attiken, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m2K, Material/Druckfestigkeit abgestimmt auf die vom AN gewählte Art der Befestigung der Attikableche, einschl. Anarbeiten an die UK Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">06.02.0001</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dämmstärke: 100 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmung auf Attiken 100 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="ID_7438">
          <Description ID="F4BCCCF5-4C15-4211-8230-58D5966A2183">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>-- ABDICHTUNGEN --</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_7440" RNoPart="0009">
          <Qty>1134.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="C49DEFE8-FF05-47C2-9140-B427683CDA76">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Abdichtung von Dächern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, Anwendungsklasse K2, für nicht genutzte Dächer, Neigung 2 %, Einwirkungsklasse I A, Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme B ROOF, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Untergrund Dämmschicht aus Mineralwolle, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">2-lagig,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">1. Lage aus kaltselbstklebenden Polymerbitumenbahnen DIN EN 13707 PYE KTP KSP 3,5, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DU, Eigenschaftsklasse E1, selbstklebend verlegen, Nähte schließen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">2. Lage aus Polymerbitumen-Schweißbahnen DIN EN 13707 PYE/PYP KTP 300 S5 mit Polyesterverbundträger 300 g/m2, Stärke 5,2 mm, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DO, Eigenschaftsklasse E1, vollflächig schweißen, mit werkseitiger Abstreuung aus Schiefersplitt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dachabdichtung PYE KTP KSP 3,5 + PYE/PYP KTP 300 S5</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7441" RNoPart="0010">
          <Qty>386.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="9DC29098-14FD-4D0C-A0E5-C942087E4B28">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Zulage zu vorbeschriebener Abdichtung für die Ausbildung von Graten und Kehlen, Ausführung mit Zulagestreifen als Verstärkung, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Zuschnittbreite 0,5 m.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abdichtung Grate und Kehlen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7442" RNoPart="0011">
          <Qty>66.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="F7117816-13A8-40A8-9E1E-0EE745BF3B39">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Abschottung von Teilflächen des Dachaufbaus zur Schadensbegrenzung bei Leckagen, aus kaltselbstklebender Polymerbitumenbahnen PYE - KTP - KSP 2,8 DU E1, selbstklebend verlegen, Nähte schließen, in Zuschnittbreiten bis ca. 1,0 m.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abschottung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="ID_7443">
          <Description ID="DCA0545A-DE2A-4DAB-A470-B519CEEC1F7C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>-- ANSCHLÜSSE, ABSCHLÜSSE --</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_7444" RNoPart="0012">
          <Qty>172.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="71F6E2F7-88EF-40A9-83EE-5D22B4AAA9F4">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;line-height:15pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anschluss Dachaufbau des Hauptdachs an Attika aus Stahlbeton mit allen Schichten herstellen:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:11pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Keil ca. 5 x 5 cm aus Mineralwolle wie Flächendämmung einbauen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Abdichtungslagen der Dachfläche bis Oberkante Keil an Attikadämmung hochführen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Die Abdichtungslagen im Anschlussbereich aus gleichen Materialien ca. 10 cm abgestuft verlegen (beginnend min. 20 cm vor Vorderkante Keil in der Dachfläche), die erste Lage zwischen den Lagen der Flächenabdichtung einbinden.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Beide Lagen der Abdichtung oben auf der Attika-Oberseite bis Außenkante führen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Höhe der vertikalen Fläche bis ca. 80 cm, Tiefe der Attikabohle ca. 55 cm.</span>
               </li>
              </ul>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss Attika Hauptdach H 80 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7546" RNoPart="0013">
          <Qty>172.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="CF7797DC-CD7B-476E-A128-E02E0E959B3C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zwischenfixierung der ersten Lage der aufgehenden Abdichtung, mechanisch, einschließlich einarbeiten einer Nagelbohle mit druckfester Unterfütterung in die aufgehende Dämmung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zwischenfixierung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7547" RNoPart="0014">
          <Qty>69.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="0A4E4B36-AE31-47CB-B571-344CD6AFE5AD">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;line-height:15pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anschluss Dachaufbau der Dächer über 2. und 3. OG sowie Verbindungsgang an Attika aus Stahlbeton, sinngemäß wie Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">03.03.0012</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">, jedoch:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;line-height:15pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Höhe der vertikalen Fläche bis ca. 30 cm, Tiefe der Attikabohle ca. 55 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss Attika H 30 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7565" RNoPart="0015">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="F7F00137-F104-4CED-9DCC-B9F0C20759EE">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;line-height:15pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anschluss Dachaufbau Verbindungsgang an Attika aus Stahlbeton mit Gebäudefuge zu Bauteil H, sinngemäß wie Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">03.03.0012</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">, jedoch:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;line-height:15pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Höhe der vertikalen Fläche bis ca. 30 cm, Tiefe der Attika ca. 65 cm, mit Bewegungsfuge Typ II, Ausführung wahlweise mit Standarddetail  gemäß DIN/Flachdachrichtlinie (Wulst mit Rundschur) oder mit eingearbeitetem Elastomerstreifen mit abP.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss Attika H 30 cm mit Bewegungsfuge Typ II</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7448" RNoPart="0016">
          <Qty>144.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="C16E2E43-0C57-418B-ABB4-26AC7F5F3883">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anschluss Dachaufbau des Hauptdachs an aufgehende Bauteile aus Stahlbeton mit allen Schichten herstellen:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:11pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Keil ca. 5 x 5 cm aus Mineralwolle wie Flächendämmung</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Abdichtungslagen der Dachfläche bis Oberkante Keil an aufgehender Dämmung hochführen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Die Abdichtungslagen im Anschlussbereich aus gleichen Materialien ca. 10 cm abgestuft verlegen (beginnend min. 20 cm vor Vorderkante Keil in der Dachfläche), die erste Lage zwischen den Lagen der Flächenabdichtung einbinden.</span>
               </li>
              </ul>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:11pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Einen Zuschnitt von ca. 30 cm Breite vom Rohbau über die Oberseite der aufgehenden Dämmung bis über die aufgehende Abdichtung ziehen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Ausführung gemäß Zeichnung GDAC 002.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss aufgehende Wand</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7614" RNoPart="0017">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="D970FAE5-AD91-4F53-B1D3-87CE786659A6">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sockelblech für vorbeschriebenen Anschluss, verzinkt, D 0,5 mm, walzblank, Zuschnitt ca. 450 mm, 3 Kantungen, befestigen an Stahlbeton.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sockelblech Anschluss Verbindungsgang</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7566" RNoPart="0018">
          <Qty>144.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="66292702-2463-4D1D-B465-934F8ED8C3ED">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Fixierung des oberen Randes der Dachabdichtung mittels Klemmleiste aus Aluminium, Befestigungsabstand max. 15 cm, Untergrund Beton.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Randfixierung Klemmleiste, Untergrund Beton</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7454" RNoPart="0019">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="992A7793-B5F4-4C49-BC2B-73173C46CBF9">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Fixierung des oberen Randes der Dachabdichtung mittels Klemmleiste aus Aluminium, Befestigungsabstand max. 15 cm, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Befestigung an bauseitigem Winkel aus Aluminium.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Ausführung im Bereich von Türanschlüssen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Randfixierung Klemmleiste, Untergrund Metall</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7507" RNoPart="0020">
          <Qty>1134.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="81F804F5-0C68-46D8-9A79-78285BBF8772">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-04</VersDate>
             <WCtg>021</WCtg>
             <Group>462</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>334</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2598</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>90</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3347</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3396</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberflächenschutz/Auflast als Schüttung aus gewaschenem Kies, Körnung 16/32, Schüttdicke 50 mm, Verlegung ganzflächig.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Auflast Kiesschüttung D 50mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_7485" RNoPart="04">
       <LblTx textWidth="11.999cm">
        <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">ABSTURZSICHERUNG</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7542" RNoPart="0001">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="1158DC54-5F97-4F0C-93DB-250FA635D5BA">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anschlagkonstruktion für Anseilsicherung, DIN EN 795, Typ A und C, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen,</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">für Einzelanschlagpunkt und horizontale Seilsicherungssysteme, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">aus feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO 1461, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Gesamtdicke des Dachaufbaus im Bereich der Anschlagskonstruktion bis ca. 35 cm einschl. Kiesschicht,  </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">einschl. Wärmedämmhauben, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">mit Seil, aus nichtrostendem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Länge 20 m,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anzahl Stützen 5 St, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">davon: </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anzahl Kurvenelemente 2 St,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anzahl Endelemente 2 St.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">überfahrbar, einschl. Seilgleitern und Federspannelementen,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dachneigung bis 5 Grad, Befestigung in Beton, mit thermischem Trennelement, einschl. eindichten und anarbeiten aller Schichten des Dachaufbaus</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montagedokumentation zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschlagkonstruktion über 2. OG</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7487" RNoPart="0002">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="5415023F-0DA4-4B86-B0E3-95FE70B4DA9D">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anschlagkonstruktion wie vorbeschrieben, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Länge 2 m,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anzahl Stützen 2 St, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">davon: </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anzahl Endelemente 2 St.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschlagkonstruktion über 3. OG</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7598" RNoPart="0003">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>369</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="4E7B2D8B-FCD1-4B4E-AA37-1B10078C8B65">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-04</VersDate>
             <WCtg>021</WCtg>
             <Group>8497</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3062</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5870</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>60</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auffanggurt DIN EN 361 mit Rückenöse und zusätzlicher Brustöse, nur liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Auffanggurt Rücken-Brustöse nur liefern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7599" RNoPart="0004">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>369</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="366427A9-431E-41F5-AA5D-AF6B7FF4BC94">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-04</VersDate>
             <WCtg>021</WCtg>
             <Group>8497</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3062</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5870</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5871</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Behälter für Sicherungsseil, aus Stahl, lackiert, nur liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Behälter Sicherungsseil Stahl lackiert nur liefern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7600" RNoPart="0005">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>369</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="46456658-78A7-4DB4-9DD8-E86B9C74814B">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-04</VersDate>
             <WCtg>021</WCtg>
             <Group>8497</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3062</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5870</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>62</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bewegliche Führung DIN EN 353-2, nur liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bewegliche Führung nur liefern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7601" RNoPart="0006">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>369</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="0D718EF7-F823-44D2-A145-8A83EABE3295">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-04</VersDate>
             <WCtg>021</WCtg>
             <Group>8497</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3062</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5870</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>63</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Falldämpfer DIN EN 355, nur liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Falldämpfer nur liefern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_7543" RNoPart="04">
     <LblTx>
      <span>DÄMMUNG UND ABDICHTUNG FLACHGENEIGTES TRAPEZBLECHDACH</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="ID_7544">
       <Description ID="8C91F8EA-CFCA-40C8-8DB5-A1CE47B5FCF0">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text textWidth="11.999cm">
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">HINWEIS TRAPEZBLECHDACH</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Dach der Technikzentrale ist ein flach geneigtes Trapezblechdach in Satteldachform, Neigung ca. 2,5%. </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es handelt sich um eine genutzte Dachfläche, da im Nachgang bauseits eine auflastgehaltene Photovoltaikanlage darauf installiert wird. </span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>HINWEIS TRAPEZBLECHDACH</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="ID_7571" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <span>EINBAUTEILE, DURCHDRINGUNGEN</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7573" RNoPart="0001">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="3A84E25D-404C-4027-B36F-009C34379B72">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Flachdachentlüfter als Strangentlüfter aus Edelstahl, Nennweite 100, 2-teilig, mit Dämmhülse, mit Klemmanschluss, einschließlich Verstärkungsblech auf dem Trapezblech einbauen, Anschließen von Dampfsperre, Wärmedämmung und Abdichtung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flachdachentlüfter Strangentlüfter gedämmt NW 100 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7585" RNoPart="0002">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="F697B4AD-4F61-4030-8A1D-A224E8B349B4">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Flachdachentlüfter wie vor, jedoch Nennweite 70.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flachdachentlüfter Strangentlüfter gedämmt NW 70 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7574" RNoPart="0003">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>411</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="6B78F983-3DBA-4312-93CD-CF8C4A798FDE">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ablauf mit Ablaufsieb für Flachdach, als Attikaablauf, für Freispiegelentwässerung, Ablauf und Sieb aus nichtrostendem Stahl, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DN 100,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ablaufleistung mind. 6 l/s, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auslauf liegend, mit Klemmflansch für den Anschluss der Dampfsperre an der Attikadurchführung,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Los- und Festflansch, Flansch gewinkelt,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich anarbeiten aller Schichten des Dachaufbaus und Ausstopfen der Rohbauöffnung in den Sandwichelementen B/H ca. 20/20 cm mit Mineralwolle.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ablauf Attika Freispiegelentw. Stahl niro DN100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7575" RNoPart="0004">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="DF572175-C100-42DC-8DEA-C0F2070BB81E">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Notablauf für Flachdach, als Attikaablauf, für Freispiegelentwässerung, aus nichtrostendem Stahl, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">DN 100,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">einteilig, Auslauf 5° geneigt, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Klemmflansch für den Anschluss der Dampfsperre an der Attikadurchführung</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anschlussmanschette aus Elastomerbitumen, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich anarbeiten aller Schichten des Dachaufbaus und Ausstopfen der Rohbauöffnung B/H ca. 20/20 cm mit Mineralwolle.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Notablauf Flachdach Attika Stahl niro DN100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7596" RNoPart="0005">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="BC298179-ED95-4145-A41A-B163C517A823">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schwanenhalsdurchführung, geeignet für nachfolgend beschriebenen Warmdachaufbau auf Trapezblech. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstoff: Stahl feuerverzinkt, Nenndurchmesser 100 mm,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Verstärkungsblech auf dem Trapezblech, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ringraumdichtung bauseits.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schwanenhals</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_7265" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <span>DACHAUFBAU TRAPEZBLECHDACH</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7266" RNoPart="0001">
          <Qty>1115.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="CF18AC9D-65FD-471B-8333-54C16514D5C6">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dampfsperre als Luftdichtheits- und diffusionsdichte Schicht sd-Wert größer gleich 1500 m DIN 4108-3, DIN 4108-7, für nicht belüftetes Dach, aus Bitumenbahnen, kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn mit Aluminiumverbundeinlage DIN EN 13970 - KSP - V Al, selbstklebend verlegen, Nähte schließen, Untergrund Stahltrapezprofil, einschließlich Blechstreifen einbauen unter den Kopfstößen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dampfsperre Bitumenbahn KSP-VAl, Blechstreifen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7708" RNoPart="0002">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="9CBF67AD-46BC-4AFA-99DF-0FC88FEFF897">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bituminöse Dampfsperre wie vorbeschrieben, an Fugen zwischen Stahlbau und Massivbau ausführen mit Schlaufe als Bewegungsfuge, Zuschnittbreite ca. 60 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bewegungsfuge Stahlbau/Rohbau</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7545" RNoPart="0003">
          <Qty>39.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="01548F77-6AC8-45E9-BC65-E939418E91C8">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dampfsperre wie vorbeschrieben an Attika aus Sandwichelementen mit Dachrandzarge aus Stahlblech hochführen, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Höhe ca. 85 cm zzgl. horizontal 14 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dampfsperre an Attika H 85 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7560" RNoPart="0004">
          <Qty>1115.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="EE456BBE-B8B1-4FF2-8D74-B4958BF003C2">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wärmedämmschicht als Flachdachdämmung, für nicht belüftetes Dach, aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke 100 mm, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckspannung min. 70 kPa, Punktlast min. 1000 N,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mechanisch befestigt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmschicht Mineralwolle MW DAA 0,040W/(mK) D 100mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7561" RNoPart="0005">
          <Qty>1115.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="B05B05CA-2D08-45B9-8893-C3198D359910">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wärmedämmschicht als Flachdachdämmung sinngemäß wie vorbeschrieben, jedoch:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke 80 mm, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckspannung bei 10 % Stauchung min. 80 kPa, Punktlast bei 5 mm Stauchung min. 1000 N,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche mit faserverstärkter Beschichtung,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geeignet zur Aufnahme der bauseitigen auflastgehaltenen PV-Anlage, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mechanisch befestigt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmschicht Mineralwolle MW DAA 0,040W/(mK) D 80mm Punktlast 1800</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7563" RNoPart="0006">
          <Qty>110.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="1BF4526E-946D-4BA1-9CD1-B4FC4346C4EB">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Wärmedämmung aus Mineralwolle sinngemäß wie Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">04.02.0004</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">, jedoch Ausführung an aufgehenden Sandwich-Elementen mit Dachrandzarge aus Stahlblech,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dicke: 100 mm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Höhe bis ca. 80 cm,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">einschl. Unterseite schräg schneiden gemäß Dachneigung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmung an aufgehenden Bauteilen, d= 100 mm, H 80 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7704" RNoPart="0007">
          <Qty>34.200</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="8DA55F3A-C000-4A7A-B6FD-6548C0BBE14D">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Wärmedämmung aus Mineralwolle sinngemäß wie Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">04.02.0004</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">, jedoch Ausführung an aufgehenden Entrauchungsschächten,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dicke: 100 mm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Höhe bis ca. 75 cm, Breite oben ca. 25 cm, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">einschl. Oberseite schräg schneiden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmung an aufgehenden Bauteilen, d= 100 mm, H 75 cm Schächte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7588" RNoPart="0008">
          <Qty>33.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="AD152552-ECF7-4EBD-A2DB-09EC511D7A37">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Wärmedämmung auf Attiken, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m2K, Material/Druckfestigkeit abgestimmt auf die vom AN gewählte Art der Befestigung der Attikabohle.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dämmstärke: 50 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmung auf Attiken 50 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7589" RNoPart="0009">
          <Qty>137.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="B87C5A87-2DB0-4AD1-A91A-839C7F64C055">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Unbrennbare Attikablech-Unterkonstruktion, Halteprofil aus Metall, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Untergrund Blech.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikabohle Breite 24 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="ID_7590">
          <Description ID="85078ADD-331C-4D20-B9DA-DEB80CDBFE9A">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>-- ABDICHTUNGEN --</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_7562" RNoPart="0010">
          <Qty>1115.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="0782C1D5-75AD-46A1-8900-1AE38CB803F8">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Abdichtung von Dächern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, Anwendungsklasse K2, für nicht genutzte Dächer, Neigung 2 %, Einwirkungsklasse I A, Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme B ROOF, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Untergrund Dämmschicht aus Mineralwolle, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">2-lagig,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">1. Lage aus kaltselbstklebenden Polymerbitumenbahnen DIN EN 13707 PYE KTP KSP 3,5, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DU, Eigenschaftsklasse E1, mechanisch befestigen, Überlappungen verschweißen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">2. Lage aus Polymerbitumen-Schweißbahnen DIN EN 13707 PYE/PYP KTP 300 S5 mit Polyesterverbundträger 300 g/m2, Stärke 5,2 mm, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DO, Eigenschaftsklasse E1, vollflächig schweißen, mit werkseitiger Abstreuung aus Schiefersplitt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dachabdichtung PYE KTP KSP 3,5 + PYE/PYP KTP 300 S5</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7587" RNoPart="0011">
          <Qty>137.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="12CDFB34-C815-4F9E-9573-4372600323FC">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;line-height:15pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anschluss Dachaufbau des Hauptdachs an Attika aus Stahlbeton mit allen Schichten herstellen:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:11pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Keil ca. 5 x 5 cm aus Mineralwolle wie Flächendämmung einbauen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Abdichtungslagen der Dachfläche bis Oberkante Keil an Attikadämmung hochführen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Die Abdichtungslagen im Anschlussbereich aus gleichen Materialien ca. 10 cm abgestuft verlegen (beginnend min. 20 cm vor Vorderkante Keil in der Dachfläche), die erste Lage zwischen den Lagen der Flächenabdichtung einbinden.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Beide Lagen der Abdichtung oben auf der Attika-Abschlussbohle bis Außenkante führen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Höhe der vertikalen Fläche bis ca. 70 cm, Tiefe der Attikabohle ca. 24 cm.</span>
               </li>
              </ul>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss Attika Hauptdach H 80 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7586" RNoPart="0012">
          <Qty>137.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="825471DF-FCFC-40DD-8BC1-590E976938C3">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zwischenfixierung der ersten Lage der aufgehenden Abdichtung, mechanisch, einschließlich einarbeiten einer Nagelbohle mit druckfester Unterfütterung in die aufgehende Dämmung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zwischenfixierung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_7594" RNoPart="03">
       <LblTx>
        <span>ABSTURZSICHERUNG TRAPEZBLECHDACH</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7595" RNoPart="0001">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="ED39A12D-09B3-42DC-9436-CC308BFEC514">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anschlagkonstruktion für Anseilsicherung, DIN EN 795, Typ A und C, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen,</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">für Einzelanschlagpunkt und horizontale Seilsicherungssysteme, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">aus feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO 1461, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Gesamtdicke des Dachaufbaus ca. 20 cm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">einschl. Wärmedämmhauben, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">mit Seil, aus nichtrostendem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Länge 112 m,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anzahl Stützen 18 St, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">davon: </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anzahl Kurvenelemente 4 St,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anzahl Endelemente: keine</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">überfahrbar, einschl. Seilgleitern und Federspannelementen,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dachneigung bis 5 Grad, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Befestigung auf </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahltrapezprofil DIN EN 1090-1, Stahlblech DIN EN 10346 S280GD, Höhe/Rippenbreite 100/275 mm, Nennblechdicke 1 mm, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">mit thermischem Trennelement, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">einschl. eindichten und anarbeiten aller Schichten des Dachaufbaus</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montagedokumentation zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschlagkonstruktion Dach Technikzentrale</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_7658" RNoPart="05">
     <LblTx>
      <span>RAUCHABLEITUNGSÖFFNUNGEN</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <PerfDescr ID="ID_7638">
       <PerfNo>2</PerfNo>
       <PerfLbl>AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG RA</PerfLbl>
       <Description ID="4E94211A-BD56-411B-BC73-B5A91DFC0DA0">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text textWidth="11.999cm">
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG RA </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Die Oberlichter für die Rauchableitung sind dauerhaft durchsturzsicher auszuführen mittels Gitter.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Das Anarbeiten aller Schichten des Dachaufbaus und das Hochführen und Andichten der Dampfsperre und der Dachabdichtung ist in die jeweilige Position mit einzukalkulieren, einschließlich mechanische Befestigung der Abdichtung am oberen Rand mit Klemmleiste.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Leistungsumfang und Schnittstelle zu Gewerk Elektro:</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Leistung des AN sind Lieferung und Montage </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-indent:-4pt;margin-left:6pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">- der RA-Oberlichter</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-indent:-4pt;margin-left:6pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">- der Antriebe</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-indent:-4pt;margin-left:6pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">- der Zentrale mit Pufferbatterie (ggf. wahlweise in getrennten Bauteilen)</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-indent:-4pt;margin-left:6pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">- der Bedienelemente (Auslösetaster AP) </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-indent:-4pt;margin-left:6pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">- der Rauchmelder sowie</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-indent:-4pt;margin-left:6pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">- der Anschluss aller Kabel an alle Komponenten und die Inbetriebnahme.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Außerdem ist ein Schema für den bauseitigen Kabelzug zu übergeben mit Angabe der Kabeltypen und -längen für den bauseitigen Kabelzug (Teil der Position </span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werk- und Montageplanung</span>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">).</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauseitige Leistung sind das Heranführen der 230V-Stromversorgung und die Verlegung der Kabel für die Verbindung aller Komponenten untereinander.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Für die Montage der Oberlichter ist das Arbeiten mit PSA (persönlicher Sicherheitsausrüstung) an der vom AN erstellten Anschlagkonstruktion einzukalkulieren. </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Die angegebenen geometrisch freien Öffnungsflächen müssen jeweils MIT dem Durchsturzschutz erreicht werden, auch wenn dieser in separater Position ausgeschrieben ist.</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG RA</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </PerfDescr>
      <BoQCtgy ID="ID_7673" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <span>RWA-ZENTRALEN</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7642" RNoPart="0001">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="5E3F476F-3669-419E-8C1D-D1B72D6516E2">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">RWA-Zentrale EN 24V im abschließbaren Stahlblechgehäuse </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Farbe (Gehäuse): RAL 9016 verkehrsweiß</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart: IP30</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 1 RWA-Gruppe/1 Lüftungsgruppe für 1 Lichtkuppel</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schaltleistung passend zu Rauchabzug Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.02.0001</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> bzw. Motor Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.02.0003</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- BUS Schnittstelle zur einfachen Vernetzung mehrerer RWA Zentralen </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anschluss von max. 5 RWA-Tastern 6,7</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anschluss von max. 10 Rauchmeldern</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Linienüberwachung für RWA-Taster, automat. Melder und Motorlinien - Anschluss einer Wind-/Regenmelderanlage</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 72h Notstromversorgung </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anzeige Betrieb, Störung und Alarm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- potentialfreie Weitergabe für Störung und Alarm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Funktionsweise nach EN 12101 Teil 9 und Teil 10.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>RA-Zentrale Treppenhaus mit Taster</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7644" RNoPart="0002">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="5E4FEDA2-F1E7-445B-96DA-FEE10F6CE286">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">RWA-Zentrale wie vorbeschrieben, jedoch:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 1 RWA-Gruppe/1 Lüftungsgruppe für 2 Lichtkuppel</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schaltleistung passend zu Rauchabzug Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.03.0001</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> bzw. 2 Motoren Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.03.0002</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>RA-Zentrale für 2 RA, Flure 1. OG</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7643" RNoPart="0003">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="0FC89FE6-BD39-4603-9575-FDCDEAAEA741">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">RWA-Zentrale wie vorbeschrieben, jedoch:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 1 RWA-Gruppe/1 Lüftungsgruppe für 4 Lichtkuppel</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Schaltleistung passend zu 2 Rauchabzügen Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.03.0001</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">, Rauchabzug Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.02.0005</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> und Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.02.0001</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bzw. 2 Motoren Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.03.0002</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">, 1 Motor Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.02.0003</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> und 1 Motor Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.02.0007</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>RA-Zentrale für 4 RA, Flure 1. OG</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7651" RNoPart="0004">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="39E8C106-106F-4765-BAFA-4481B38EE681">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">RWA-Zentrale sinngemäß wie vorbeschrieben, jedoch:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-6pt;margin-left:7pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Aufzugsentrauchung Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.02.0008</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> und </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.03.0005</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>RA-Zentrale Aufzugsentrauchung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7670" RNoPart="0005">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="9AFE02F3-A236-4605-9AEB-C963EDA5952A">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rauchmelder</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7645" RNoPart="0006">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="67F5F97C-F1E3-488C-9039-958737770834">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Taster</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_7637" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <span>RAUCHABLEITUNGSÖFFNUNGEN FLACHDÄCHER</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7646" RNoPart="0001">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="4060694E-4391-4B7A-B7E5-225778036FF1">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lichtkuppel gewölbt, als Rauchabzugsöffnung, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geprüft nach DIN EN 1873,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">thermisch getrennt, wärmebrückenfrei, als lückenlos wärmegedämmtes Gesamtsystem.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verglasung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kunststoffverglasung, dreischalig,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schalenaufbau von außen nach innen: </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">opal/opal/opal</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baustoffklasse nach EN 13501: Klasse E (d0)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung der Verglasung als ausschmelzbare Fläche</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gemäß DIN 18230.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Widerstand gegen abwärts gerichtete Lasten</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lichtkuppeloberteil min.:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DL-Klasse nach DIN EN 1873 Abschnitt 5.4.2: DL5000</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wärmeschutz</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Ut-Wert der Verglasung nach DIN EN 673:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ut = ca. 1,8 W/(m²K)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schalldämmwert ca. 21 dB</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lichttransmission ca. 59 %</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Energiedurchlass</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamtenergiedurchlass: max. 59 %</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abmessung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestellgröße = OKD-Maß 120 cm x 120 cm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mehrstufiges Doppeldichtungssystem bestehend aus einer äußeren Dichtebene mit vierseitig umlaufend geschweißter Ausführung und einer inneren Wärmedichtebene.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Glasleiste aus Kunststoff mit coextrudierten Dichtelementen mit kraft- und formschlüssiger Lastabtragung.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Gebrauchstauglichkeit unter ungünstigen Witterungsbedingungen (Sturm mit Starkregen) ist durch den Nachweis der Wasserdichtheit bei Sturm und Starkregen durch einen Driven Rain Index (DRI) von</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mindestens 14 m²/s (bei einer Referenzgröße von 120 cm / 120 cm) zu erbringen. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geometrisch freie Öffnungsfläche in Verbindung mit dem dazugehörigen Antrieb: Ageo = 1,00 m²</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lichtkuppel vormontiert auf Verbundaufsatzkranz aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, in geschlossener, torsionssteifer Ausführung, weiß durchpigmentiert, elastischer Einklebeflansch für Ausführung in Schräggeometrie</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe 50 cm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit Wärmedämmung aus PU-Hartschaum, mit umlaufend angeformter Aufkantung, mind. 15 mm hoch für gesicherten Schlagregenschutz.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rauchabzug 1,20 x 1,20</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7719" RNoPart="0002">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="C2BCE098-54B5-401A-9BFE-0AF9C5D732D2">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mehr- oder Minderpreis für die Ausführung des Rauchabzugs mit Kunststoffverglasung klar statt opal.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Minderpreis ist dem EP ein Minuszeichen voranzustellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Mehr-/Minderpreis Klarglas</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7671" RNoPart="0003">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="CA373F6A-3243-4A36-B71C-B130F94223F4">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spindelhubantrieb 24 V passend zu vorbeschriebenem Rauchabzug, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inkl. interner Lastabschaltung und Konsole Hubhöhe: 500 mm, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart: IP65,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich allem Zubehör, wie Konsolen, Befestigungsmaterial abhängig vom gewählten System,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. erforderlichenfalls Drehpunktverlagerung, vorhandene Deckenstärke: 320 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Spindelhubantrieb 24V 500 mm für RA 1,20x1,20</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7676" RNoPart="0004">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="0B9A0C49-6ABC-4CBB-B3B2-03B6759CA6EB">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchsturzgitter im System des Herstellers, Durchsturzsicherheit geprüft nach GS-BAU-18:2015 bis 600 Joule, passend zu vorbeschriebener Lichtkuppel, montiert am Aufsatzkranz</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Durchsturzgitter 1,20x1,20</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7647" RNoPart="0005">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="B4414949-9172-459C-BBA2-63F1D99A5B44">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lichtkuppel gewölbt, als Rauchabzugsöffnung, wie Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.02.0001</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">, jedoch:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abmessung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestellgröße = OKD-Maß 150 cm x 150 cm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ageo = 1,32 m²</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rauchabzug 1,50x1,50</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7675" RNoPart="0006">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="DAC4B725-9955-4E6D-BB82-AFE3F8CFE0D6">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchsturzgitter im System des Herstellers, Durchsturzsicherheit geprüft nach GS-BAU-18:2015 bis 600 Joule, passend zu vorbeschriebener Lichtkuppel, montiert am Aufsatzkranz</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Durchsturzgitter 1,50x1,50</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7672" RNoPart="0007">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="47F9D5B5-DAE9-4728-8FA9-1FA75B5E6CDD">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spindelhubantrieb 24 V passend zu vorbeschriebenem Rauchabzug, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inkl. interner Lastabschaltung und Konsole Hubhöhe: 500 mm, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart: IP65,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich allem Zubehör, wie Drehpunktverlagerung, Konsolen, Befestigungsmaterial abhängig vom gewählten System.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Spindelhubantrieb 24V 500 mm für RA 1,50x1,50</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7648" RNoPart="0008">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="C0DBFE0E-1CF0-443A-BCDE-8A3ED1928AFA">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufzugsentrauchung, bestehend aus Glasfaserverstärkter Kunststoffsockel, Lamellenfenster und Lamellenhaube mit 2 Lamellen sowie Motor, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netto Lüftungsfläche min. 0,50 m2</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">passend für Rohbauöffnungsmaße 1.000/1.000 mm,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe Lüftungssockel ca. 500 mm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe Lamellenhut = ca. 300-400 mm </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">U-Wert (W/m2 K) max. 0,55</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. anschließen des bauseits verlegten Kabels von der Zentrale zum Motor und anarbeiten aller Lagen des Dachaufbaus und eindichten in die Dachabdichtung nach Herstellervorgabe</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aufzugsentrauchung Dach über 3. OG RBLM 1,00/1,00 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_7649" RNoPart="03">
       <LblTx>
        <span>RAUCHABLEITUNGSÖFFNUNGEN TECHNIKZENTRALE</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_7707">
          <Description ID="FA4BC406-10C2-4EBD-920D-517FD6D31428">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="13.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">HINWEIS MONTAGE VON OBEN</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die  Entrauchungsöffnungen im Bereich des Trapezblechdachs werden nicht auf das Trapezblechdach selbst montiert, sondern auf massiv gebaute Schächte mit Ringanker aus Stahlbeton, lichtes Innenmaß 1,50x1,50, Außenmaß 1,85x1,85 m.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufgrund der Lage über diesen Schächten muss der Motor VON OBEN eingebaut werden. Der entsprechend erhöhte Aufwand ist zu berücksichtigen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>HINWEIS MONTAGE VON OBEN</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_7650" RNoPart="0001">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="88C97CD5-8D53-4F70-B30A-339E2CD56E66">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lichtkuppel gewölbt, als Rauchabzugsöffnung, wie Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.02.0001</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">, jedoch:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abmessung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestellgröße = OKD-Maß 150 cm x 150 cm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ageo = 1,32 m²</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montage auf Schacht-Oberseite gemäß vorstehendem Hinweistext.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rauchabzug Technikzentrale 1,50x1,50</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7674" RNoPart="0002">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="3367606F-311D-41D5-9F55-D9F208C92FD4">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spindelhubantrieb 24 V passend zu vorbeschriebenem Rauchabzug, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inkl. interner Lastabschaltung und Konsole Hubhöhe: 500 mm, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzart: IP65,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich allem Zubehör, wie Drehpunktverlagerung, Konsolen, Befestigungsmaterial abhängig vom gewählten System,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montage von oben gemäß vorstehendem Hinweistext.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Spindelhubantrieb 24V 500 mm für RA 1,50x1,50</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7669" RNoPart="0003">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="9AE200CB-43E5-4EFB-BB2C-9320D2F053DD">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchsturzgitter im System des Herstellers, Durchsturzsicherheit geprüft nach GS-BAU-18:2015 bis 600 Joule, passend zu vorbeschriebener Lichtkuppel, montiert am Aufsatzkranz</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Durchsturzgitter 1,50x1,50</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7710" RNoPart="0004">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="0B664429-C192-44DF-8361-318AFF5BBEC1">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zusätzliche Blechverwahrung zum Schutz der Oberseite der am Schacht aufgehenden Dämmung und Abdichtung,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verzinktes Blech, Zuschnittbreite ca. 480 mm, 4 Kantungen, an GFK-Kranz befestigen und oberseitig dauerelastisch versiegeln.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4-seitig umlaufend, Ecken auf Gehrung, Außenmaß ca. 2.150 mm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Blechverwahrung 2,15/2,15 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7709" RNoPart="0005">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="BD5B0E74-2466-44A3-9B79-17F46DBC199E">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufzugsentrauchung wie Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.02.0008</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">, jedoch:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netto Lüftungsfläche min. 0,36 m2</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">passend für Rohbauöffnungsmaße 800/800 mm,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außenmaße Rohbau-Schacht 1150/1150 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aufzugsentrauchung Sterilgutaufzug RBLM 0,80/0,80 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7711" RNoPart="0006">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="BAB0E113-FF78-4BF6-8286-2979178D2131">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blechverwahrung wie Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">05.03.0004</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">, jedoch an der Aufzugsentrauchung, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außenmaß ca. 1.450 mm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Blechverwahrung 2,15/2,15 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_7657" RNoPart="06">
     <LblTx>
      <span>KLEMPNERARBEITEN UND BLECHE</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="ID_7659" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <span>FALLROHRE</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7660" RNoPart="0001">
          <Qty>174.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>022</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="CB7585B1-6AC4-42B9-A78F-DA69F4690E90">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>022</WCtg>
             <Group>248</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>156</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>553</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>80</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>792</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>845</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2169</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>560</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2549</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3053</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3054</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>40</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3626</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>77</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5431</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6179</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>12</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regenfallrohr DIN EN 612, kreisförmig, Nenngröße 100, aus verzinktem Stahl, beschichtet, Dicke 0,8 mm, befestigen mit thermisch entkoppelten Befestigungselementen und Fallrohrhaltern aus nichtrostendem Stahl, an Beton, durch Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Dicke 180 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.100 Stahl verz D 0,8mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7661" RNoPart="0002">
          <Qty>22.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>022</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="8C9ACEEB-4694-419C-95E4-96CCD7446493">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>022</WCtg>
             <Group>249</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>553</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>80</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2552</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2554</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>12</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3053</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3054</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>40</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohrbogen für Regenfallrohr, aus verzinktem Stahl, Dicke 0,8 mm, Nenngröße 100, Krümmung 85 Grad.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrbogen Stahl verz D 0,8mm Gr.100 85Grad</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7662" RNoPart="0003">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>022</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="61589377-00A2-47F7-9ECD-F2634FC817A0">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>022</WCtg>
             <Group>249</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>16</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>150</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2552</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>25</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3053</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3054</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>40</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abzweig für Regenfallrohr, aus verzinktem Stahl, Dicke 0,8 mm, Nenngröße 100/100, Winkel 45 Grad.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abzweig Stahl verz D 0,8mm DN100/100 45Grad</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7665" RNoPart="0004">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="CAAE9F20-E251-41CA-BBBA-538CE0BF9570">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abdeckkasten als Verkleidung für die Rohrzusammenführung von Dachentwässerung und Kaskadenentwässerung,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verzinktes Stahlblech 1 mm,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">B/H/T 650/500/250 mm,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Durchführung </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abdeckkasten B/H/T 650/500/250</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7663" RNoPart="0005">
          <Qty>22.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>022</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="A7DF81F7-11D1-4A2D-ACFA-55ACC7249D93">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>022</WCtg>
             <Group>249</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>553</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>80</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2552</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>32</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3053</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3054</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>40</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Revisionsöffnung mit eingesetztem Laubfangkorb, in Regenfallrohr aus verzinktem Stahl, Dicke 0,8 mm, Nenngröße 100.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Revisionsöffnung Laubfangkorb Stahl verz D 0,8mm Gr.100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7664" RNoPart="0006">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>022</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="ABCE5D88-CDA5-426F-AE27-A17FC77BF463">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>022</WCtg>
             <Group>249</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2552</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3053</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3117</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Standrohrkappe für Standrohr, aus verzinktem Stahl, Nenngröße 100/115.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Standrohrkappe Stahl verz Gr.100/115</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_7608" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <span>ATTIKABLECHE</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7609" RNoPart="0001">
          <Qty>228.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="D9CD194B-5674-4ED6-B08F-AE2E92B51B50">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterkonstruktion für nachfolgend beschriebene Attikaabdeckung, unbrennbar A2, Ausführung nach Wahl des AN, z. B. mit Z-Blechen oder mit Attikabohle aus Faserzement, Untergrund Stahlbeton-Attika.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Attika, unbrennbar, Flachdächer</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7613" RNoPart="0002">
          <Qty>228.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>335</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>022</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="EE16106C-14E9-40B2-81CD-13F81F7D277B">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Attikaabdeckung aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 2 mm, Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium, Zuschnittbreite ca. 950 mm, 4 x gekantet, mit Quergefälle, Nahtausbildung gestoßen und hinterlegt, einschl. Dehnungsausgleich, verdeckt befestigen mit Vorstoßblechen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikaabdeckung Alu D 2mm Zuschnitt-B 950mm 4xgekantet</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7611" RNoPart="0003">
          <Qty>9.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>335</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>022</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="481D4DA8-8F3B-437D-818C-FB2C3E4C7C20">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außenecke, vorgefertigt, geschweißt, zur vorbeschriebenen Attikaabdeckung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außenecke Attikaabdeckung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7630" RNoPart="0004">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>335</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>022</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="799039F4-FA01-45F7-9A8A-D111DF22DC48">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Endstück mit Aufkantung, zur vorbeschriebenen Attikaabdeckung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Endstück Attikaabdeckung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7629" RNoPart="0005">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="DA37D993-5B3C-405D-B0A4-8AF933898B1A">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterkonstruktion für Attikaabdeckung des Verbindungsgangs, unbrennbar A2, Ausführung mit Attikabohle aus Faserzement oder nach Wahl des AN, als Befestigungsgrund für bauseitige Attikaabdeckung des Fassadenbauers, Untergrund Stahlbeton-Attika.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Attika, unbrennbar, Verbindungsgang</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7633" RNoPart="0006">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="C724C841-EDEA-451B-97C0-F2D429A6BF9E">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Attikaabdeckung der Gebäudefuge zw. Verbindungsgang und Bauteil H, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">aus Aluminium pulverbeschichtet wie vorbeschrieben, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuschnittbreite ca. 1150 mm, 5 x gekantet, satteldachförmig, sonst wie vorbeschrieben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikaabdeckung Gebäudefuge Zuschnitt-B 1150mm 5xgekantet</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7631" RNoPart="0007">
          <Qty>136.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="CC7FD58B-89D3-4B36-8D4F-7A5FEDCC4C96">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Attikaabdeckung aus Aluminium wie Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">06.02.0002</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">, jedoch:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zuschnittbreite ca. 650 mm, 4 x gekantet, Befestigungsgrund Stahlblech.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikaabdeckung Technikzentrale Abwicklung 650 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7632" RNoPart="0008">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="4CBACA16-23EA-4347-A926-65DFAF942CD5">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außenecke, vorgefertigt, geschweißt, zur vorbeschriebenen Attikaabdeckung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außenecken</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_4145" RNoPart="07">
     <LblTx>
      <span>DACHAUFBAU BESTANDSGEBÄUDE</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="ID_7677" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <span>RÜCKBAU</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7684" RNoPart="0001">
          <Qty>18.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="107F4932-BE91-4081-9401-30E1F6297C59">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rückbau der provisorisch abgedichteten Abbruchkante des Bestands-Dachaufbaus, Abschneiden der provisorisch über den Rand der Dämmung auf die Betondecke geklebten Folienabdichtung, EPS-Dämmung sauber geradlinig zurückschneiden, Material entsorgen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Provisorische Abdichtung rückbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7699" RNoPart="0002">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="02539264-7322-4461-900A-1A9487897F1C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikaabdeckung aus Aluminium demontieren und seitlich lagern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_7685" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <span>DÄMMUNG UND ABDICHTUNG</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_7687" RNoPart="0001">
          <Qty>27.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="6FBBA115-C5AF-44A1-8D2B-E6C43693A8AC">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Reinigen des Untergrundes aus Beton und teilweise aus vorhandener Dampfsperre, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, laden, transportieren und fachgerecht entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">einschl. Entsorgungskosten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Untergrund reinigen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7688" RNoPart="0002">
          <Qty>18.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="12DA4E4D-F3B3-42DC-BB01-B4CBABDA6042">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Reinigen des Untergrundes wie vor, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an aufgehenden Bauteilen, H ca. 40-90 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Untergrund reinigen aufgehende Flächen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7706" RNoPart="0003">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="C5A5B0A8-E5AA-4458-AB8E-6025F661B901">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Bauseits vorhandene Rohre eindichten,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Größen DN 70-100,</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:11pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dampfsperre auf Flansch der bauseits eingebauten Unterteile aufschweißen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dämmung anarbeiten</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">beigestellte Oberteile aufsetzen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">beide Abdichtungslagen auf den Blech-Flansch der Oberteile aufschweißen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">gewebearmierte Flüssigkunststoffabdichtung am Oberteil 30 cm hochziehen.</span>
               </li>
              </ul>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flachdachdurchführungen eindichten DN 70-100</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7689" RNoPart="0004">
          <Qty>27.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>018</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="BFE9E536-447A-4E52-BD23-D6DCA307EA66">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-04</VersDate>
             <WCtg>018</WCtg>
             <Group>176</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>336</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3306</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>45</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3307</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3880</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11353</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenemulsion, auf Flachdach, Untergrund Beton.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Voranstrich Bitumenemulsion Flachdach</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7690" RNoPart="0005">
          <Qty>18.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="B84DF96D-588B-4BC1-9570-5D9A867D384C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Voranstrich wie vor, an aufgehenden Bauteilen, H ca. 40-90 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Voranstrich aufgehende Bauteile</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7691" RNoPart="0006">
          <Qty>27.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="179C024A-3A76-46E8-BF08-5EA2C8315C61">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dampfsperre als Luftdichtheits- und diffusionsdichte Schicht sd-Wert größer gleich 1500 m DIN 4108-3, DIN 4108-7, für nicht belüftetes Dach, aus Bitumenbahnen, Spezial-Elastomerbitumen-Schweißbahn mit Aluminiumverbundeinlage DIN EN 13970, vollflächig verschweißen, Untergrund Beton und vorhandene Dampfsperre.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dampfsperre Polymerbitumenbahn Aluminiumverbundeinlage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7692" RNoPart="0007">
          <Qty>18.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="47280B24-BB7A-443B-806C-D5F2B7DD4873">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dampfsperre wie vorbeschrieben an Attika aus Stahlbeton hochführen, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Höhe bis ca. 90 cm zzgl. horizontal 25 cm.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Hinweis: Dampsperre schießt an an Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">03.03.0015</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dampfsperre an Attika H 90 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7693" RNoPart="0008">
          <Qty>27.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="2AEA71AF-00BF-4416-9773-E1719D20D7FC">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wärmedämmschicht als Flachdachdämmung, für nicht belüftetes Dach, aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke 160 mm, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckspannung min. 70 kPa, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollflächige Verklebung auf vorh. Dampfsperre.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmschicht Mineralwolle MW DAA 0,040W/(mK) D 160mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7701" RNoPart="0009">
          <Qty>27.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="56EB2856-D9B6-48BF-A5FC-6408615E9A9D">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wärmedämmschicht wie vor, als zweite Lage, Dicke 80 mm, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollflächige Verklebung auf voriger Lage.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmschicht Mineralwolle MW DAA 0,040W/(mK) D 80mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7694" RNoPart="0010">
          <Qty>27.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="D24625C5-3D02-4930-AE57-8E8C132CBD9B">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gefälledämmschicht als Flachdachdämmung, für nicht belüftetes Dach, Neigung 2 %, aus Mineralwolle wie vorbeschrieben, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckspannung min. 70 kPa, Punktlast min. 1000 N, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mittlere Dicke 35 mm, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollflächig geklebt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gefälledämmschicht Mineralwolle MW DAA 0,040W mD 35 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7695" RNoPart="0011">
          <Qty>18.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="A04B7340-201A-4072-83F4-31DCFC2E86E6">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Wärmedämmung aus Mineralwolle sinngemäß wie Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">07.02.0008</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">, jedoch Ausführung an aufgehenden StB-Attiken, -Wänden o.vgl.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dicke: 100 mm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Höhe ca. 90 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmung an aufgehenden Bauteilen, d= 100 mm, H 85-90 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7703" RNoPart="0012">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="A7D22620-92DA-4613-825C-A059227165BF">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterkonstruktion für Attikaabdeckung, unbrennbar A2, Ausführung mit Attikabohle aus Faserzement als Befestigungsgrund für bauseitige Attikaabdeckung des Fassadenbauers, Untergrund Stahlbeton-Attika.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Attika, unbrennbar</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7696" RNoPart="0013">
          <Qty>18.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="CA221E73-7C79-4C70-BF3A-3EA9B3FC9DDF">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Wärmedämmung auf Attiken aus Mineralwolle wie vorbeschrieben, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m2K, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Dämmstärke: 100 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmung auf Attiken 100 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7702" RNoPart="0014">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="FBD252FF-BF89-4812-8114-A01A8BA962F3">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Obere Lage der bestehenden EPS-Dämmung ca. 10 cm zurückschneiden und Nagelbohle einlegen als Befestigungsgrund für nachfolgende Linienbefestiger.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nagelbohle</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7697" RNoPart="0015">
          <Qty>27.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="3E1BBA0F-CAF4-4D97-9AC7-0F598AD1D333">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Abdichtung von Dächern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, Anwendungsklasse K2, für nicht genutzte Dächer, Neigung 2 %, Einwirkungsklasse I A, Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme B ROOF, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Untergrund Dämmschicht aus Mineralwolle, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">2-lagig,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">1. Lage aus kaltselbstklebenden Polymerbitumenbahnen DIN EN 13707 PYE KTP KSP 3,5, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DU, Eigenschaftsklasse E1, selbstklebend verlegen, Nähte schließen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">2. Lage aus Polymerbitumen-Schweißbahnen DIN EN 13707 PYE/PYP KTP 300 S5 mit Polyesterverbundträger 300 g/m2, Stärke 5,2 mm, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DO, Eigenschaftsklasse E1, vollflächig schweißen, mit werkseitiger Abstreuung aus Schiefersplitt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dachabdichtung PYE KTP KSP 3,5 + PYE/PYP KTP 300 S5</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7698" RNoPart="0016">
          <Qty>21.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="F0A53CD4-A42C-4F8D-A57F-CBA04C330F8D">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);text-align:left;line-height:15pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Anschluss Dachaufbau des Hauptdachs an Attika aus Stahlbeton mit allen Schichten herstellen:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:11pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Keil ca. 5 x 5 cm aus Mineralwolle wie Flächendämmung einbauen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Abdichtungslagen der Dachfläche bis Oberkante Keil an Attikadämmung hochführen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Die Abdichtungslagen im Anschlussbereich aus gleichen Materialien ca. 10 cm abgestuft verlegen (beginnend min. 20 cm vor Vorderkante Keil in der Dachfläche), die erste Lage zwischen den Lagen der Flächenabdichtung einbinden.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Beide Lagen der Abdichtung oben auf der Attika-Abschlussbohle bis Außenkante führen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Background:rgb(255,255,255);">Höhe der vertikalen Fläche bis ca. 75 cm, Tiefe der Attikabohle ca. 25 cm.</span>
               </li>
              </ul>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss Attika H 75 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7705" RNoPart="0017">
          <Qty>18.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="4CF98EEB-F1AF-4134-BC4C-F04AD099239F">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überlappungsbereich der neuen Abdichtung über die bestehende mechanisch sichern mit Linienbefestigung mit Kunststofftellern, 4 St/m, durch vorbeschriebene Nagelbohle.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Linienbefestiger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7686" RNoPart="0018">
          <Qty>21.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="33956282-B744-402E-90FA-F10023D22025">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussbereich bituminöse neue Abdichtung zu Bestands-Abdichtung aus Folie zusätzlich abdichten mit 1-komponentigem, lösemittelfreiem PU-Flüssigkunststoff mit Armierung aus Polyestervlies, Verarbeitung 2-schichtig, Vlies in erste Schicht einbetten, nass in nass zweite Schicht auftragen, Übergang auf beide Abdichtungsmaterialien jeweils min. 10 cm breit,</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich Untergrundvorbereitung wie säubern, anschleifen usw. nach Herstellervorgabe.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss alt/neu mit Flüssigkunststoff</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7720" RNoPart="0019">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="B355C4BE-6A30-4341-B072-CD90285C66A2">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vom AN abgenommene und seitlich gelagerte Attikaabdeckung nach Abschluss der Arbeiten wieder montieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikaabdeckung wieder montieren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_4678" RNoPart="08">
     <LblTx>
      <span>STUNDENLOHARBEITEN</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="ID_7679" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <span>STUNDENLOHARBEITEN</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_7680">
          <Description ID="44E556CE-D743-486F-B77E-B3F08C92624C">
           <WICNo>                </WICNo>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="20cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">AUSFÜHRUNG STUNDENLOHNARBEITEN</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Arbeiten in Stundenlohnleistungen kommen nur auf ausdrückliche Anordnung </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">durch den AG zur Ausführung für Leistungen, die nicht im Zusammenhang </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit den Positionen des Leistungsverzeichnisses stehen und nicht durch Nachtragsangebote erfaßt werden können.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es werden nur Leistungsstunden auf der Baustelle vergütet, nicht aber Fahrzeiten oder Fahrtkosten.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Stundenlohnzettel müssen mind. folgende Angaben enthalten:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Baustelle </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Datum</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Name und Berufs-, Lohngruppe der einzelnen Arbeitskräfte</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Arbeitsbericht mit Ortsangabe (z.B. Raumnummer/ Gebäude/Fassade) </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    und Art der Leistung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Materialverbrauch</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-  Gerätekenngrößen (Maschinen- und Geräteeinsatz)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Stundenlohnzettel sind durch die Bauleitung des AG zu prüfen</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und vor der Vorlage beim Bauherren zu unterzeichnen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>AUSFÜHRUNG STUNDENLOHNARBEITEN</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_7681" RNoPart="0001">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{D2EB96A2-520F-417F-9082-B376F9818C41}</CtlgID>
           <CtlgCode>399</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>091</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="18C7F8C9-1488-4E24-BA13-3E8FB85DF067">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2018-10</VersDate>
             <WCtg>091</WCtg>
             <Group>1619</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9088</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>157</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11100</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7682" RNoPart="0002">
          <Qty>24.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{D2EB96A2-520F-417F-9082-B376F9818C41}</CtlgID>
           <CtlgCode>399</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>091</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="964428D6-F07C-4AD4-94DD-29EA2D045341">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2018-10</VersDate>
             <WCtg>091</WCtg>
             <Group>1619</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9088</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>80</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11100</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_7683" RNoPart="0003">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{D2EB96A2-520F-417F-9082-B376F9818C41}</CtlgID>
           <CtlgCode>399</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>091</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="38B01123-D8DA-405A-8C67-E3477A8653C9">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2018-10</VersDate>
             <WCtg>091</WCtg>
             <Group>1619</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9088</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>82</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11100</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="11.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
