<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.3</Version>
  <VersDate>2021-05</VersDate>
  <Date>2026-08-06</Date>
  <Time>12:20:21</Time>
  <ProgSystem>ASBwin 29.0.0.0</ProgSystem>
  <ProgName>Position 29.0.0.4</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>23-954</NamePrj>
  <LblPrj>Tübingen - Walter-Erbe-Schule, 1. BA, Austockung + Sanierung</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <BidCommPerm>Yes</BidCommPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <AddText><OutlineAddText><span>ZTV 01 Allgemeine ZTV für alle Unternehmer</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ALLGEMEINE "ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">FÜR ALLE UNTERNEHMER</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1. ALLGEMEINES</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   1. Es gelten die VOB/B und VOB/C in der aktuellen Fassung.   </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   2. Die Baustelleneinrichtung ist mit einzukalkulieren, so lange sie nicht im</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Kurztext als Position oder als Titel erscheint.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   3. Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Herstellungsvorgang und - ablauf bis zur fertigen Leistung unter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Ausführungsbestimmungen mit DIN-Normenwerk als beschrieben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   4. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden,  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       ohne den ausdrücklilchen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       technische Spezifikationen in Bezug genommen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 2. STOFFE UND BAUTEILE</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   1. Bauseits gelieferte Stoffe und Bauteile hat der Auftragnehmer in Empfang zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       nehmen, auf Vollständigkeit zu prüfen, abzuladen und ggf. zwischenzulagern. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Nicht geeignete Teile sind zurückzuweisen. Verpackungsmaterial muss der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Auftragnehmer abtransportieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   2. Verwendung gefährlicher Stoffe.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Es ist erklärtes Ziel des Auftraggebers, dass keine Stoffe verwendet werden,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       deren Inhalt ganz oder teilweise als gefährlicher Stoff in der Gefahrstoff-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       verordnung (Bundesgesetzblatt 1986 Nr. 47 Seite 1470 ff) aufgeführt ist.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Die Verwendung von Asbest-, PCB-, Formaldehyd-, Lindanhaltigen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Produkten ist nicht gestattet. Diese hat der AN auf Verlangen nachzuweisen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Als Ersatz kommen vorzugsweise die in dem vom Bundesumweltamt her-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       ausgegebenen Ersatzstoffkatalog aufgeführten Stoffe in Betracht.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Der Katalog wurde unter der Federführung des Umweltbundesamts erarbeitet</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       und ist bei dem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       - Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften eV.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">         Lindenstraße 78-80 53754 Sankt Augustin - zu beziehen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  3. Das Bauvorhaben wir nach den Vorgaben des "</span><span style="font-family:Grandview;font-size:10pt;">N!BBW </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Planungswerkzeug"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     ausgeführt und fördert so das Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die entsprechenden Vorgaben dazu unter ZTV 03 sind zu beachten. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3. SCHUTZMASSNAHMEN</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   1. Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung von Gefahr im Verzug hat der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Auftragnehmer sofort durchzuführen. Er haftet bei Unterlassung für</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       eingetretene Schäden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an allen Gefahrenstellen, insbesondere</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Öffnungen, Deckenaussparungen, Balkonen, Treppen, Lichthöfen usw., die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       vorhandenen Schutzvorrichtungen (wie z.B. Notgeländer, Abdeckungen usw.)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       zu schützen oder wieder so anzubringen, daß diese die Möglichkeit der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Weiterarbeit an den Bauteilen (Belag von Fußböden u.ä.) bis zur endgültigen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Fertigstellung ermöglichen. Im Zweifelsfalle ist die Schutzvorrichtung mit dem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Auftraggeber zu besprechen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4. GERÜSTE</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Sofern die gewerksspezifischen ZTV nicht ausdrücklich anderes vorgeben,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       erfolgt bauseits die Stellung eines Aussen- Arbeits-/ Schutzgerüsts nach </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       DIN 4420 mit flächenbezogenem Nutzgewicht max. 200kg/m und einer Regel-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Belagsbreite von 60cm. Sämtliche darüber hinausgehenden sonstigen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Gerüste, insb. alle erf. Innengerüste auch für Arbeiten über 3,5m Höhe sind </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       vom AN zu stellen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Innengerüste die über die Nebenleistungen nach VOB/C hinausgehen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       werden geondert vergütet.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Für die Ausführung dieser vom AN zu stellenden Gerüste gelten: </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       - DIN 18299 Allg. Regel für Bauarbeiten aller Art </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       - DIN 18451 Gerüstbauarbeiten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       - DIN 4420 - 22 Gerüstordnungen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       - Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft und der Baupolizei </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       - Musterbauordnung </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       - Vorgaben des SiGeKo </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Schutzgerüste und - geländer, die für andere Handwerker noch erforderlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       sind, sind nach Positionsangabe anderen Beteiligten zur Verfügung zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       stellen. Ihr Auf- und Abbau muß der Art und der Zeit nach mit der Bauleitung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       rechtzeitig abgesprochen sein. Die Gerüste müssen den behördlichen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Bestimmungen entsprechen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5. SCHUTT / VERPACKUNGSMÜLL ETC.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf seine Kosten die Baustelle in einem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       sauberen Zustand zu halten, insbesondere den durch seine Arbeiten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       anfallenden Bauschutt, Verpackungsmaterial und Abfälle sowie</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Verunreinigungen nach Erbringung der Bauleistung sofort zu beseitigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Sämtliche Abfälle des AN (z.B. Papier, Folien, Verpackungen, Reste von </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Betriebs-/ Arbeits-/ Gefahrstoffen etc.) sind arbeitstäglich aus den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Arbeitsbereichen bzw. aus den Gebäuden zu entfernen und zu entsorgen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Die Entsorgung von Verpackungen, Behältnissen und Restmaterial ist gem.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       VOB, DIN 18299 Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Für Baustellenabfälle sind die verbindlichen Regelungen der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze zu beachten. Die Entsorgung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       ausgebauter Materialien ist in die entsprechenden Einheitspreise</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       einzurechnen. Sämtliche Nachweise über die ordnungsgemäße Entsorgung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       sind dem AG, spätestens mit der Schlussrechnung unaufgefordert </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       vorzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   2. Eine besondere Aufforderung zur Schutt- und Abfallbeseitigung kann durch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       die Bauleitung bei kürzester Fristsetzung mündlich, telefonisch oder schriftlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       erfolgen. Der Auftragnehmer hat dieser Aufforderungen nachzukommen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6. ABRECHNUNG</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   1. Die im nachstehendem Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       verstehen sich in jedem Fall für die komplette Leistung, unabhängig von der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Einbaustelle der Leistung einschl. Lieferung der Materialien in den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       ausgeschriebenen Güten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   2. Die Aufmaße sind zu einem Zeitpunkt vorzunehmen, zu dem eine </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Feststellung der erbrachten Leistung noch möglich ist. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">7. AUSFÜHRUNG</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Ausführungsart mit der Bauleitung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       nochmals vor Baubeginn abzustimmen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   2. Während der Bauarbeiten des 1.BA "Sanierung und Aufstockung" findet in </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       dem direkt angrenzenden Hauptgebäude der Walter-Erbe-Schule regulärer </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Schulbetrieb statt. Die u.a. Hinweise sind zu beachten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   3. Vorhandene Meterrisse sind zu schützen. Gehen diese durch Arbeiten des</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Unternehmers verloren und werden verdreckt hat der Unternehmer diese</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       unverzüglich verantwortlich zu erneuern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   4. Freihalten der öffentlichen und nichtöffentlichen Straßenflächen, Hydranten,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Absperrschieber und sonstiger Anlagen einschl. Zugänglichhaltung solcher</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Anlagen ist Bedingung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 8. PLÄNE / AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   1. Der Unternehmer erhält die Ausführungspläne und Ausführungsunterlagen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       ausschließlich als pdf-Dateien, die der AN eigenverantwortlich über den vom</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       AG bereitgestellten Server kostenfrei zu beziehen hat.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Die Mitteilung über die Einstellung neuer Planunterlagen oder sonstiger zu </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       berücksichtigender Dokumente erhält der AN per Mail.  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Der AN ist für die Aktuallisierung aller Unterlagen verantwortlich.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   2. Grundsätzlich dürfen die Arbeiten nur nach vom Architekten bzw. Fachplaner </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       frei gegebenen Plänen ausgeführt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   3. Leistungen auf nicht freigegebenen Plänen erfolgen auf eigenes Risiko.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Er hat alle sich aus diesen Arbeiten ergebenden Änderungen ggf. sofort</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       durchzuführen oder zu veranlassen, ohne dass diese vergütet werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass der Unternehmer auch für</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Mehrkosten, die auf ungenehmigt ausgeführte Leistungen zurückzuführen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       sind, aufzukommen hat.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   4. Wird vom Auftragnehmer eine Werkstatt- und Montageplanung verlangt, so </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       sind durch den Auftragnehmer die Fristen für die Prüfung der Planung durch </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       den Architekten, Tragwerksplaner und ggf. Freigabe durch den Prüfstatiker</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       vor Beginn der Planung abzustimmen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Die Werkstatt- und Montageplanung ist vollständig vermaßt und beschriftet in </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       geeigneten Maßstäben zu erstellen. Die Darstellung umfasst sämtliche </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Bauteile, Schichtenaufbauten, Detailpunkte, Anschlüsse, Fügungen, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Verbindungsmittel sowie Dimension und Lage der Aussparungen und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Fräsungen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Die Planung inklusive der Verwendbarkeitsnachweise über die Zulassung der  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Baustoffe, Bauprodukte und Bauarten ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Produktionsbeginn zur Einsicht vorzulegen. Mit der Einsicht und Prüfung </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       übernehmen der Auftraggeber und sein Planer keinerlei Verantwortung und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Haftung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Aussparungen, Schlitze, Einbauteile u.a. Vorleistungen für andere Gewerke </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       sind gemäß der Planung zu erstellen und mit dem  Auftraggeber rechtzeitig </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       abzustimmen. Sollte der Auftragnehmer durch falsche, vergessene oder nicht </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       rechtzeitige Angaben zusätzliche Kosten verursachen, werden diese dem </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Auftragnehmer in Rechnung gestellt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Ungültige Unterlagen/Pläne sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       kennzeichnen, einzuziehen oder zu vernichten und gegen gültige </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Unterlagen/Pläne auszutauschen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Der Auftraggeber hat das Recht, alle Planungen, Unterlagen und sonstigen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Leistungen des Auftragnehmers ausschließlich für das </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       auftragsgegenständliche Projekt umfassend und auf Dauer zu benutzen und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       zu ändern, auch falls das Vertragsverhältnis vorzeitig gekündigt werden </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       sollte. Alle dem Auftragnehmer übergebenen Zeichnungen, Berechnungen, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Urkunden und sonstigen Ausführungsunterlagen bleiben ausschließlich </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Eigentum des Auftraggebers. Sie dürfen ohne dessen Genehmigung weder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       kopiert, vervielfältigt, veröffentlicht noch dritten Personen zugänglich gemacht </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Die Werkstatt- und Montageplanung ist einfach auf Papier und zusätzlich in </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       digitaler Form im PDF-Format und ggf. als dwg/dxf einzureichen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">9. GLEICHWERTIGKEIT</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-style:italic;">      </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wird in der Leistungsbeschreibung ein Fabrikat mit dem Zusatz "oder </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      gleichwertiger Art", "oder glw." etc. vorgegeben, so ist die Gleichwertigkeit als</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Mindestforderung zu verstehen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Gleichwertigkeit im Sinne der Leistungsbeschreibung bedeutet, dass die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      geforderten Parameter wie das Design, die Maße, die technischen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      physikalischen und chemischen und ggf. biologische Eigenschaften, die </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Materialität, die Haptik, Haltbarkeit Schadensbeständigkeit und die </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Nutzungsdauer durch das angebotene Fabrikat eingehalten werden. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Kriterien der Prüfung und Zulassung müssen in ihrer Gesamtheit erfüllt sein.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Vorgeschriebene Prüfungen durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      nach DIN- oder EN-Normen müssen nachweisbar sein. Zu beachten sind</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      ggfs. ergänzende Konkretisierungen zu einzelnen Positionen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Ist ein Fabrikat nach dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" in den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      vorgesehenen Freiraum für "Angebotenes Fabrikat:" vom Bieter nicht </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      eingetragen, so gilt im Falle der Auftragserteilung das vom Auftraggeber </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      eingetragene Fabrikat als vereinbart. Die Gleichwertigkeit ist bei Angebots-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      abgabe durch Prüfzeugnisse, Prospekte, Muster oder anderweitig darzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Ist ein Leitfabrikat in der Leistungsbeschreibung genannt so gilt immer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      "oder gleichwertiger Art und Güte" auch wenn nichts näher genannt wird.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen, z. B. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Technische Spezifikationen in Bezug genommen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">10. BAUABLAUF UND SCHULBETRIEB</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die Bauarbeiten sind grundsätzlich so einzuteilen, dass der laufende Schul-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     betrieb in dem direkt angrenzenden Hauptgebäude möglichst wenig gestört</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     wird. Daher sind außerhalb der Schulferien insbesondere lärmentwickelnde </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Baumaßnahmen möglichst in den Nachmittagsstunden und evtl. an </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Samstagen auszuführen. An jeweils 4 Tagen in den Monaten Mai und Juni</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     finden die Prüfungen in dem angrenzenden Hauptgebäude statt. Aus diesem </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Grund dürfen an den Prüftagen keine lärmintensiven und/oder die Prüfungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     störenden Bauarbeiten ausgeführt werden. Dazu werden im Vorfeld mit den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     beauftragten Firmen verbindliche Terminabstimmungen erfolgen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die Fläche für die Baustelleneinrichtung ist möglichst gering zu halten, das </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     dafür zur Verfügung stehende Baufeld ist in den beiliegenden Übersichts-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     plänen dargestellt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Primus-Truber-Straße und den der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Schule zugeordneten Parkplatz. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Neben den im beiliegenden Lageplan (Pl.-Nr. 621) gekennzeichneten  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Flächen dürfen weiteren Flächen des Schulhofs nur nach ausdrücklicher </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Zustimmung der Bauleitung temporär für die Baumaßnahme in Anspruch </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     genommen werden. Ein Anspruch auf solche zus. Flächen besteht nicht und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     wird ausdrücklich nicht zugesichert!</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die Zugänglichkeit der Gebäude und des Schulhofs ist für die Feuerwehr und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Rettungskräfte sowie den Schulbetrieb ständig zu gewährleisten. Die Zufahrt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     muss ständig freigehalten werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Der Baustellenverkehr im Aufenthaltsbereich von Schülern ist während der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Pausen- und Schulbeginn-/ Schulendzeiten im Regelfall nicht zulässig.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Für unumgänglichen Baustellenverkehr während dieser Zeiten besteht </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Einweisungspflicht!</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Bei allen eingesetzten Hebegeräten ist der Arbeitsbereich auf das Baufeld zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     begrenzen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die Abschrankung der Baustelle ist so anzulegen, dass insbesondere während </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     der Schul- und Pausenzeiten ein Betreten der Baustelle durch Schüler unter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Berücksichtigung normaler Vorgaben nicht möglich ist. Alle am Bau </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     beteiligten Firmen haben Absperrvorrichtungen entsprechend zu nutzen und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     zu unterhalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">11. SONSTIGE UND GEWERKSSPEZIFISCHE "ZTV"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Diese sind ggf. jeweils als Vorspann den einzelnen Gewerken zugeordnet.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>ATV 02 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN (ATV)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">ALLGEMEINE REGELUNGEN FÜR BAUARBEITEN JEDER ART - DIN 18299</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">1. Angaben zur Baustelle</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">siehe ZTV 01 und allgemeine Bau- und Ablaufbeschreibung</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> (Dokument 1.02)</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie Übersichtsplan 621 in der Anlage.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 Art und Lage der baulichen Anlagen siehe allgemeine </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bau- und Ablaufbeschreibung (Dokument 1.02) in der Anlage.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.3 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Öffentliche Verkehrsflächen und die Zufahrts- und Abfahrtswege zur Baustelle sind ständig freizuhalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im näheren Umfeld der Baustelle bestehen keine Parkmöglichkeiten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Temporäre Stellplätze für Lieferfahrzeuge sind im Baufeld nur in begrenztem Maße vorhanden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erschließungsstraßen und -wege sind für die Zufahrt von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen sowie den laufenden Schulbetrieb frei zu halten. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Hinweise </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in ZTV 01 und der allgemeinen Bau- und Ablaufbeschreibung (Dokument 1.02) in der Anlage sind zu beachten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.4 Baustelleneinrichtung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume und damit die zur Verfügung stehenden Flächen für die Baustelleneinrichtung gehen aus der beigefügten Baustelleneinrichtungsplanung (Übersichtsplan Baufeld Pl.-Nr. 621 als Teil der Anlagen) hervor.Auf dem Baugelände sind nur begrenzt Lagerflächen vorhanden.Aufenthalts- und Lagerräume können durch den AG nicht zur Verfügung gestellt werden.Die Aufstellung von Lagerräumen und/oder Wohncontainern ist nicht zulässig.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.5 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die außerhalb der Baustellenabgrenzung (Bauzaun) vorhandenen Grün-, Strauch- und Pflanzflächen dürfen durch die Baustelle und die AN in keiner Weise genutzt oder beeinträchtigt werden. Aus diesem Grund dürfen auch keinerlei Flächen außerhalb der befestigten Wege befahren werden. Generell gilt, dass nur Flächen innerhalb des Bauzauns genutzt werden dürfen, z.B. für Lagerung - und auch hier nur nach Abstimmung mit örtlicher Bauleitung.</span><br/></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.6 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherheits- und Gesundheitsschutz:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Baustelle wurde durch den Bauherren ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator nach BaustellV bestellt. Er wird die Baustelle in regelmäßigen Abständen begehen und auf die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen achten. Den Anweisungen und Auflagen zur Abstellung von Mängeln ist unverzüglich Folge zu leisten. Arbeitsverfahren, Schutzmaßnahmen etc. sind mit dem SiGeKo eigenständig abzustimmen. Jeder Unfall ist dem SiGeKo umgehend schriftlich und vorab telefonisch zu melden. Die auf der Baustelle anwesenden Firmen haben untereinander einen Koordinator nach Unfallverhütungsvorschrift BGV A1 zu bestimmen, sofern eine Abstimmung bei gegenseitiger Gefährdung gegeben ist. Dieser VBG-Koordinator ist dem SiGeKo zu benennen und hat sich mit diesem abzustimmen. Gemäß BaustellV wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGE-Plan) erstellt und auf der Baustelle angebracht. Die Regelungen des SiGe-Plans sind durch alle Beteiligten einzuhalten. Die Einweisung der Firmen in den SiGe-Plan erfolgt durch den SiGeKo. sämtliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind einzuhalten bzw. durchzuführen. Entsprechend notwendige Erste-Hilfe-Einrichtungen sind inkl. entsprechend erforderlichen Wartungen und Reparaturen vorzuhalten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich vor Beginn der Bauarbeiten dem AG und dem SiGeKo folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen:</span></p><p style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Baustelleneinrichtungsplan</span></p><p style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gefährdungsbeurteilung gem. §5/§6 Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)</span></p><p style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Unterweisungsnachweis der Beschäftigten</span></p><p style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Angabe des Namens der Sicherheitsfachkraft</span></p><p style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Angabe der Namen der Sicherheitsbeauftragten</span></p><p style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Angabe der Namen der Ersthelfer</span></p><p style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gefahrstoffliste mit Mengenangaben, sofern erforderlich</span></p><p style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"/><p style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1.7 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder anderer Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Bauzaun und Bautüren:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">An den Toren des Bauzauns sind Zahlenschlösser angebracht. Jeder AN erhält den Zugangscode Beim Verlassen der Baustelle sind die Tore und Türen vom AN ordnungsgemäß zu verschließen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Lage des Bauzaunes darf nicht eigenmächtig ohne Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung verändert werden.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Für die gesamte Bauzeit hat der AN einen Bauleiter zu benennen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten und auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Baustellenzufahrt:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Zufahrt von der Primus-Truber-Straße zum Baufeld erfolgt über eine</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehende Tiefgarage, das zulässige Gesamtgewicht für die Überfahrung der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">TG ist auf max. 60t beschränkt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">2. Angaben zur Ausführung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.1 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen siehe allgemeine </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ZTV 01 und die allgemeine Bau- und Ablaufbeschreibung (Dokument 01.02) in der Anlage.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.2 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Siehe Angaben unter Punkt 1.3 und 1.4 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie ZTV 01 und die allgemeine Bau- und Ablaufbeschreibung (Dokument 1.02) in der Anlage.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bis spätestens 2 Wochen vor Ausführungsbeginn hat der AN seine Baustellenrichtung mit der Bauleitung abzustimmen und einen BE-Plan zusammen mit dem Bauzeitenplan vorzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Darüber hinaus ist zu berücksichtigen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- eingeschränkte Baustellenzufahrt über die best. Tiefgarage mit einer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Gesamtgewichtsbeschränkung auf max. 60t.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- beschränkte Breite der möglichen Zufahrtswege in den östlichen Bereich des</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Baufeldes,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- der Fußweg an der Steinlach östlich des Baufeldes ist nicht befahrbar </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  (Baumschutz),</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- bei allen eingesetzten Hebegeräten ist der Arbeitsbereich auf das Baufeld zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  begrenzen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.3 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Neben den bauseitigen Fassadengerüsten notwendige Gerüste für die Erbringung der eigenen Leistungen sind gem. Vorgaben in den Positionen vom AN zu stellen, vorzuhalten und nach Nutzungsende abzubauen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.4 Hinweise zur Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AG errichtet im Rahmen der Baustelleneinrichtung zentrale Sanitärcontaineranlagen sowie ein </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außen- Arbeits-/ Schutzgerüst.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.5 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für alle eingesetzten Bauteile und Materialien sind dem AG auf Verlangen entsprechende Eignungs- und Gütenachweise vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.6 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es werden zeitgleich die Arbeiten verschiedener Gewerke auf der Baustelle stattfinden. Daraus resultierende Arbeitsunterbrechungen sowie Ortswechsel innerhalb der Baustelle, bedingt durch paralleles Arbeiten mit anderen Gewerken, gelten als Nebenleistung, sofern nicht das hierbei allgemein übliche Maß überschritten wird.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.7 Besprechungen und Koordination:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wöchentlich ﬁndet mit der örtlichen Bauleitung eine Routinebesprechnung (Jour-Fixe) statt. Alle Fachbauleiter und die im jeweiligen Zeitraum am Bau tätigen Firmen sind mit einem schriftlich benannten Firmenvertreter (Bauleiter / Obermonteur) zur Teilnahme an den Koordinationsgesprächen verpﬂichtet.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Teilnahme an den Jour-Fixe gilt als Nebenleistung.  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf der Baustelle muss ständig mindestens 1 deutschsprachiger Fachbauleiter anwesend sein.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>V 03 Anlagenverzeichnis / allg. Bau- und Ablaufbeschreibung</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">Anlagenverzeichnis</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die dem Leistungsverzeichnis beiliegenden Unterlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind dem </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Anlagenverzeichnis</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> (Dokument 1.01) zu entnehmen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;">Allgemeine Bau- / Ablaufbeschreibung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die allg. Bau- und Ablaufbeschreibung liegt den Unterlagen in der Anlage bei </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Dokument 1.02).</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>ZTV 04 N!BBW Planungswerkzeug</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ALLGEMEINE "ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ZUR AUSFÜHRUNG EINES "NACHHALTIGEN" GEBÄUDES</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">-------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VORGABEN NACHHALTIGES BAUEN „N!BBW“</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die folgenden Vorgaben zum "nachhaltigen Bauen" sind vom Auftragnehmer zwingend einzuhalten und umzusetzen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1. Das Bauvorhaben wird als nachhaltiges Gebäude geplant und ausgeführt. Für den Bauherren sind daher die Umweltverträglichkeit der Bauprodukte, die Qualität der Ausführung, der Verzicht auf Schadstoffe sowie die Minimierung von Umweltbelastungen durch die Baustelle besonders wichtig. Der Bauherr beansprucht Fördermittel des Landes, die an die Nachhaltigkeitskriterien "Nachhaltiges Bauen in Baden-Württemberg" (N!BBW) gebunden sind und entsprechende Nachweise erfordern. Diese beinhalten vor allem eine Überprüfung der eingesetzten Bauprodukte sowie umfangreiche Messungen zur Schadstoffbelastung. Die in der Planung definierten Vorgaben und Einschränkungen zu Baustoffen und Bauprodukten sind in den Positionstexten enthalten und zwingend einzuhalten. Dazu sind entsprechend Festlegung Deklaration der Baustoffe und Bauprodukte vom AN zu benennen (Hersteller, Fabrikat, Typ etc.).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Bieter ist aufgefordert, möglichst umweltfreundliche und schadstoffarme Baustoffe und Bauprodukte einzusetzen. Die Bauprodukte und -materialien sollen so gewählt werden, dass Dauerhaftigkeit, Instandhaltungsfreundlichkeit, Rückbaufähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit gewährleistet werden. Eine gegenseitige Verträglichkeit aller zum Einsatz kommenden Materialien ist zu gewährleisten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2. Mit Angebotsabgabe verpflichtet sich der Auftragnehmer, dass alle eingesetzten Produkte den in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;">Nachhaltigkeitskriterium 09 (NAKR 09 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:bold;"> V2023)</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">: </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesundheits- und umweltverträgliche Baustoffe Tabelle 1: </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anforderungen an neu eingebaute Bauprodukte </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">formulierten Mindestanforderungen erfüllen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- NAKR 09 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Tabelle 1 ist dem Leistungsverzeichnis als Anlage </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  (Dokument Nr. 01.03) beigefügt. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Die vom Ministerium für Landesentwicklung formulierten Nachhaltigkeitskriterien</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  sind online unter https: //2023.nbbw.de einsehbar. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die entsprechenden Nachweise (Sicherheitsdatenblätter oder Hersteller-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erklärungen) sind dem AG mindestens 30 Tage vor Einbau unaufgefordert der Bauleitung vorzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einhaltung der Anforderungen und Übereinstimmung mit dem vor Ort verbauten Material ist vom AN schriftlich zu bestätigen und wird von der Bauleitung stichprobenartig überprüft. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Unklarheiten über den Einsatz eines Produktes ist unbedingt vor dem Einbau Rücksprache mit dem AG / Zertifizierer zu halten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werden die Anforderungen der Nachhaltigkeit nicht nachgewiesen, sind diese Produkte auf eigene Kosten vollständig zu entfernen und auszutauschen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3. Es dürfen nur Holzprodukte eingebaut werden, deren Holzrohstoffe aus legalem Einschlag stammen. Die Lieferkette vom einschlagenden bis zum einbauenden Unternehmer muss die Anforderungen der EU- Holzhandelsverordnung (EUTR) erfüllen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erfüllung der Anforderungen kann auf folgende Weisen gewährleistet werden:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Nachweis einer Zertifizierung gemäß FSC (Forest Stewardship Council) oder </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes), jeweils in </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Verbindung mit produktbezogenen CoC-Zertifikaten (Chain of Custody) von </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  einer akkreditierten Zertifizierungsstelle zum Nachweis der Lieferkette. Die </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Zertifizierung muss dabei sämtliche Anforderungen der EU-Holzhandelsver-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  ordnung abdecken.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gleichartige Standards anderer Organisationen sind ebenfalls möglich.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verwendung von Holzprodukten mit FLEGT-Genehmigungen (Forest Law</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Enforcement, Governance and Trade) oder CITES-Genehmigungen (Convention</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) im Sinne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  der EU-Holzhandelsverordnung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verwendung von Holzprodukten, bei denen die Marktteilnehmer eigene </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Sorgfaltspflichtregelungen und die Händler eigene Regelungen zur </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Rückverfolgbarkeit gemäß EU-Holzhandelsverordnung anwenden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  - Anmerkung: Die Bedeutung der Begriffe „Marktteilnehmer“, „Händler“,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    „Sorgfaltspflichtregelungen“ und „Rückverfolgbarkeit“ ist in der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    EU-Holzhandelsverordnung festgelegt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Die Verwendung von kieferhaltigen Holzwerkstoffen ist aufgrund des hohen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Anteils Terpene zu vermeiden.  </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4. Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Auftraggeber vorbehält, während des Bauprozesses und nach Abschluss der Baumaßnahme Messungen zur Qualitätskontrolle durchzuführen. Werden die geforderten Ergebnisse nicht erreicht, hat der Auftragnehmer Maßnahmen zu ergreifen, die zur Einhaltung der geforderten Ergebnisse führen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messungen zur Qualitätskontrolle:</span></p><ul style="list-style:disc;"><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blower Door Messung</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Luftschallschutz Messung</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trittschall Messung</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messung Nachhallzeit</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messung Thermografie</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schadstoff- Messung zur Innenraumhygiene</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messung Lärmschutz auf der Baustelle</span></li><li><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messung staubarme Baustelle und Bodenschutz.</span></li></ul></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>ZTV 05 ZTV Trockenbauarbeiten</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN ZU DEN  TROCKENBAUARBEITEN</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">________________________________________________________________</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ATV/DIN 18340 - Trockenbauarbeiten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ergänzend gelten die einschlägigen DIN-Normen in ihrer jeweils gültigen Fassung, soweit sie nicht im Widerspruch zur VOB stehen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu beachtende Technische Regeln:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VDI 3755</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schalldämmung und Schallabsorption abgehängter Unterdecken</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">TRGS 521</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abbruch, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mineralwolle (2008)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Weiter sind zu beachten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Merkblätter der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  und Gipsbauplattenindustrie e.V.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Güteschutz: RAL- GZ 531 - Trockenbau - Gütesicherung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Herstellervorgaben:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle die jeweiligen Arbeiten betreffenden technischen</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blätter und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers bzw. </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemgebers.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">2. Ausführung, Material</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.1 Maße und Unterlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die auf den Zeichnungen angegebenen Maße sind Richtmaße. Vor</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Beginn der Arbeiten hat der Unternehmer die Maße zu überprüfen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Abweichungen sind der Bauleitung gemäß VOB/B §4 Abs. 3 unverzüglich  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     mitzuteilen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.2 Ausführungsplanung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Soweit erforderlch, erstellt der Auftragnehmer Montage- und Detailpläne für </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     seine Leistungen und legt diese rechtzeitig zur Prüfung vor.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.3 Unterkonstruktion</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Es sind ausschließlich geeignete, normgerechte und bauaufsichtlich </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      zugelassene Systeme entsprechend DIN 18340 und den Herstellervorgaben </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      zu verwenden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.4  Bedenkenanmeldung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung, Konstruktion oder den </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Untergrund sind gemäß VOB/B §4 Abs. 3 rechtzeitig schriftlich azuzeigen. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.5 Untergrundprüfung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Der Untergrund ist vom Auftragnehmer so rechtzeitig vor Arbeitsbeginn zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     prüfen, dass noch erforderliche Mängelbeseitigungen von Fremdgewerken</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     möglich sind. Sämtliche Mängel am Untergrund sind der Bauleitung hierbei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Nicht erkennbare oder später auftretende </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Mängel bleiben von dieser Verpflichtung unberührt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.6  Oberflächen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Für die Verspachtelung  gelten die Qualitätsstufen Q1-Q4 gemäß Merkblatt zur </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Verspachtelung von Gipsplatten der Industriegruppe Gipsplatten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Sofern die Position nicht anderes vorgibt, gilt die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - Qualitätsstufe 2 (Q 2) als Mindestanforderung und Standardverspachtelung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       für alle Oberflächen als vereinbart. Die Oberfläche muß ohne weitere</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Vorarbeiten als tapezierbare Fläche bzw. als Untergrund für matte, füllende</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Anstriche  geeignet sein. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Sofern die Position eine "anstreichfertige" Oberfläche verlangt, gilt die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - Qualitätsstufe 3 (Q 3) als Mindestanforderung an diese Sonder-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       verspachtelung als vereinbart. Es gelten die Ebenheitstoleranzen der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       DIN 18202, Tab. 2; Zeile 7 als vereinbart.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Die Qualitätsstufe 3 (Q 3) umfaßt neben den notwendigen Spachtel-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       vorgängen grundsätzlich das flächige Schleifen der gesamten Oberflächen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Die Oberfläche muß ohne weitere Vorarbeiten als anstreichfertige Fläche für</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       matte und nicht strukturierte Anstriche bzw. Beschichtungen bis 1mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Korngöße geeignet sein. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Sofern die Position die Sonderverspachtelung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - Qualitätsstufe 4 (Q 4) verlangt, ist zusätzlich zu den Spachtelvorgängen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       entspr. Q 3 die gesamte Oberfläche vollflächig mit geeignetem </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Spachtelmaterial ca. 3mm dick zu überziehen und vollflächig planeben zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       schleifen. Es gelten die Ebenheitstoleranzen der DIN 18202, Tab. 2; Zeile 7</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       als vereinbart. Die Oberfläche muß ohne weitere Vorarbeiten als</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       anstreichfertige Fläche für seidenmatte Anstriche bzw. Beschichtungen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       hochwertige Spachtelungen (Stuccolustro o.ä.) geeignet sein.  </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Ergänzende Angaben sind ggf. der jeweiligen Position zu entnehmen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Unabhängig von der o.a. Klassifizierung der Oberflächen sind alle Oberflächen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     von Decken, Wand- und Vorsatzschalenkonstruktion in planebener,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     fluchtgerechter Oberfläche herzustellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Plattenstöße dürfen nach einer malertechnischen Endbehandlung nicht </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     störend in Erscheinung treten. Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind so </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     auszuführen, dass auftretende Krafteinflüsse schadlos in jeder Richtung </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     aufgenommen werden können. Die Spachtelarbeiten dürfen erst ausgeführt </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     werden, wenn keine größeren Längenänderungen infolge Temperatur-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     änderungen zu erwarten sind. Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Absauggeräte zu verwenden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.7  Türöffnungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Für den Einbau von Türen in Ständerwände sind folgende Kriterien zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     beachten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - Bei sämtlichen Türöffnungen sind für die Zargenbefestigung beidseitig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       verstärkte, 2 mm dicke U-Aussteifungsprofile vorzusehen. Die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       U-Aussteifungsprofile sind über Anschlußwinkel mit der oberen und unteren</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Rohdecke zu verdübeln, wobei sie zum Erreichen einer kraftschlüssigen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Verbindung am Fußboden nicht in die UW-Anschlußprofile eingestellt werden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      dürfen. Die Langlöcher in den U-Aussteifungsprofilen und Anschlußwinkeln</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      ermöglichen den Ausgleich geringer Raumhöhentoleranzen sowie die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      Aufnahme von begrenzten Deckendurchbiegungen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - Bei zu erwartenden größeren Deckendurchbiegungen müssen die Zargen-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       aussteifungsprofile die Bauwerksbewegungen durch Teleskop-Anschlüsse</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       oder Anschlußwinkel mit ausreichender Federwirkung aufnehmen können.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     -Für den Einbau von Holztürzargen sind in die CW-Ständer oder </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       U-Aussteifungsprofile Füllhölzer auf die ganze Länge  der Profile einzubauen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       und mit diesen zu verschrauben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.8  Dehnfugen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Dehnungsfugen im Baukörper sind an gleicher Stelle auch in den </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Konstruktionen vorzusehen. Geforderte Schall- und Brandschutzklassen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     dürfen durch die Ausführung von Bewegungsfugen nicht beeinträchtigt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.9 Schall-/ Brandschutz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Für die Beurteilung des Schallschutzes von Montagewänden in Bezug auf die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     vorhandenen Baustellenverhältnisse sind sämtliche Schallnebenwege</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     erforderlichenfalls nach dem in der DIN 4109, Teil 7, definierten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Rechenverfahren zu ermitteln und zu berücksichtigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die brandschutztechnische Bewertung von Anschlußdetails sowie Wand-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     öffnungen oder anderen Veränderungen im Wandaufbau ist nach DIN 4102</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     vorzunehmen oder durch Prüfzeugnisse so nachzuweisen, dass jedes Detail</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     die entsprechende Feuerwiderstandsklasse erfüllt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Gleiches gilt für die schallschutztechnische Bewertung nach DIN 4109.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Der Schallschutzwert der einzelnen Konstruktion ist vom AN rechtzeitig vor</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Ausführungsbeginn durch Prüfzeugnisse bzw. entsprechende Nachweise des</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Herstellers nachzuweisen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.10 Fassadenanschlüsse</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Reduzieranschlüsse an massive Fassadenstützen sowie gleitende Montage- </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     wandverschlüsse an Fassaden sind besonders sorgfältig und in Abstimmung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     mit den Details des Architekten herzustellen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.11 Installationswände</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Bei der Herstellung von Installationswänden sind grundsätzlich ausschließlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     die vom Systemhersteller entwickelten Universal-Tragständer für </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Waschtische,Wandhänge-WC's und Urinale zu verwenden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die vom Systemhersteller empfohlenen Einbauteile für Bade- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Duschwannenanschlüsse sind zu beachten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Um Fließgeräusche abzudämmen, müssen die Rohrbefestigungen durch</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Zwischenlage von Gummi, Filzen o.ä. von der Wandunterkonstruktion</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     getrennt und die Rohre ummantelt werden. Kaltwasserführende Leitungen sind</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     grundsätzlich zur Dämmung von Fließgeräuschen und gegen Kondenswasser- </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     bildung zu ummanteln. Nicht ummantelte Kupferrohre dürfen mit verzinkten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Teilen der Wandunterkonstruktion keinen Kontakt haben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.12 Ausschnitte für Installationen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Öffnungen für Schalter- und Abzweigdosen werden vom Elektroinstalleuteur</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     entsprechend den Elektroinstallationsplänen hergestellt. Der Arbeistablauf zur</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Herstellung der Wandkonstruktionen hat die dafür notwendigen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Einlegearbeiten durch Dritte in den teilbeplankten Wänden zu ermöglichen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Deckenausschnitte für Lampen, Lautsprecher, Lüftungsein-/auslässe sind</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     exakt nach Plan oder Angabe herzustellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die Anschlussleitungen in den Decken/Wänden sind dabei jeweils bis in die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Aussparung bzw. bis an die bezeichnete Stelle zu legen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.13 Prüfungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Nach Aufforderung durch den Architekten hat der Bieter durch Prüfzeugnisse</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     von amtlich anerkannten Institutionen nachzuweisen, dass die angebotene</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Konstruktion sowie alle Maßnahmen bei den Anpassarbeiten die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     technologischen Anforderungen erfüllen. Die angebotenen Konstruktionen sind</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     mit ihren Fabrikaten zu benennen und auf Aufforderung in Form von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Handmustern zu bemustern.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.14 Statik</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die in einzelnen Positionen angegebenen Dimensionen, Profil- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Materialstärken sind vor Angebotsabgabe vom Auftragnehmer verantwortlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     zu prüfen und ggf. zu korrigieren. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.15 Unterkonstruktion</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die Unterkonstruktion der abgehängten Decken darf nur mit geeigneten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     amtlich zugelassenen Befestigungsmittel an der Stahlbetonrohdecke befestigt </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     werden. Abhänger, Verschraubungen und horizontale Tragkonstruktionen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     müssen mindestens aus feuerverzinktem Stahl oder einer Aluminiumlegierung </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     bestehen, falls in den jeweiligen Leistungsverzeichnispositionen nichts anderes </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     festgelegt ist. Für vorgefertigte Dichtungsprofile sind solche aus Chloroprene </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     oder Polyvinylchlorid zu verwenden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.16 Einmessen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Sämtliche Wände und Decken, Achslinien für Ausschnitte etc. müssen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     exakt und fluchtend eingemessen werden. Die vorhandenen und ggf. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     maßvorgebenden Rohkonstruktionen wie Wände, Stützen etc. sind dabei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     genau zu erfassen, bei Abweichungen von den vorgegebenen Planmaßen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     muss unbedingt Rücksprache mit der Bauleitung erfolgen. Auf Verlangen sind </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     die Achsen der Montagewände vorab einzumessen und dauerhaft zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     markieren.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.17 Ausführung / Montage</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Während der gesamten Arbeiten müssen die aktuellen Ausführungspläne zur</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Verfügung stehen. Die Unterlagen hat der AN durch die Detail-Arbeitsblätter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     des Hersteller bzw. die jeweils einschlägigen Zulassungen zu ergänzen. Die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Arbeiten müssen laufend von einem sachverständigen Fachbauleiter </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     überwacht und angeleitet werden. Dieser ist als Ansprechperson</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     für die Bauleitung zu benennnen und hat an den Baubesprechungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     teilzunehmen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die gesamten Arbeiten dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     werden. Auf Verlangen hat der AN die erforderlichen Nachweise zu erbringen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">3. Abrechnung und Leistungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die Nebenleistungen richten sich ausschließlich nach DIN 18340.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Besondere Leistungen sind in die jeweiligen Einheitspreise eizukalkulieren, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     sofern sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich beschrieben sind. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">4. Sonstige Angaben zur Bauausführung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <AddText><OutlineAddText><span>ZTV 06 ZTV Fassadenkonstruktionen</span></OutlineAddText><DetailAddText><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">"ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN"</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fassadenkonstruktionen in Metallständerbauweise</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">_________________________________________________________________</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ATV/DIN 18340 - Trockenbauarbeiten</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die für dieses Gewerk und für die Erstellung aller ausgeschriebenen Maßnahmen aktuellen DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ergänzend sind folgende ATV zu berücksichtigen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ATV / DIN 18350 - Putz- und Stuckarbeiten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ATV DIN 18363</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Weiter sind zu beachten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Richtlinien "Fachverband der Stuckateure für Ausbau &amp; Fassade BW":</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Richtlinie für Metallanschlüsse an Putz- und Wärmedämmverbundsysteme</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Richtlinie für Anschlüsse an Fenster und Rolläden bei Putz, Trockenbau</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  und Wärmedämm-Verbundsystemen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Fassadensockel-Putzes sowie des Anschlusses der Außenlage</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verputzen von Fensteranschlußfolien</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Strukturierte Putzoberflächen-Visuelle Anforderungen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Merkblätter Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS):</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BFS Merkblatt  9   - Beschichtung auf Außenputze</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BFS Merkblatt 19   - Risse in Außenputzen - Beschichtungen und Armierung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BFS Merkblatt 20.1 - Beurteilung des Untergrundes für Putzarbeiten:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                     Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BFS Merkblatt 26   - Farbveränderung von Beschichtungen im Außenbereich</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Merkblätter des Industrieverbands WerkMörtel e.V. (IWM):</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Mineralische Edelputzfassaden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Fassadensanierung mit mineralischen Putzen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Egalisationsanstriche auf Edelputzen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">2. Ausführung, Material</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Grundsätzlich sind die Hinweise und Anforderungen in den Einzelpositionen zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     beachten. Bei Widersprüchen zwischen den Anforderungen der LVZ-Position</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     und den Anforderungen der ZTV sind diese vom AN vor Ausführung eindeutig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     zu klären.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.01 Leistungsumfang</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die ausgeschriebene Leistung umfasst die Herstellung, Lieferung und Montage </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     von Außenwand- und Fassadenkonstruktionen in Metallständerbauweise   </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     einschließlich aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Bekleidungen, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Dämmungen, Abdichtungen, Befestigungen sowie Anschluss- und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Zubehörteile.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Alle Baustoffe und Konstruktionen müssen den zum Zeitpunkt der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Ausführung gültigen gesetzlichen Vorschriften, technischen Regelwerken, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     DIN-/EN-Normen sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     entsprechen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.02 Projektierung / Leistungsbeschreibung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die den Ausschreibungsunterlagen zugrundeliegenden Zeichnungen, Details </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     und Beschreibungen stellen die planerische Grundkonzeption dar und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     definieren die funktionalen, konstruktiven und gestalterischen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Mindestanforderungen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Systembedingte Anpassungen und Ergänzungen des Auftragnehmers sind </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     zulässig, soweit die geforderten technischen Eigenschaften, die </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Dauerhaftigkeit, die Standsicherheit sowie die gestalterischen Anforderungen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     vollständig eingehalten werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Soweit nach Leistungsverzeichnis statische Berechnungen, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Konstruktionsnachweise, Werk- und Montageplanungen Bestandteil der   </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Leistung sind, hat der Auftragnehmer diese eigenverantwortlich zu erstellen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.03 Ausführungsunterlagen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Der Auftragnehmer hat sämtliche Leistungen nach Auftragserteilung </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     durchzuarbeiten und die erforderlichen Werkstatt-, Montage-, Verlege- und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Detailplanungen anzufertigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die Unterlagen sind rechtzeitig und in prüffähiger Form vorzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die Prüfung der Werkstatt- und Montageplanung durch den Auftraggeber </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung für die </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Richtigkeit der von ihm erstellten Planungs- und Nachweisunterlagen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.04 Planprüfung, Aufmaß und Maßkontrolle</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Der Auftragnehmer hat sämtliche Planunterlagen vor Beginn der Arbeiten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     eigenverantwortlich auf Vollständigkeit, Plausibilität und Ausführbarkeit zu </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     prüfen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Vor Fertigungsbeginn sind die erforderlichen Rohbau- und Anschlussmasse </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     am Bau zu kontrollieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Erkennt der Auftragnehmer Unstimmigkeiten, Maßabweichungen oder </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung, hat er diese gemäß </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     § 4 Abs. 3 VOB/B unverzüglich schriftlich mitzuteilen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.05 Gerüststellung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Es gelten die Vorgaben zu den Gerüsten in den "Allg. ZTV für alle Gewerke".</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Sofern der AN Umbauten an den bauseitigen Fassadengerüsten für seine</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Arbeiten vorsehen möchte, ist dafür die Zustimmung der Bauleitung notwendig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     und vom AN rechtzeitig einzuholen. Die Belange des Bauablaufs dürfen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     durch diese Maßnahmen nicht bzw. nur in einem von der Bauleitung </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     ausdrücklich genehmigten Umfang beeinträchtigt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.06 Materialien und Baustoffe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Es dürfen ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     geeignete Baustoffe und Systemkomponenten eingesetzt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Bauprodukte müssen den bauordnungsrechtlichen Anforderungen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     entsprechen und über die erforderlichen Verwendbarkeits- bzw. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Leistungsnachweise verfügen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Metallunterkonstruktionen sind entsprechend ihrer Beanspruchung </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     korrosionsgeschützt auszuführen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Es sind ausschließlich geeignete, korrosionsbeständige und zugelassene   </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Befestigungsmittel zu verwenden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Dämmstoffe müssen den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses sowie </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     den bauordnungsrechtlichen Vorgaben entsprechen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Bekleidungsplatten und Oberflächenbeschichtungen müssen für den </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     vorgesehenen Einsatzbereich geeignet sowie witterungs- und  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     alterungsbeständig sein.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Armierungs- und Oberputzsysteme</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Es dürfen ausschließlich aufeinander abgestimmte und für den jeweiligen    </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Untergrund geeignete Systemkomponenten verwendet werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die Verarbeitung hat gemäß Herstellervorgaben zu erfolgen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.07 Schutz angrenzender Bauteile</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Vorhandene Bauteile, Sichtbetonflächen und Einbauten sind während der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     gesamten Bauzeit vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.08 Fachbauleitung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Die fachliche Leitung und Überwachung der ausgeschriebenen Leistung obliegt </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    dem Auftragnehmer.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.09. Materiallager</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die Lagerung von Material, Geräten und Werkzeugen erfolgt auf Gefahr des </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Auftragnehmers.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.10. Statik und Nachweise</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Soweit statische Nachweise erforderlich sind, sind diese durch den   </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Auftragnehmer zu erstellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Die Standsicherheit der Konstruktion einschließlich aller Unterkonstruktionen, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Bekleidungen, Befestigungen und Anschlüsse ist nachzuweisen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Alle erforderlichen Nachweise sind vor Ausführungsbeginn prüffähig </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Änderungen der vom Auftragnehmer gewählten Konstruktion oder </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Bauteilabmessungen, die sich aus der von ihm geschuldeten Bemessung </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     ergeben, gelten als mit den Einheitspreisen abgegolten, soweit die </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     ausgeschriebenen Randbedingungen unverändert bleiben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.11. Ausführung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Arbeiten sind fachgerecht sowie lot-, flucht- und maßgerecht </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                         </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auszuführen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Montage hat entsprechend den anerkannten Regeln der Technik, den </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellervorgaben sowie den geprüften Werkstatt- und Montageplänen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     zu erfolgen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung von Armierungs- und Putzarbeiten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Beginn der Putzarbeiten hat der Auftragnehmer die Untergründe </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">hinsichtlich Eignung, Ebenheit, Tragfähigkeit und Ausführungsreife zu prüfen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Armierungs- und Putzarbeiten dürfen nur bei geeigneten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Witterungsbedingungen ausgeführt werden. Herstellervorgaben zu </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindesttemperaturen sowie Stand- und Trocknungszeiten sind einzuhalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Besondere Sorgfalt ist auf eine gleichmäßige Struktur, Farbgebung und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberflächenbeschaffenheit zu legen. Sichtbare Ansätze, Flecken, unzulässige </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rissbildungen, Hohllagen oder Ablösungen gelten als Mangel.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dehnungs- und Bewegungsfugen dürfen nicht überarbeitet oder </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geschlossen werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.12. Brandschutz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die verwendeten Baustoffe müssen die im Leistungsverzeichnis geforderten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutzanforderungen erfüllen. Entsprechende Nachweise sind auf </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlangen vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.13. Sonstige Angaben zur Bauausführung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer hat vor Ausführung seiner Leistungen angrenzende </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauteile und vorhandene Vorleistungen auf ihre Geeignetheit zu prüfen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erkennbare Mängel sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Konstruktion ist so auszubilden, dass ein späterer Rückbau ohne </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vermeidbare Beschädigung angrenzender Bauteile möglich ist.</span></p></DetailAddText></AddText>
  <BoQ ID="I_145_6298">
   <BoQInfo>
    <Name>039</Name>
    <LblBoQ>Trockenbauarbeiten</LblBoQ>
    <Date>2026-08-06</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <NoUPComps>2</NoUPComps>
    <LblUPComp1 Type="Materials">Material</LblUPComp1>
    <LblUPComp2 Type="Wages">Lohn</LblUPComp2>
    <LblTime>Minuten</LblTime>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG1</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-06</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276-1 2006</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG2</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-81</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276-1 1981</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="I_145_6300" RNoPart="01">
     <LblTx><span>TROCKENBAUARBEITEN</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="I_145_6719" RNoPart="01">
       <LblTx><span>Baustelleneinrichtung, Planungsleistungen etc.</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="I_145_6720">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dier Baustelle kann nach vorheriger Terminvereinbarung unter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">hausmeister.walter-erbe@tuebingen.de</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">besichtigt werden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In der Terminanfrage ist der Betreff  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">"Besichtigung 1.BA - WES" </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">anzugeben.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Hinweis Baustellenbesichtigung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6721" RNoPart="0002">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB). </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungs-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bereichen sind zu berücksichtigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Plan ist dem Auftraggeber spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung zu übergeben und hat die im Bauzeitenplan aufgeführten Einzelfristen zu berücksichtigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Baufristenplan hat die mit den Planern vorab abgestimmten Termine zur Vorlage der Werkstatt- und  Montageplanung mit Prüffristen etc. darzustellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Der Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzu- </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  schreiben und nach Aufforderung durch den Auftraggeber</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  überarbeitet zu übergeben.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Baufristenplan</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6722" RNoPart="0010">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einrichten der Baustelle</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Enthalten sind alle bau- und sicherungstechnischen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maßnahmen, die nach dem Stand der heutigen Technik</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossen-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">schaften sowie nach den örtlichen Verhältnissen zur</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baudurchführung erforderlich sind, einschl. Anfuhr,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abladen, Aufbauen u. Vorhaltung und Unterhaltung aller</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für die planmäßige Durchführung der Arbeiten notwendigen Baugerätschaften und Einrichtungen u.a..</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Baustelle stehen die in Übersichtsplan „Baufeld“ (Plan-Nr. 621) in der Anlage dargestellten Flächen zur Verfügung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle für die eigenen Arbeiten darüber hinaus erforderlichen Flächen außerhalb des dargestellten Baufeldes </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind Sache des AN und werden dem AN nicht auf dem Baufeld zur Verfügung gestellt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Baustelleneinrichtungsplan:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Baustelle ist durch den AN für seine Leistungen im </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einvernehmen mit dem Auftraggeber einzurichten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dazu ist vom AN ein Baustelleneinrichtungsplan der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauleitung spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung zur Genehmigung vorzulegen, der vom AN mit dem SiGeKo </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">abzustimmen ist.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diese Leistung ist in der Position "Einrichten der Baustelle"  enthalten. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Gerüste / Bautreppen / Schutzgeländer:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauseits werden im Zuge der Rohbauarbeiten nach Verfüllung der Arbeitsräume außerhalb der geplanten Gebäudeumrisse die Fassadengerüste (Gr. 3 DIN 4420 und DIN 4422)</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> rohbaubegleitend aufgestellt. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche neben den bauseitigen Fassadengerüsten notwendigen Gerüste (Innengerüste etc.) sind für alle eigenen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungen aufzustellen und  vorzuhalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innengerüste die über die Nebenleistungen nach VOB/C hinausgehen, sind in die mit entsprechenden Hinweisen versehenen Leistungs- bzw. Zulagepositionen einzurechnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Ausführung dieser vom AN zu stellenden Gerüste gelten: </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- DIN 18299 Allg. Regel für Bauarbeiten aller Art </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- DIN 18451 Gerüstbauarbeiten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- DIN 4420 - 22 Gerüstordnungen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft und der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   Baupolizei </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Musterbauordnung </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Vorgaben des SiGeKo </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Enthalten sind weiter in der Baustelleneinrichtung:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">- Umweltschutz:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die einschlägigen Bestimmungen sowie die des Amtes für</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">öffentliche Ordnung sind einzuhalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die sich aus dem "N!BBW Planungswerkszeug" ergebenden Vorgaben (insb. NAKR 09 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Tabelle 1) sind zu beachten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Tabelle ist Leistungsverzeichnis als Anlage </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Dokument Nr. 01.03) beigefügt. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">- Schutz der Bauteile:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gegen mechanische Beschädigung und Verschmutzung durch die eigenen Arbeiten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">- Bauwasser und Baustrom:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind für sämtliche eigenen Leistungen zu installieren und über die Dauer der eigenen Arbeiten vorzuhalten. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dafür werden bauseitige folgende Anschlüsse zur Verfügung gestellt:</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baustrom:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hauptverteiler außerhalb des Bestands-</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gebäudes an den in Lageplan Pl.-Nr. 621 </span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Anlage) gekennzeichneten Stellen </span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">westlich und östlich des Gebäudes.</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">Ausführung: </span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baustrom-Anschlußverteiler-Schrank nach</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">VDE 0612 + VDE 0100, DIN 43868, mit</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zählerplatz DIN 43870, Verteilerfeld</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzarten: Verteilerschrank IP 43</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Meßeinrichtung: IP 54</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlußwert: max. 40 kW</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlußsicherung: 125A/NH00</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">FI-Schutzschalter: 63/0,03A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauten:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">min. 2 CEE-Stkd. 16A</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">min. 1 CEE-Stkd. 32A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">min. 3 Schuko-Stkd. 16A</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche darüber hinaus erforderlichen</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterverteilerschränke mit Zuleitungen</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">etc. sind vom AN herzustellen und</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestandteil der BE des AN.</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"/><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauwasser</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluss außerhalb des Bestands-</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gebäudes an der im Lageplan Pl.-Nr. 621 </span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Anlage) gekennzeichneten Stelle.</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wasseranschluss DN 20 (3/4“),</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entnahmemenge bis ca. 0,3 l/s </span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche darüber hinaus erforderlichen</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterverteilungen mit Zuleitungen etc. </span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind vom AN herzustellen und Bestandteil</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der BE des AN.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">- Abwasser:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es steht im Bereich des Baufeldes (siehe Plan 621 in der Anlage) kein Abwasser - Grundleitungsanschluss zur Verfügung. Anfallendes Schmutzwasser ist über die vorh. Hofabläufe im Bereich des Baufeldes abzuleiten. Sämtliche ggf. darüber hinaus erforderlichen Abwasseranschlüsse </span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Zuleitungen etc. snd vom AN herzustellen und Bestandteil</span></p><p style="tab-stops:85pt 354pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der BE des AN.</span></p><p/><p style="tab-stops:57pt 113pt 142pt 170pt 199pt 227pt 255pt 284pt 312pt 340pt 369pt 397pt 426pt 454pt 510pt 567pt 624pt 680pt 737pt 794pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">- Telefonanschlüsse:</span></p><p style="line-height:0%;tab-stops:57pt 113pt 142pt 170pt 199pt 227pt 255pt 284pt 312pt 340pt 369pt 397pt 426pt 454pt 510pt 567pt 624pt 680pt 737pt 794pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf dem Gelände stehen keine Telefonanschlüsse zur Verfügung. Auf der Baustelle sind daher Telefonverbindungen nur über das Mobilnetz möglich. Der AN hat sich </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fernsprechmöglichkeiten für seine Zwecke selbst zu  organisieren und die Kosten einzukalkulieren.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Einsatz von Funksprechgeräten muss vom Auftraggeber genehmigt werden.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">- Abschrankungen, Warnschilder und Bautafel:</span></p><p style="tab-stops:57pt 113pt 128pt 170pt 213pt 227pt 255pt 284pt 298pt 340pt 383pt 397pt 425pt 454pt 510pt 567pt 624pt 680pt 737pt 794pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entsprechend DIN 18299 Nr. 4.1.4 sind die vorgeschriebenen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den staatlichen und berufsgenossenschatlichen Regelwerken Nebenleistung und in den Kosten der BE enthalten.</span></p><p style="tab-stops:57pt 113pt 128pt 170pt 213pt 227pt 255pt 284pt 298pt 340pt 383pt 397pt 425pt 454pt 510pt 567pt 624pt 680pt 737pt 794pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dieses umfasst z.B. auch den Seitenschutz nach BGI 807 an Treppen, Fassadenöffnungen, Öffnungen in Aufzugsschächten etc. einschl. Vorhaltung bis zur Beendigung der eigenen Leistungen.</span></p><p style="tab-stops:57pt 113pt 128pt 170pt 213pt 227pt 255pt 284pt 298pt 340pt 383pt 397pt 425pt 454pt 510pt 567pt 624pt 680pt 737pt 794pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorschriften ist der Auftragnehmer vollumfänglich  verantwortlich. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baustelle komplett einrichten und nach Aufforderung durch die Bauleitung räumen ggf. auch in Abschnitten räumen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergütung: Anteilig entsprechend dem Wert der erbrachten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                  Bauleistungen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Einrichten der Baustelle</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6725" RNoPart="0020">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dokumentation / Revisionsunterlage aller nachfolgend erfassten Leistungen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zusammenstellung und Übergabe der Dokumente an den AG, 15 Arbeitstage vor dem vereinbarten Abnahmetermin.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dokumentation umfasst alle nachfolgend aufgeführte Leistungen:</span></p><p style="tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1. </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inhaltsübersicht, Kontaktdaten, allgemeine Erläuterungen</span></p><p style="tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2. Bedienungsanleitungen, Betriebsanleitungen</span></p><p style="tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;color:#010000;">3. </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wartungsempfehlungen, Prüfbücher, Wartungs- und</span></p><p style="tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Pflegeanleitungen, Reinigungsempfehlungen</span></p><p style="tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">4. </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellerunterlagen, wie z.B. Errichterbescheinigung,</span></p><p style="tab-stops:56pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Fachunternehmer- und Fachbauleitererklärung,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5. </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protokolle und Nachweise, wie z.B. Abnahmeprotokolle,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Prüfzeugnisse, </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zertifizierungsnachweis DIN EN 1090,</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen etc.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">6</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">. Übergabe der Produktblätter aller eingesetzten Baustoffe, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Bauprodukte und Bauarten unter Berücksichtigung der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Vorgaben zum nachhaltigen Bauen N!BBW (ZTV 04). </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">7. </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Planunterlagen: Werkstatt- und Montageplanung der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    letztlich ausgeführten Leistung, statische Berechnung der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    beauftragten Leistung, Produktunterlagen / -datenblätter,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Konstruktionsbeschreibungen mit Angabe der Materialien</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    und Oberflächen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übergabe der gesamten Unterlagen digital als PDF auf Datenträger sowie unterschriebene Dokumente 2-fach in Papierform (in Ordnern, einschl. Ordner-Rückenschild nach Vorlage des AG).</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Dokumentation / Revisionsunterlagen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_145_6301" RNoPart="02">
       <LblTx><span>Wände</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="I_145_6302">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweise zur Ausführung:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Konstruktion und Beplankung flankierender Wände ist</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">grundsätzlich getrennt auszuführen, sofern technisch erforderlich und systemkonform. Sämtliche damit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zusammenhängenden Aufwendungen und Leistungen sind Bestandteil der vertraglichen Leistung und in den Einheitspreisen zu berücksichtigen, sofern sie zur üblichen Ausführung gehören. Die dafür notwendigen Innen-/ Außeneckprofile sind vorzusehen und in die Konstruktionen nach Herstellervorschrift einzubinden. Die Eckprofile werden separat vergütet.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer hat unmittelbar nach Auftragsvergabe Detailpläne von allen Wandknotenpunkten der Wände mit Brandschutz- und/oder Schallschutzanforderungen anzufertigen und diese der Bauleitung zur Freigabe vorzulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Verschluss der Wände ist der Bauleitung rechtzeitig zur Prüfung der Wandkonstruktion anzuzeigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Wandunterkonstruktionen werden bauseits geerdet. Der Auftragnehmer hat den ordnungsgemäßen Anschluss der Erdungsfahnen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> vor dem Schließen der Wände zu prüfen und der Bauleitung etwaige Mängel anzuzeigen.</span></p><p/><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">- Pläne</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> (im Anhang):</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Übersichts-/ Detailpläne: 1260; 1261</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Allgemeine Hinweise zur Ausführung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6729" RNoPart="0002">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erstellen der Werkstatt- und Montageplanung für alle der nachfolgend im gesamten Titel 01.02. beschriebenen Bauteile sowie deren Baukörperanschlüsse.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Sichtung und Prüfung der zur Verfüfung gestellten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Regeldetails auf Übereinstimmung mit den Vorgaben des </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  gewählten Trockenbausystems</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ergänzung und Anpassung einzelner Details an</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Sondersituationen in Analogie zu den übergebenen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Leitdetails sowie die </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstellendarstellung zu anderen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Gewerken.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Erstellung und Übergabe der Produktblätter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  und Verwendbarkeitsnachweise</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> über die Zulassung der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  aller eingesetzten Baustoffe, Bauprodukte und Bauarten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unter Berücksichtigung der Vorgaben zum nachhaltigen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Bauen N!BBW (ZTV 04). Diese</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> sind dem Auftraggeber </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  rechtzeitig vor Produktionsbeginn </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Einsicht vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung und damit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  in dieser Leistung enthalten sind:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  - Nachweis der Schalldämmwerte für die geplanten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Wandkonstruktionen</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die übersichtliche und prüffähige Werkstatt- und Montageplanung ist mit den Planern abzustimmen und elektronisch in gängigen Dateiformaten (pdf, dwg) digital zur Prüfung und Zustimmung vorzulegen.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit der Einsicht und Prüfung übernehmen der Auftraggeber und sein Planer keinerlei Verantwortung und Haftung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die finale Fassung der Werkstatt- und Montageplanung ist nach Einarbeitung und Berücksichtigung aller ggf. erfolgten Korrekturvorgaben sowohl im PDF-Dateiformat als auch </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2-fach in Papierform zu übergeben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist eine Prüfzeit von 10 Werktagen je Prüflauf zu berücksichtigen. Die Prüfergebnisse sind in die Werkstatt- und Montageplanung zu übernehmen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Ablauf der Planvorlage, Arbeitsvorbereitung und Fertigung ist durch den AN in dem vom AN vorzulegenden Bauablaufplan unter Berücksichtigung der Ausführungstermine und der Prüfkapazitäten des AG so darzustellen ist, dass eine rechtzeitige Fertigung und Bereitstellung der Bauteile auf der Baustelle gewährleistet ist.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Erstellen Werkstatt- und Montageplanung Titel 01.02.</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6303">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nichtragende innere Trennwand DIN 4103-1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als Montagewand, Montagewand beidseitig beplankt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Produkt: Knauf oder glw.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterkonstruktion:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als Einfach- oder Doppelständerwerk gemäß Positions-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">angabe, Blechstärke der Profile mind. 0,6mm,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ständerabstand 62,5 cm bzw. nach Herstellervorschrift.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigung der Profile mit Schrauben und zugelassenen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dübeln in den angrenzenden Massivbauteilen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlüsse:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Anschlussausbildungen entsprechend den Schall-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Brandschutzanforderungen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind Bestandteil der vertraglichen Leistung, soweit sie der üblichen Ausführung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechen bzw. in den Leistungspositionen beschrieben sind</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die umlaufenden Anschlüsse sind mit Verwendung von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtungsband bzw. bei Schallschutzanforderungen mit</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trennwandkitt gemäß DIN 4109-2, Beibl. 1, Abschnitt 5.2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bzw. gemäß Herstellervorschrift auszuführen. Vor dem Spachteln sind angrenzende Bauteile im Bereich der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussfugen mit Kreppband abzukleben, überstehendes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kreppband ist nach dem Spachteln sauber und bündig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">abzuschneiden und der anfallende Abfall zu entsorgen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmschicht aus mineral. Faserdämmstoff mit folgenden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindestanforderungen, sofern die Position nicht anderes</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verlangt:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Mineralfaser-Dämmplatte DIN EN 13162,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Anwendungsgebiet DZ, WH, WI-zk, WTR nach DIN 4108-10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Längenbezogener Strömungswiderstand DIN EN ISO 29053</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  r&gt;= 5kPa/m2,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/m2K</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, Schmelpunkt &gt;1000°C</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- d= 40mm, Rohdichte mind. 30kg/m3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmplatten dicht gestoßen und abrutschsicher verlegt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung und Oberflächen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zweilagig aus Gipskrton-Bauplatten bzw. entspr. Positionsangabe, Plattendicke: 12,5 mm. Platten entsprechend Herstellervorschrift </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Positionserfordernissen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> stoßen und mit Schnellbauschrauben befestigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Stoßfugen jeder Plattenlage sind nach Herstellervorschrift</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu verfugen. Die Stoßfugenverspachtelung der oberen Lage</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ist grundsätzlich mit Einlage eines Papierfugendeckstreifen auszuführen. Sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamte Oberflächen in Qualitätsstufe 3 (Q 3) tapezierfertig vorgerichtet, sofern die Position nicht ausdrücklich anderes verlangt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Arbeitsablauf:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Wandkonstruktionen sind grundsätzlich in mehreren</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Arbeitsabschnitten nach den Erfordernissen des Bauab-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">laufs und Vorgabe der Bauleitung herzustellen, ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">das gleichartige Trockenbauarbeiten kontinuierlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erbracht werden können. Dies ist im Rahmen des Bauablaufs zu berücksichtigen. Darüber hinausgehende Erschwernisse sind gesondert zu vergüten. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitfabrikat:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Knauf W 112 und W 115 oder glw.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">angeb. Fabrikat: ..................................................</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift und Zulassung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie den geltenden Detailblättern des Herstellers ausführen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übersichts- und Detailpläne im Anhang.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angebotenes Fabrikat: ......................</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Nichtragende innere Trennwand</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6758" RNoPart="0010" RNoIndex="1">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wanddicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ständerwerk:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einfach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandhöhe:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis ca. 3,25 m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bewertetes Schalldämmmaß DIN 4109: Rw &gt;= 55 dB</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beidseitig 2x </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gipskartonplatte</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 12,5mm</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ A gemäß  DIN EN 520</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:        Dicke 60 mm, Rohdichte</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> mind.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 30 kg/m3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandgröße:      &gt; 5,0m2</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Wanddicke 125 mm - GKB</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6355" RNoPart="0010" RNoIndex="2">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wanddicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ständerwerk:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einfach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandhöhe:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis ca. 3,25 m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bewertetes Schalldämmmaß DIN 4109: Rw,R&gt;= 55 dB</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beidseitig 2x </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gipskartonplatte</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> 12,5mm</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ DF gemäß  DIN EN 520</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">z.B. Knauf Piano oder glw.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:        Dicke 60 mm, Rohdichte mind. 30 kg/m3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandgröße:      &gt; 5,0m2</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Wanddicke 125 mm - F90</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6306" RNoPart="0010" RNoIndex="3">
          <Qty>35.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wanddicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">155 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ständerwerk:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">doppelt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandhöhe:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis ca. 2,60 m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bewertetes Schalldämmmaß DIN 4109: Rw,R&gt;= 64 dB</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beidseitig 2x Gipskartonplatte 12,5mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ A gemäß  DIN EN 520</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:        Dicke 2 x 60mm, Rohdichte mind. 30 kg/m3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandgröße:      &gt; 5,0m2, </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kleinflächenzuschlag enthalten!</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Wanddicke 155 mm - GKB, h bis 2,60m</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6992" RNoPart="0010" RNoIndex="4">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wanddicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">155 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ständerwerk:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">doppelt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandhöhe:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis ca. 3,25 m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bewertetes Schalldämmmaß DIN 4109: Rw,R&gt;= 64 dB</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beidseitig 2x Gipskartonplatte 12,5mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ A gemäß  DIN EN 520</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:        Dicke 2 x 60mm, Rohdichte mind. 30 kg/m3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandgröße:      &lt; 5,0m2, </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kleinflächenzuschlag enthalten!</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Wanddicke 155 mm - GKB, h bis 3,25m</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6991" RNoPart="0010" RNoIndex="5">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wanddicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">205 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ständerwerk:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">doppelt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandhöhe:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis ca. 3,25 m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bewertetes Schalldämmmaß DIN 4109: Rw,R&gt;= 64 dB</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beidseitig 2x Gipskartonplatte 12,5mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ A gemäß  DIN EN 520</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:        Dicke 2 x 80mm, Rohdichte mind. 30 kg/m3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandgröße:      &lt; 5,0m2, </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kleinflächenzuschlag enthalten!</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Wanddicke 205 mm - GKB</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6307" RNoPart="0011">
          <Qty>13.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage zu den Wänden Pos. 01.01.0010.ff (alle Wandarten) für den oberen Wandanschluss an Betonrippendecken, wenn sich die Wandachse nicht unterhalb eines parallel verlaufenden Trägers liegt. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterkonstruktion mit gelochten UA-Profilen als Kurzstücke </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge bis 300mm, seitliche Befestigung an Flanken der Betonrippen mit Winkeln und zugelassenen Dübel gem. Herstellervorschrift, Achsabstand max. 50cm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2-lagige GKB-Bekleidung gegenüber Rippenunterkante 25mm zurückstehend, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlussfugen umlaufend dauerelastisch verfugt.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">UD-Profile im Bereich von Querrippen aussparen und Beplankung beidseitig passgenau anarbeiten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauhöhe:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">UK ca. 2,57m über RFB</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unterseitig 2x Gipskartonplatte 12,5mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ A gemäß  DIN EN 520</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:        Dicke 40mm, Rohdichte 30 kg/m3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feldgrößen:      Breite ca. 31,5cm</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelängen ca. 0,96m und 2,24m</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kleinflächenzuschlag enthalten!</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Zulage Anschluss an Betonrippendecken</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6993" RNoPart="0012">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage Flächen unter 5,0 m2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage zu den Wänden Pos. 01.01.0010.ff (alle Wandarten) für Flächen bis 5,0m2, sofern diese in der Position nicht bereits enthalten ist.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Zulage Wandflächen unter 5,0 m2</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6305">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Teilhohe Metallständerwände,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit CW-Metallständerprofieln, Ständer-Achsabstand nach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassung, max. jedoch 62,5cm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung entspr. Pos. 01.01.0010, jedoch als teilhohe Trennwand ohne Deckenanschluss:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausssteifung des Wandkopfes mit Stahlrohrprofil, S235 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. verdeckt liegender seitl. Wandbefestigungen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die zweilagige Beplankung der Wandoberseite in Qualität der Wandoberfläche ist enthalten,  </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift und Zulassung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ausführen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Trennwand ohne Deckenanschluss</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6357" RNoPart="0020" RNoIndex="1">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wanddicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ständerwerk:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einfach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandhöhe:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis 1,75 m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aussteifung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahl-Rohrprofil, S 235 </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Profilquerschnitt: 50x50x4mm</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beidseitig mit Kopfplatte 60/200/15mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit 2 St. zugel. Verbundankern M10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an Sichtbetonwand verdeckt befestigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beidseitig 2x Gipskartonplatte 12,5mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ A gemäß  DIN EN 520</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:        Dicke 60 mm, Rohdichte 30 kg/m3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandgröße:      &lt; 5,0m2, Kleinflächenzuschlag enthalten!</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Wanddicke 125mm - GKB</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6358" RNoPart="0021">
          <Qty>2.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausbildung von freiem oberen Wandende mit einseitig frei auskragender, 2-lagiger Wandbeplankung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auskragung 50 bis 100mm,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">freie Wandkante mit Abschlußprofil aus Aluminium,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protektor 9002 oder glw., Oberflächen Q3.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Systemdetail im Anhang.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Zulage freies oberes Wandende</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6755" RNoPart="0030">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorhandene Türöffnung mit Metallständerwandkonstruktion,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit CW-Metallständerprofilen, Ständer-Achsabstand nach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassung, max. jedoch 62,5cm verschließen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung entspr. Pos. 01.01.0010, jedoch als passgenauer Verschluss vorh. Türöffnung in Sichtbetonwand, fertige Wandoberfläche ca. 20mm gegenüber vorh. Wandoberfläche zurückstehend.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Türöffnung: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 1,386m Breite</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 2,290m Höhe</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wanddicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">210 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ständerwerk:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">doppelt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schallschutz:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">R'w &gt; 47 dB</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beidseitig 2x Gipskartonplatte 12,5mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ A gemäß  DIN EN 520</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:        Dicke 2 x 60 mm, Rohdichte 30 kg/m3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandgröße:      &lt; 5,0m2, Kleinflächenzuschlag enthalten!</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamte Arbeit einschließlich aller Wandanschlüsse nach Werksvorschrift und Zulassung ausführen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Vroh. Türöffnung verschließen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6363">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Metallständer-Schachtwände,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit CW-Metallständerprofilen, Ständer-Achsabstand nach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassung, max. jedoch 62,5cm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung entspr. Pos. 01.01.0010, jedoch für</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ein- zwei und dreiseitige Schachtwände.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift und Zulassung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ausführen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In die Position der Schachtwände ist der Zuschlag für Flächen &lt; 5,0m2 ist grundsätzlich einzurechnen und wird bei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachtwänden nicht separat vergütet.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schachtwände</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6309" RNoPart="0030" RNoIndex="1">
          <Qty>6.500</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachtwanddicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">75 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3,50 bis 3,70 m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konstruktion:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einseitig beplankte Schachtwand </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Vorsatzschalenkonstruktion) </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Aussteifung und Befestigung am </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baukörper gemäß Herstellersystem. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Gipskartonplatte 12,5mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ DFH2IR gemäß DIN EN 520,</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">z.B. Knauf Diamant oder glw.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke 40 mm, Rohdichte 40 kg/m3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelgröße:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&lt; 5,0m2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die erforderlichen Innengerüste für Montagehöhen &gt;3,50m sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis: </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Wandhöhen &gt; 3,35m beträgt der Ständerachsabstand 312,5mm. Alternativ sind die Ständer in einem Achsabstand von 625mm als Doppelprofile auszuführen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schachtwand d=75mm, einseitig</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6361" RNoPart="0030" RNoIndex="2">
          <Qty>28.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachtwanddicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">125 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3,50 bis 3,70 m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konstruktion:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einseitig beplankte Schachtwand </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Vorsatzschalenkonstruktion) </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit Aussteifung und Befestigung am </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baukörper gemäß Herstellersystem. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Gipskartonplatte 12,5mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ DFH2IR gemäß DIN EN 520,</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">z.B. Knauf Diamant oder glw. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke 80 mm, Rohdichte 40 kg/m3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelgröße:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&gt; 5,0m2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die erforderlichen Innengerüste für Montagehöhen &gt;3,50m sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis: </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Wandhöhen &gt; 3,35m beträgt der Ständerachsabstand 312,5mm. Alternativ sind die Ständer in einem Achsabstand von 625mm als Doppelprofile auszuführen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schachtwand d=125mm, einseitig</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6310" RNoPart="0030" RNoIndex="3">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachtwanddicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">75 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Querschnitt:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis 40 x 40cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3,50 bis 3,70m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zweiseitig</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Hartgipsplatte GKFI 12,5mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">z.B. Knauf Diamant  oder glw.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke 40 mm, Rohdichte 40 kg/cbm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelgröße:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&lt; 5,0m2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die erforderlichen Innengerüste für Montagehöhen &gt;3,50m sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schächte, zweiseitig bis 40x40cm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6362" RNoPart="0030" RNoIndex="4">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schachtwanddicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">75 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Querschnitt:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bis 40 x 40cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3,50 bis 3,70m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dreiseitig</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Hartgipsplatte GKFI 12,5mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">z.B. Knauf Diamant  oder glw.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke 40 mm, Rohdichte 40 kg/cbm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelgröße:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&lt; 5,0m2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die erforderlichen Innengerüste für Montagehöhen &gt;3,50m sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schächte, dreiseitig bis 40x40cm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6366">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Freistehende Metallständer-Vorsatzschalen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit CW-Metallständerprofilen, Ständer-Achsabstand nach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulassung, max. jedoch 62,5cm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung entspr. Pos. 01.01.0010, jedoch für</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einseitig beplankte, freistehende Vorsatzschalen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift und Zulassung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ausführen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Vorsatzschalen, freistehend</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6367" RNoPart="0040" RNoIndex="1">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorsatzschalendicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">75 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konstruktionsabstand:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5 bis 125mm zur Bestandswand</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">70 bis 80 cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Gipskartonplatte 12,5mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ A gemäß  DIN EN 520</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelgröße:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&gt; 5,0m2</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau im Bereich vorhandener Oberlichtbänder mit Brüstungshöhe ca. 2,44m über Rohfußboden.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Vorsatzschale d=75mm - GKB, h=70-80cm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6757" RNoPart="0040" RNoIndex="2">
          <Qty>35.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorsatzschalendicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">75 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konstruktionsabstand:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5 bis 10mm zur Bestandswand</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">70 bis 80 cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Gipskartonplatte 12,5mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ A gemäß  DIN EN 520</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelgröße:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&gt; 5,0m2</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Vorsatzschale d=75mm - GKB, h=2,25-2,50m</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6368" RNoPart="0040" RNoIndex="3">
          <Qty>600.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorsatzschalendicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">75 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konstruktionsabstand:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5 bis 10 mm </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Bestandswand</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3,50 bis 3,70 m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Gipskartonplatte 12,5mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ A gemäß  DIN EN 520 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke 50 mm, WLS 038</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelgröße:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&gt; 5,0m2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die erforderlichen Innengerüste für Montagehöhen &gt;3,50m sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis: </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Wandhöhen &gt; 3,35m beträgt der Ständerachsabstand 312,5mm. Alternativ sind die Ständer in einem Achsabstand von 625mm als Doppelprofile auszuführen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Vorsatzschale d=75mm - GKB, h=3,50-3,70m</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6369" RNoPart="0040" RNoIndex="4">
          <Qty>120.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorsatzschalendicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">75 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konstruktionsabstand:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">5 bis 10 mm </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Bestandswand</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3,50 bis 3,70 m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Gipskartonplatte 12,5mm</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ D gemäß  DIN EN 520</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">z.B. Knauf Piano oder glw.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke 50 mm, WLS 038</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelgröße:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&gt; 5,0m2</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, tapezierfertig</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die erforderlichen Innengerüste für Montagehöhen &gt;3,50m sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis: </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Wandhöhen &gt; 3,35m beträgt der Ständerachsabstand 312,5mm. Alternativ sind die Ständer in einem Achsabstand von 625mm als Doppelprofile auszuführen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Vorsatzschale d=75mm - Schallschutz, h=3,50-3,70m</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6756" RNoPart="0040" RNoIndex="5">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorsatzschalendicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">75 mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konstruktionsabstand:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">45 bis 50mm zur Bestandswand</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Korrosionsschutz:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">C3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe:           </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">70 bis 80 cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbaubereich:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 (Schule)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:    </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ohne</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2x Zementbauplatten 12,5mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach DIN EN 12467</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mineralfaserdämmung,</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> A1 - EN 13501, nichtbrennbar</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wasserabweisend und unverrottbar, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anwendungstyp WH, WTR </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach DIN V4108,  WLG 035</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dichtgestoßen und press zwischen </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und hinter die Unterkonstruktion aus </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Metallständerprofilen einbauen.</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung mit ca. 1 cm Übermaß </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zuschneiden. </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmstoffdicke 50 + 50mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einzelgröße:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&lt; 5,0m2</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kleinflächenzuschlag enthalten!</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Q 3, anstrichfertig</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau im Bereich vorhandener Oberlichtbänder mit Brüstungshöhe ca. 2,44m über Rohfußboden.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Vorsatzschale d=75mm - Zementbauplatte, h=70-80cm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6753" RNoPart="0041">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage zu den Vorsatzschalen und Bekleidungen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Positionen 01.02.0040.ff  für Einzelflächen bis 5,0m2, sofern in der Position nicht bereits enthalten.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Zulage Flächen unter 5,0 m2</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6311" RNoPart="0050">
          <Qty>190.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Laibungen bei Öffnungen etc. in Wänden und Vorsatzschalen herstellen, Beplankung (2x 12,5mm) und Oberfläche (Q3) entspr. der jeweiligen Positionen (alle Bekleidungsarten),</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Laibungsbreite bis 20cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eckschutzschienen siehe gesonderte Position</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Laibungen mit Bekleidungen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_7077" RNoPart="0051">
          <Qty>190.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage für die Ausführung der äußeren Beplankungslage der Leibungsbekleidungen mit:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hartgipsplatten 12,5mm, </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ DFIR gemäß DIN EN 520 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(statt 1x Typ A / GKB 12,5mm).</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Zulage Leibung mit Hartgipsplatte</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6766" RNoPart="0060">
          <Qty>35.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung einer Wandseite bauseitiger Leichtbauwände in Holztafelbauweise mit:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1-lagig Bauplatten GKB 12,5mm und Oberfläche (Q3).</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eckschutzschienen siehe gesonderte Position.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Bekleidung bauseitiger Leichtbauwände</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6312">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage Naßraum-/ Feuchtraumplatten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage zu den Wandpositionen für die Beplankung einer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandseite mit für die Verwendung in Feucht- bzw.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nassraum geeigneten und zugelassenen Bauplatten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Plattenart siehe Position), Versiegelung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Schnittkanten und Verwendung von imprägniertem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spachtelmaterial.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung entspr. Herstellervorschrift.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Zulage Wandbeplankung Naß-/ Feuchtraumplatten</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6313" RNoPart="0070" RNoIndex="1">
          <Qty>17.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage für die Ausführung der Beplankung einer Wandseite mit:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2-lagig Bauplatten imprägniert 12,5mm, </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ H2 gemäß DIN EN 520 </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(statt 2x Typ A / GKB 12,5mm).</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Zulage Beplankung, imprägniert</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_7005" RNoPart="0070" RNoIndex="2">
          <Qty>885.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage für die Ausführung der äußeren Beplankungslage einer Wandseite mit:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hartgipsplatten 12,5mm, </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ DFIR gemäß DIN EN 520 </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(statt Typ A / GKB 12,5mm).</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Zulage Beplankung Hartgipsplatte</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6318">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage Eckprofile</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage zu den Wänden Pos. 01.01.0010.ff und 01.01.0040.ff</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für Wand-Eckprofile zur Ausbildung von T-Stößen und Wandecken mit versetzten Plattenenden und für Wand- Innen- und Außenecken.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausbildung bei allen Wandarten.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Zulage Eckprofile</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6319" RNoPart="0080" RNoIndex="1">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innen-/ Außenecken mit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eckprofil Protektor LWI Nr. 5170 oder glw.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">h= 3,15 bis 3,70m</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angebotenes Fabrikat: . . ....................</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Innen-/ Außenecken</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6320">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tür-Wandöffnung / Stahlzargen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tür-Wandöffnungen für Stahlzargen herstellen in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorbeschriebenen Montagewänden, mit Sturzprofil,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">seitlich raumhoch verstärken mit UA-Metallständer-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">profilen, s= 2,0mm, Profilbreite entspr. Wanddicke,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Boden- / Deckenanschluß mit Türpfostenan-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">schlagwinkeln, befestigen mit Dübeln und Schrauben,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gesamte Arbeit nach Herstellervorschrift.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Feuer- und Rauchschutzelementen ist DIN 4102-4 zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beachten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Unterkonstruktion ist grundsätzlich für:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Türblattbreiten bis 1,00m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Türblattgewicht bis 75kg</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auszulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Herstellung der Öffnungen ist auf den bauseitigen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau von Stahl-Umfassungszargen abzustimmen und auf</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlangen in Teilabschnitten auszuführen. Sämtliche Laibungen sind mit Plattenstreifen entspr. der angrenzenden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandflächenbekleidung zu bekleiden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hohlräume im Anschluß an die Stahlzarge sind vor dem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplanken sorgfältig mit Mineralfaserdämmung, A1 satt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu verfüllen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Tür - Wandöffnungen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6321" RNoPart="0090" RNoIndex="1">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Türöffnung in Wanddicke 12,5cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">UA 75/40/2.0</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geschoßhöhe bis 3,25m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohbaurichtmaße: Breite bis 1,25m, Höhe bis 2,50m</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Türöffnung in Wanddicke 12,5cm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6322" RNoPart="0090" RNoIndex="2">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Türöffnung in Wanddicke 20,5cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 x UA 75/40/2.0</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geschoßhöhe bis 3,25m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohbaurichtmaße: Breite bis 1,25m, Höhe bis 2,50m</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Türöffnung in Wanddicke 20,5cm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6767">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tür-Wandöffnungen für Stock- und Blockzargen aus Holz herstellen in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorbeschriebenen Vorsatzschalen, mit Sturzprofil,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">seitlich raumhoch verstärken mit UA-Metallständer-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">profilen, s= 2,0mm, Profilbreite entspr. Wanddicke,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Boden- / Deckenanschluß mit Türpfostenan-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">schlagwinkeln, befestigen mit Dübeln und Schrauben,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gesamte Arbeit nach Herstellervorschrift.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Feuer- und Rauchschutzelementen ist DIN 4102-4 zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">beachten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Laibungen sind mit Plattenstreifen entspr. der angrenzenden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandflächenbekleidung zu bekleiden.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Tür-Wandöffnungen in Vorsatzschalen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6768" RNoPart="0091" RNoIndex="1">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Türöffnung in Vosatzschale mit Wanddicke 7,5cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">UA 50/40/2.0</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geschoßhöhe bis 3,70m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohbaurichtmaße: Breite bis 1,16m, Höhe bis 2,50m</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Türöffnung in VS mit BRM bis 1,16 x 2,50m</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6769" RNoPart="0091" RNoIndex="2">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Türöffnung in Vosatzschale mit Wanddicke 7,5cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">UA 50/40/2.0</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geschoßhöhe bis 3,70m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohbaurichtmaße: Breite bis 1,625m, Höhe bis 3,25m</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Türöffnung in VS mit BRM bis 1,625 x 3,25m</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6324">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trockenbauprofile aus Aluminium oder verzinktem Stahlblech, exakt fluchtend einbauen und oberflächenbündig in die Wandkonstruktionen einbinden und sauber entspr. Anforderungen an die zugeordnete Wandfläche verspachteln.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergütung nur, soweit diese Profile nicht in den</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzelnen Positionen enthalten sind.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Trockenbauprofile</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6325" RNoPart="0100" RNoIndex="1">
          <Qty>260.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eckschutzschienen 31/31/0,4mm</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Eckschutzschienen 31/31/04mm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_7075" RNoPart="0100" RNoIndex="2">
          <Qty>135.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluß der Leibungsbekleidungen an Fenster-/ Fassadenelemente aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Anschluß mit Abschlußprofil 13x23mm und Profilhinterlegung mit geschlossenzelligem Kompriband.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Fassadenanschluss</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6328" RNoPart="0100" RNoIndex="3">
          <Qty>35.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abschlußprofil 13/23/0,4mm.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Abschlußprofil 13/23/04mm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6754" RNoPart="0100" RNoIndex="4">
          <Qty>35.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlußprofil für Schattenfugen, Einbau in der oberen Bekleidungslage.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schattenfugenquerschnitt b/t = ca. 20x 10mm</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anschlußprofil für Schattenfugen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6329" RNoPart="0101">
          <Qty>55.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlußfugen von Ständerwänden an in gleicher Flucht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verlaufende bauseitige Wände, mit lotrecht</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eingespachtelten verz. Schattenfugen-Abschlußprofilen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Querschnitt b/t = ca. 20 x 10mm und dauerelastischer</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugenversiegelung herstellen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anschlußfugen fluchtend</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6330" RNoPart="0110">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Streifenabdichtung im Wandaufsatzbereich (Ständerwände)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bitumenbahn R 500 N, DIN 52129, vollflächig</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf Betonbodenplatte verklebt, Stoßüberdeckung 10cm, an</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">den Massibbauteilen der Stirnseiten 25cm hochgezogen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als Isolierung gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18195 unter Ständerwänden auf den Bodenplatten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht unterkellerter Bereiche in Streifen verlegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Seitlicher Überstand je ca. 10cm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wanddicken: 10,0 - 20,0 cm</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Streifenabdichtung im Wandaufsatzbereich</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6759">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baustahl als Hohlprofil DIN EN 10210-2 und 10219-2,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern und einbauen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Profile liegen in Wand- bzw. Sturzhohlräumen, die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbindung in die Unterkonstruktionen ist enthalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschließlich der Aufwendungen für Kopf- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fußplatten, Steifen, Schweißungen, etc. und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsmittel.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahlprofile einschließlich einlagigem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Korrosionsschutzanstrich gemäß DIN 55 928.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Stahlprofile</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6760" RNoPart="0120" RNoIndex="1">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahl-Stützenprofil</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahlgüte          S 235</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Profilquerschnitt: 50x50x4mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kopfplatte:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">60/200/15mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit 2 St. Sechskantschrauben M10 mit U-</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit 2 St. zugel. Verbundankern M10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an Stahlbetonsturz befestigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fussplatte: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">140/200/15mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit 2 St. zugel. Verbundankern M10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf Stahlbetonboden befestigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fussplatte satt mit Quellmörtel</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unterfüttert, Trennlage aus</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bitumenbahn R 500 N, DIN 52129,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollflächig mit allseitig 20cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überstand über die Fussplatte enthalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge:             ca. 2550mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detailplan 1260 im Anhang.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Stahl-Stützenprofil, L=2,55m</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6990" RNoPart="0120" RNoIndex="2">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahl-Stützenprofil</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahlgüte          S 235</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Profilquerschnitt: 50x50x4mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kopfplatte:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">60/200/15mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit 2 St. Sechskantschrauben M10 mit U-</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit 2 St. zugel. Verbundankern M10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">an Stahlbetonsturz befestigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fussplatte: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">140/200/15mm, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit 2 St. zugel. Verbundankern M10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf Stahlbetonboden befestigen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fussplatte satt mit Quellmörtel</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unterfüttert, Trennlage aus</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bitumenbahn R 500 N, DIN 52129,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vollflächig mit allseitig 20cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                   </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überstand über die Fussplatte enthalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge:             ca. 3200mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detailplan 1260 im Anhang.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Stahl-Stützenprofil, L=3,20m</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6331">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulagen für Wanddurchbrüche</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage für Wanddurchbrüche in den vorbeschriebenen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandkonstruktionen, exakt eingemessen einschließlich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der erf. Befestigungs- und Unterkonstruktionen sowie passgenauer Ausschnitte in beiden Bekleidungsseiten herstellen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Wanddurchbrüche</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6674" RNoPart="0130" RNoIndex="1">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wanddurchbrüche für Installationsöffnungen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">rund, Durchmesser bis ca. 100mm</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Wanddurchbrüche rund, d=100mm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6675" RNoPart="0130" RNoIndex="2">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wanddurchbrüche für Installationsöffnungen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">quadratisch und rechteckig, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Größe bis 0,05m2</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Wanddurchbrüche rechteckig bis 0,05m²</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6676" RNoPart="0130" RNoIndex="3">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wanddurchbrüche für Installationsöffnungen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">quadratisch und rechteckig, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Größe bis 0,10m2</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Wanddurchbrüche rechteckig bis 0,10m²</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6671">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage für Durchbrüche in den vorbeschriebenen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorsatzschalen und Schachtwänden, exakt eingemessen einschließlich der erf. Befestigungs- und Unterkonstruktionen sowie passgenauer Ausschnitte in der Bekleidung herstellen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Durchbrüche in Vorsatzschalen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6332" RNoPart="0131" RNoIndex="1">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchbrüche in Vorsatzschalen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> für Installationsöffnungen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">rund, Durchmesser bis ca. 100mm</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Durchbrüche in VS rund, d=100mm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6335" RNoPart="0131" RNoIndex="2">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchbrüche in Vorsatzschalen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> für Installationsöffnungen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">quadratisch und rechteckig, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Größe bis 0,05m2</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Durchbrüche in VS rechteckig bis 0,05m²</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6336" RNoPart="0131" RNoIndex="3">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchbrüche in Vorsatzschalen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> für Installationsöffnungen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">quadratisch und rechteckig, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Größe bis 0,10m2</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Durchbrüche in VS rechteckig bis 0,10m²</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6672" RNoPart="0131" RNoIndex="4">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchbrüche in Vorsatzschalen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> für Installationsöffnungen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">quadratisch und rechteckig, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Größe bis 0,25m2</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Durchbrüche in VS rechteckig bis 0,25m²</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6673" RNoPart="0131" RNoIndex="5">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchbrüche in Vorsatzschalen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> für Installationsöffnungen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">quadratisch und rechteckig, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Größe bis 0,35m2</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Durchbrüche in VS rechteckig bis 0,35m²</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6731">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einmessen und einseitiges Ausfräsen von Bohrungen in leichten Trennwänden und Vorsatzschalen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Kabel aus Ausschnitt führen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Bohrungen, einseitig</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6733" RNoPart="0132" RNoIndex="1">
          <Qty>35.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einmessen und einseitiges Ausfräsen von Bohrungen für einzelne Kabeldurchführugen, Durchmesser bis ca. 20 mm.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung in leichten Trennwänden und Vorsatzschalen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Kabel aus Ausschnitt führen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Bohrungen, d bis 20 mm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6734" RNoPart="0132" RNoIndex="2">
          <Qty>120.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einmessen und einseitiges Ausfräsen von Bohrungen für Elektro-Unterputzdosen, Durchmesser bis ca. 70 mm.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung in leichten Trennwänden und Vorsatzschalen </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Kabel aus Ausschnitt führen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Bohrungen, d bis 70mm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6323" RNoPart="0140">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verstärkungsprofile in Wänden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für die Befestigung von bauseitigen, an den Wänden zu</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">befestigenden Geräten, Beschlägen, Hängeschränken etc..</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Profile exakt eingemessen und in die Wandunterkonstruktion </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eingebunden, Achsen an der äußeren Beplankung markiert.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verstärkungsprofil als Mehrschicht-Holzplattenstreifen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Plattentyp SWP/2 S gem. EN 13353,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steriefenhöhe:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 30cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Plattendicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">d= 22mm</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Wandverstärkungen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_145_6677" RNoPart="03">
       <LblTx><span>Fassaden</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="I_145_6697">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur temporären thermischen Schließung des Gebäudes ist eine provisorische, wärmegedämmte Fassadenkonstruktion an den innenseitigen Sichtbetonwänden des Haupttreppenhauses herzustellen. Die endgültige thermische Gebäudehülle wird erst zu einem späteren Zeitpunkt durch die Ausführung einer Pfosten-Riegel-Fassade hergestellt.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Konstruktion ist so auszuführen, dass die vorhandenen Sichtbetonoberflächen unversehrt bleiben und nach Rückbau der provisorischen Fassadenbekleidung keine sichtbaren Beeinträchtigungen entstehen. Die dazu erforderlichen Schutzmaßnahmen sind einzukalkulieren und enthalten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandschutz:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die gesamte Konstruktion ist in der Baustoffklasse A nach DIN 4102-1 auszuführen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterkonstruktion:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Reduzierung erforderlicher Befestigungen in den Sichtbeton werden bauseits Gewindehülsen in die Sichtbetonwände eingebaut. Die Anordnung erfolgt in drei horizontalen Höhenlagen mit einem Achsabstand von ca. 1,20 m. Weitere Befestigungsmöglichkeiten an der Sichtbetonwand sind nicht vorgesehen. Dieses ist bei Auslegung und Dimensionierung der Unterkonstruktion zu berücksichtigen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">An den Gewindehülsen sind horizontale durchgehende Profilstahlkonsolen zu befestigen. Diese dienen als Zwischenauflager für die vorgestellte Metallständer - Vorwandschale und stellen die Lastabtragung der gesamten provisorischen Fassadenkonstruktion sicher.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Unterkonstruktion ist einschließlich aller Befestigungs-, Verbindungs- und Aussteifungselemente entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen herzustellen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandaufbau:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Fassadenaufbau erfolgt von der Sichtbetonwand nach außen wie folgt:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- bestehende Sichtbetonwand,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 40 mm starke Ausgleichsdämmung aus nichtbrennbarer </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Mineralwolle,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- waagerechte UD-Profile zur Lagesicherung der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Ausgleichsdämmung sowie zur rückwärtigen Aussteifung </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  der senkrechten Metallständerprofile gegen Ausknicken,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- senkrechte Metallständerprofile, Bautiefe 150 mm, befestigt </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  an den vorgelagerten Profilstahlkonsolen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- vollständige Ausdämmung der Metallständerebene mit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  150 mm Mineralwolle,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- hochdiffusionsoffene Fassadenbahn als Wind- und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Witterungsschutz der Dämmebene,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Bekleidung aus zementgebundenen Bauplatten mit mind. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  12,5mm Dicke gemäß Systemzulassung und statischen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Erfordernissen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- dünnschichtiges, faserarmiertes Putzsystem mit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  systemzugehöriger Grundierung, Armierungslage und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Oberputzbeschichtung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anforderungen an die Außenbekleidung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die zementgebundenen Bauplatten sind gemäß den Herstellervorgaben auf der Metallunterkonstruktion zu befestigen. Fugen, Anschlüsse und Eckausbildungen sind systemgerecht auszuführen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf die Bauplatten ist ein abgestimmtes, dünnschichtiges Fassadenputzsystem aufzubringen. Dieses umfasst mindestens:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- systemzugehörige Grundierung,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Armierungsschicht mit vollflächig eingebettetem Armierungsgewebe,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Oberputz als dünnschichtige Endbeschichtung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Oberfläche ist gleichmäßig, witterungsbeständig und rissfrei herzustellen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Besondere Anforderungen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Die Sichtbetonflächen sind während der gesamten Bauzeit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  vor Beschädigungen zu schützen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zusätzliche Befestigungen in die Sichtbetonkonstruktion </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  sind nicht zulässig.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Die Konstruktion ist für die vorgesehene Standzeit bis zur </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Herstellung der endgültigen Pfosten-Riegel-Fassade </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  auszulegen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Die gesamte Konstruktion ist ausschließlich mit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  nichtbrennbaren Baustoffen der Baustoffklasse A nach </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  DIN 4102-1 auszuführen, davon ausgenommen ist die </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Dämmnung im Sockelbereich, sofern sie von </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  nichbrennbaren Materialien vollständig abgedeckt ist.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  winddicht und schlagregensicher auszuführen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Die Leistung umfasst sämtliche Nebenleistungen, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Befestigungsmittel, Anschlussprofile, Dichtstoffe, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Aussteifungen, Zuschnitte und Anpassungsarbeiten zur </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Herstellung einer funktionsfähigen, dauerhaft standsicheren </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  und wetterbeständigen provisorischen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Fassadenkonstruktion.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">- Pläne</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> (im Anhang):</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Übersichts-/ Detailpläne: 1270; 1271</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Allgemeine Maßnahmenbeschreibung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6678" RNoPart="0010">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Erstellen der Werkstatt- und Montageplanung für alle der nachfolgend im gesamten Titel 01.03 "Fassade"  beschriebenen Bauteile sowie deren Baukörperanschlüsse.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Die Werkstatt- und Montageplanung ist in Übersichtsplänen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  M 1:50, sowie Details für alle Ausbildungen und Anschlüsse  </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  im Maßstab 1:10 bis 1:1 vollständig vermaßt und beschriftet </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  zu erstellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Aus den Zeichnungen müssen Konstruktion, Maße,   </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Bauanschlüsse, Befestigung, erkennbar sein.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Allgemeine Systemdarstellungen von Herstellern werden </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  nicht akzeptiert.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Erstellung und Übergabe der Produktblätter</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  und Verwendbarkeitsnachweise</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> über die Zulassung der </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  aller eingesetzten Baustoffe, Bauprodukte und Bauarten </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">unter Berücksichtigung der Vorgaben zum nachhaltigen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Bauen N!BBW (ZTV 04). Diese</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> sind dem Auftraggeber </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  rechtzeitig vor Produktionsbeginn </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zur Einsicht vorzulegen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ergänzende Detailnachweise von untergeordneten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Verbindungsmitteln und die Anpassung einzelner Details an</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Sondersituationen in Analogie zu den übergebenen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Leitetails sowie die </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstellendarstellung zu anderen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Gewerken wie z.B. Abdichtungsarbeiten, Verglasungen,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  WDVS etc..</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung und damit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  in dieser Leistung enthalten sind:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  - Berechnung und Nachweis der U-Werte für die geplante </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Fassadenkonstruktion, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  - Nachweis der geforderten bauphysikalischen Kennwerte</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">    Vorlage jeweils mit der Werkstatt- und Monatageplanung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Leitdetails des AG dienen als Grundlage der Werkstattplanung und stellen eine mögliche, funktionierende Lösung der jeweiligen Situation dar. Sollte bei der Ausführung von der in den Leitdetails angegebenen Geometrie, Materialität, Verbindungsmittelart oder dem Produkt abgewichen werden, ist die ausreichende Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit unter Berücksichtigung etwaiger Folgegewerke durch den Auftragnehmer nachzuweisen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Falle fehlender oder nicht ausreichender Vorgaben sind diese im Zuge der Ausführungsplanung mit dem Architekten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">abzustimmen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die übersichtliche, prüffähige und genehmigungsfähige Werksattt- und Montageplanung ist den Planern elektronisch in gängigen Dateiformaten (pdf, dwg) digital zur Prüfung und Zustimmung vorzulegen.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit der Einsicht und Prüfung übernehmen der Auftraggeber und sein Planer keinerlei Verantwortung und Haftung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die finale Fassung der Werkstatt- und Monatgeplanung ist nach Einarbeitung und Berücksichtigung aller ggf. erfolgten Korrekturvorgaben sowohl im PDF-Dateiformat als auch </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2-fach in Papierform zu übergeben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist eine Prüfzeit von 10 Werktagen je Prüflauf zu berücksichtigen. Die Prüfergebnisse sind in die Werkstatt- und Montageplanung zu übernehmen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Ablauf der Planvorlage, Arbeitsvorbereitung und Fertigung ist durch den AN in dem vom AN vorzulegenden Bauablaufplan unter Berücksichtigung der Ausführungstermine und der Prüfkapazitäten des AG so darzustellen ist, dass eine rechtzeitige Fertigung und Bereitstellung der Bauteile auf der Baustelle gewährleistet ist.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Erstellen Werkstatt- und Montageplanung Titel 01.03.</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6679" RNoPart="0020">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fassadenstatik</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durch den beauftragten Tragwerksplaner wurden die</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konsol-Profile an der bauseitigen Sichtbetonwand vordimensioniert, werden entsprechend in den Positionen beschrieben und stellen den gestalterischen Lösungsvorschlag der Planer dar.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die statische Bemessung und deren Genehmigungsfähigkeit ist vom Auftragnehmer für alle Konstruktionen der nachfolgend in Titel 01.03. beschriebenen Fassaden und Deckendämmung einschl. der Einbauteile und Baukörperanschlüsse gem. Vorgabe in ZTV 06 (Punkt </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2.10) und mit Berücksichtigung der gestalterischen Vorgaben wie folgt zu erstellen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1. Statische Nachweisführung und Berechnungen der Tragfähigkeit aller Konstruktionen bis zur Einleitung in das Gebäudetragwerk, einschließlich Dübel- und sonstiger </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verankerungen, aller Befestigungsmittel etc..</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Beanspruchungen durch Windlasten nach DIN 1055-4</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sind zu berücksichtigen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Leistung kann durch die Vorlage von bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen und Typenprüfungen erbracht werden, sofern die in den Einzelpositionen beschriebenen Anforderungen durch diese Prüfungen abgedeckt sind.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Anforderungen außerhalb der Zulassungen sind statische Einzelnachweise zu führen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die prüffähige und genehmigungsfähige statische Nachweise für die Fassadenkonstruktion sind je 1-fach auf Papier und 1-fach auf Datenträger als PDF dem Prüfstatiker, dem Tragwerksplaner und den Architekten zur Verfügung zu stellen und übergeben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es ist zu berücksichtigen, dass eine Zuordnung der Nachweisführung in der statischen Berechnung auf Bestandteile der Werkstattplanung für den Prüfer und Tragwerksplaner möglich sein muss, ggfs. ist deshalb auch die Werkstatt- und Montageplanung an diese zu übergeben.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die statische Genehmigung ist rechtzeitig in enger Zusammenarbeit mit dem Prüfstatiker durch den AN zu erwirken.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Berechnungen und Prüfergebnisse sind in die Werkstattplanung und Ausführung der Leistungen zu übernehmen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Prüfgebühren trägt der AG.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Erstellen Fassadenstatik</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6732" RNoPart="0030">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Montage - Außenngerüste, freistehend</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufbauen, vorhalten und abbauen aller für die Montage und Beschichtung der Fassadenkonstruktion und Deckendämmungen im Bereich des Haupttreppenhauses erf. Innengerüste.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausführung der Gerüste hat nach den Vorgaben in den ZTV mit folgenden Mindestanforderungen zu erfolgen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerüstbreite:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> mind. 0,60m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verkehslast: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mind. 2 kN/qm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerüstgruppe:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vorhaltedauer: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Über die gesamte eigene Nutzungsdauer</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie darüber hinaus:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 1 Woche vor und</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 3 Wochen nach Fertigstellung.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fläche: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">BxH ca. 12,10 + 4,10 x 10,60m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sonstiges:  </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Gerüst ist auf der Bodenplatte und dem</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Treppenpodest (2.OG) des Haupttreppen-</span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">haus aufzustellen. Alle für die eigenen </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungen erforderlichen Gerüstausleger </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Gerüstinnengeländer sind vorzusehen </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und enthalten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Übersichts- und Detailpläne im Anhang sind zu beachten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-decoration:underline;">- Pläne</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> (im Anhang):</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Übersichts-/ Detailpläne: 1270; 1271</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Montagegerüste</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6696" RNoPart="0040">
          <Qty>45.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auflagerkonsolen der Fassadenkonsruktion an Sichtbetonwand mit erhöhten Anforderungen an die Genauigkeit.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Kosolen sind vorab unabhängig von der Hauptleistung </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu montieren.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die für die Montage erf. Gerüste sind in Position 01.03.0030. einzurechnen und damit enthalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhenlage Konsolen: </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ca. 10 lfm bei 2,70m ü. Rohboden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ca. 17 lfm bei 4,95m ü. Rohboden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- ca. 10 lfm bei 7,50m ü. Rohboden</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei Montage der Kosolen dürfen die Sichtbetonflächen nicht beschädigt werden und sind entsprechend zu schützen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahlkonstruktion S 235 JR, Konsolen jeweils bestehend aus:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zur termischen Trennung sind die Profile vollflächig </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  mit einem allg. bauaufsichtlich zugelassenen unbewehrtem,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  hochfestem Kerncompactlager zu unterfüttern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Lager ausgelegt für zul. Pressung von mind. 10N/mm2.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Lagerdicke: 10mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Winkelprofilstahl </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN EN 10056-1, 150x150x10mm zur </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Ausbildung eines durchgängigen horizontalen Auflagers für </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  das Metallständerwerk.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Befestigung der Konsole  an der Stahlbetonwand mit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Edelstahlschrauben M16 8.8 in bauseits vorhandene</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Innengewindeanker M16 (Fischer FH II oder glw.) im </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Abstand von max. 1,20m.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Befestigung der vertikalen Metallständerprofile mit </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  verschraubten Stahlwinkeln im Abstand von max. 62,5cm </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  einschl. der erforderlichen Bohrungen in den Stahlkonsolen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamte Konstruktionen feuerverzinkt</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> DIN EN ISO 1461 in der Korrosivitätskategorien C3, sämtliche Befestigungsmittel aus Edelstahl.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Stahlkonsolen an Sichtbetonwand</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6682" RNoPart="0050">
          <Qty>120.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fassadenkonstruktion als vorgestellte, wärmegedämmte </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Metallständer-Vorsatzschale</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">, Bekleidung mit bauaufsichtlich zugelassenen, zementgebundenen und zellulosefreien Bauplatten gemäß Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zur Bekleidung nachfolgend beschriebener Wärmedämmmaterialien und Beschichtung mit einem dünnschichtigen Außenputzsystem. </span></p><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Metallständerwerk kraftschlüssig an Stahlprofilen und/oder Stahlbeton-Decken mittels zugelassener Befestigungstechnik bzw. bauaufsichtlich zugelassenem Verdübelungssystem sowie nach Angaben des Herstellers thermisch getrennt zum Baukörper befestigen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die äußeren Ständerwerksprofile sind ineinander geschachtelte Metall-Fassadenprofile, die in den Deckenköpfen und Bodenbereichen nach statischen Anforderungen mit zusätzlichen Stahlwinkeln zu befestigen und mit thermischer Entkopplung zu verbinden sind.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ständerwerksprofile sind Metallprofile gemäß DIN 18182-1 in einer jeweiligen Materialstärke von ca. 0,6 - 2,0 mm und Achsabstand gemäß statischer Erfordernis. Diese sind flucht- und lotgerecht gemäß nachfolgender Spezifikation zu liefern und herzustellen.</span></p><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Korrosionsschutz erfolgt gemäß DIN EN ISO 12 944-2 Kategorie C3.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die nachfolgend genannten formalen Abmessungen und Querschnitte sind Mindestanforderungen. </span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausführung erfolgt nach prüffähiger statischer Berechnung.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wärmedämmung der Fassadenkonstruktion, bestehend aus:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Glaswolle-Dämmplatte nach DIN EN 13162, aus phenol- und formaldehydfreien Bindemitteln, nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit  WLG = 0,035 W/m²K, durchgehend wasserabweisend.</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauphysikalische Vorgaben:</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wärmeschutz: 0,166 W/m²K</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regelaufbau von innen nach außen (ohne Brandschutzanforderung).</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dimensionen können nach statischen oder konstruktiven Bedingungen variieren:</span><br/><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 40 mm Metallbau-Dämmplatte WLG 035</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  mit horizontal angeordneten UD-Profilen 28/27/0,6 zur      </span></p><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Lagesicherung und Aussteifung der Tragprofle</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Metall-Fassadenprofil 150/50/1,0-C3 einfach mit 150 mm </span></p><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Metallbau-Dämmplatte WLG 035,</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Ständerwerkabstand: max. 625 mm inkl. Ständerbefestigung </span></p><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  am Kopf und Fuß mit geeigneten Stahlwinkeln 70x135/100 </span></p><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  inklusive Verankerungsmittel gemäß Statik</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- hochdiffuionsoffene, regensichere und winddichte </span></p><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Fassadenbahn</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Zement-Bauplatte, zugelassen für die Anwendung im </span></p><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Außenbereich mit Fugenband 10 cm und Fugenspachtel</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Oberfläche vorgerichtet für Außenputzsystem.</span></p><p style="line-height:100%;"/><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplankung und Oberflächen:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Platten entsprechend Herstellervorschrift und Positionserfordernissen stoßen und mit Schnellbauschrauben befestigen.Die Stoßfugen jeder Plattenlage sind nach Herstellervorschrift zu verfugen. Die Stoßfugen-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verspachtelung der oberen Lage</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ist grundsätzlich mit Einlage eines Fugenbands auszuführen. Sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leitfabrikat:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Knauf Aquapaneel oder glw.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">angeb. Fabrikat: ..................................................</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift und Zulassung</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sowie den geltenden Detailblättern des Herstellers ausführen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übersichts- und Detailpläne im Anhang.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Fassadenkonstruktion</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6686" RNoPart="0060">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leibungen an Wandöffnungen und an Wandenden herstellen in vorbeschriebener Fassadenkonstruktion, Unterkonstruktion raumhoch verstärken mit geschachtelten Metall-Fassadenprofilen 2x 150/50/1,0, einschl. Boden- / Deckenanschluß mit System-Stahlwinkeln, befestigen mit Dübeln und Schrauben, gesamte Arbeit nach Fassadenstatik und Herstellervorschrift.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Laibungen sind mit Plattenstreifen entspr. der angrenzenden Wandflächenbekleidung zu bekleiden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Anarbeiten an angrenzende Bauteile inklusive aller Dichtbänder, Abschussprofile etc. ist enthalten.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leibungstiefe bis 25cm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detailpläne in der Anlage.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Laibungen und Wandenden bis 25cm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6709" RNoPart="0070">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tür-Wandöffnungen vor Außentüren herstellen in</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">vorbeschriebener Fassadenkonstruktion, mit Sturzprofil,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">seitlich raumhoch verstärken mit geschachtelten Metall-Fassadenprofilen 2x 150/50/1,0,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. Boden- / Deckenanschluß mit System-Stahlwinkeln, befestigen mit Dübeln und Schrauben,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">gesamte Arbeit nach Herstellervorschrift.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Herstellung der Öffnungen ist auf den bauseitigen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau von Aluminium-Außentürelementen abzustimmen und auf Verlangen in Teilabschnitten auszuführen. Sämtliche Laibungen sind mit Plattenstreifen entspr. der angrenzenden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wandflächenbekleidung zu bekleiden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hohlräume im Anschluß an die Außentüren sind vor dem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beplanken sorgfältig mit Mineralfaserdämmung satt</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zu verfüllen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Türöffnung in Wanddicke bis 25cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Geschoßhöhe bis ca. 3,70m</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohbaurichtmaße: Breite bis 1,65m, Höhe bis ca. 2,55m</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detailpläne in der Anlage.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Tür - Wandöffnungen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6699" RNoPart="0080">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung entspr. Pos. 1.2.50, jedoch als Sturz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">oberhalb von Wandöffnungen breiter 2,0m.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überspannen der Wandöffnung mit horizontalen, geschachtelten Metall-Fassadenprofilen 150/50/1,0, die seitlich mit </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">System-Stahlwinkeln 70x135/100 an senkrechten Verstärkungsprofilen bzw. Stahlbetonwänden mittels zugelassener Befestigungstechnik bzw. bauaufsichtlich zugelassenem Verdübelungssystem sowie nach Angaben des Herstellers thermisch getrennt zum Baukörper befestigt.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Sturzausbildung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6715" RNoPart="0090">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verstärkungsprofile in Wänden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für die bauseitige Befestigung von Handlaufhaltern.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Profile exakt eingemessen und in die Wandkonstruktion</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eingebunden, Achsen an der äußeren Beplankung markiert.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verstärkungsprofil UA 150/40/2, Korrosionsschutz C3.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Verstärkungsprofile, UA 150</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6735" RNoPart="0100">
          <Qty>0.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verstärkungen in Wänden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">für die bauseitige Befestigung von Geräten, Beschlägen, Hängeschränken und anderen Gegenständen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Plattn exakt eingemessen und in die Wandunterkonstruktion </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eingebunden, Achsen an der äußeren Beplankung markiert.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verstärkungsprofil als zementgebundene Spanplatte nach DIN EN 634-2, Baustoffklasse A2-s1-d0 (nicht brennbar).</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steriefenhöhe:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 30cm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Plattendicke:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">d= 18mm</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Wandverstärkung, zementgebundene Spanplatte</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6691">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p style="margin-bottom:8pt;line-height:116%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchdringung in vorgenannter Fassadenkonstruktion (z.B. Stahlbauteile, Notüberläufe, etc.) einschließlich der erf. Befestigungs- und Unterkonstruktionen, passgenauer Ausschnitte in der Bekleidung sowie aller Anputzleisten, Dichtbänder, Diagonalarmierungen, etc. herstellen.</span><br/><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Öffnungsgröße entsprechend Positionsangabe.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Zulage Durchdringungen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6692" RNoPart="0110" RNoIndex="1">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchdringungen von Treppenauflagern in der Vorsatzschale</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Fassadenkonstrution entsprechend Vorgaben in </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pos. 01.03.0100. einschl. notwendiger Wechsel in der UK. und umlaufend dauerelastischer Anschlußfuge herstellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Durchdringung: Flachstahlschwert ca. 20x150mm </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detailplan im Anhang.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Durchdringung Treppenauflager</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6693" RNoPart="0110" RNoIndex="2">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchdringungen von Flachstahl - Geländerplatten  in der Vorsatzschale der Fassadenkonstrution entsprechend Vorgaben in Pos. 01.03.0100. einschl. notwendiger Wechsel in der UK. und umlaufend dauerelastischer Anschlußfuge herstellen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Durchdringung:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flachstahl-Geländerplatte, </span></p><p><span style="mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">d= 10mm, h= ca. 1.550mm.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detailplan im Anhang.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Durchdringung Podestgeländer</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6714" RNoPart="0120">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlußfugen von vorbeschriebener Fassadenkonstruktion an in gleicher Flucht verlaufende, Sichtbetonwände, mit lotrecht eingespachtelten Schattenfugenprofilen aus Edelstahl und hinterlegten Kompri-Dichtbändern herstellen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schattenfugenquerschnitt b/t = ca. 20 x 20mm</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Anschlußfugen Sichtbeton</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="I_145_6687">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung der zweilagigen Wärmedämmung im Sockelbereich der Fassadenkonstruktion mit extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten - XPS - nach DIN EN 13164. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dämmung ist innerhalb und hinter dem Metallständerwerk hohlraumfrei und passgenau in die Unterkonstruktion</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einzubauen. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- DIN EN 13164</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Qualitätstyp DAA dh (150 kPa) DIN V 4108-10</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- CE-Überwacht nach DIN EN 13163</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- schwer entflammbar DIN 4102, Baustoffklasse B1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Recyclebar, HFCKW-frei und FCKW-frei</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- WLF-Bemessungswert bis d= 60mm: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0,035 (W/mK)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">                     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">über d= 60mm: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">0,040 (W/mK)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmquerschnitt gemäß Positionsangabe.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Perimeterdämmung, XPS</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6688" RNoPart="0130" RNoIndex="1">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">XPS-Perimeterdämmung, Kleinflächen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">d = 40mm</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Streifenhöhe; ca. 35cm.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>d = 40mm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6689" RNoPart="0130" RNoIndex="2">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">XPS-Perimeterdämmung, Kleinflächen</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">d = 150mm (2-lagig)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Streifenhöhe: ca. 35cm.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>d = 150mm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6690" RNoPart="0140">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mineralfaser-Dämmplatten, d=25mm auf zurückversetzte Mauerwerkswand aus Kalksandstein aufbringen, um eine hohlraumfreie Dämmung in der Fassadenkonstruktion zu gewährleisten. </span></p><p/><p style="line-height:100%;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mineralfaser-Dämmplatte nach DIN EN 13162, aus phenol- und formaldehydfreien Bindemitteln, nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit  WLG = 0,035 W/m²K, durchgehend wasserabweisend.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fixierung der Dämmplatten auf Kalksandsteinmauerwerk mit mineralischem Klebemörtel nach Herstellvorgaben.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Ausgleichdämmung</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6685" RNoPart="0150">
          <Qty>120.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außenputzsystem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf Trockenbau-Fassadenkonstruktion aus zementgebundenen Bauplatten auf Metallständerwerk.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außenputz auf den zu verputzenden Außenwandflächen, in Laibungen, auf Unterzügen etc.. Sämtliche Anschlüsse an angrenzende, einbindende und durchdringende Bauteile sind mit den erforderlichen Putzprofilen, Sonderprofilen und Kompribändern gem. den Erfordernissen aus den Leitdetails in der Anlage und den sich sonst ergebenden Anforderungen als dauerhaft wartungsfreie Anschlüsse auszubilden.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundsätzlich ist ein komplettes Putzsystem eines Herstellers (Systembindung vorgeschrieben) nach den Empfehlungen des Trockenbausystemherstellers vorzusehen, mit dem folgende Mindestforderungen nicht unterschritten werden dürfen:</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Mehrlagiger Außenputz DIN 18550-T4 mit folgendem</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  Aufbau:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  -  Klebe- und Armierungsmörtel, CS IV nach </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     DIN EN 998-1, mit vollflächiger Gewebeeinlage aus </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     vollflächig auf die Beplankung auf Zement-Bauplatten, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     fachgerecht in einer Dicke von insgesamt 5 mm </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     aufbringen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Hochreißfeste, alkalibeständige Armierungspfeile </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     MW 4x4mm an Fenster- und Türecken oder sonstigen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Flächeneinschnitten fachgerecht in die Putzlage einbetten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   - Haftvermittelnden Voranstrich für mineralische Oberputze</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugver- </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     haltens auf der Systemarmierung aufbringen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">   - Oberputz als mineralischer Edelputz der Festigkeitsklasse </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     CS II nach DIN EN 998-1,  Mörtelgruppe P II nach </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     DIN V 18550, mit Korngröße 2mm auftragen und </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     gleichmäßig strukturieren. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Oberflächenstruktur als Scheibenputz nach Wahl des AG </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     und Bemusterung.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Hoch diffusionsoffene Silikat-Fassadenbeschichtung mit:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  - Grundierung / Tiefgrund bei Erfordernis</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  - Grund- und Schlussbeschichtung mit einkomponentiger,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     matter Silikat-Fassadenfarbe mit organischen </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Stabilisatoren, strukturerhaltend für mineralische</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Untergründe. Verbindung mit dem Untergrund durch </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verkieselung. Grundbeschichtung verdünnt nach </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     Herstellervorgabe.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">  - Technische Eigenschaften:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - Farbtonbeständigkeit gem. BFS-Merkblatt Nr. 26: A1</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - minimale Kreidung, Klasse O bis 1 (DIN EN ISO 4628-2)</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - Organischer Anteil &lt;5%, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - VOC-Gehalt &lt; 1g/l</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-RL01</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - nährstofffreie, ochalkalische Farbsubstanz ohne </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">       Biozidzusatz gegen Algen und Pilze</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">     - Kenndaten nach DIN EN 1062:</span></p><p style="text-indent:36pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Glanz:</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">matt, G3</span></p><p style="text-indent:36pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">sd-Wert: (H2O):</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&lt; 0,1 m (hoch) V1</span></p><p style="text-indent:36pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">w-Wert: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">&lt; 0,1 (niedrigl) W3</span></p><p style="text-indent:36pt;"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Farbton: </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;mso-tab-count:1;"> </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach Wahl des AG, HBZ &gt;20</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die fertigen Oberflächen müssen ansatzlos gleichmäßig getönt sein.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Außenputzsystem</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6712" RNoPart="0160">
          <Qty>37.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Laibungen Außenputz</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> mit Anstrich</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herstellung von exakt fluchtenden Laibungen im</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">kompletten Außenputzsystem entspr. Vorgaben </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pos. 02.02.0130 bei Öffnungen, Versprüngen etc. </span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detailpläne in der Anlage.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Laibungen Außenputz</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6702" RNoPart="0170">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kunststoff-Tropfkanten-Eckprofile</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und lot- und fluchtgerechtes Anbringen von einem </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Tropkanten-Eckprofil mit Glasfasergewebeüberzug und codierter Wassernase an Ecken und Kanten über zurückspringenden Bauteilen oder Öffnungen in der Fassade.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Anschlüsse, Eckausführungen etc. enthalten.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Tropfkanten-Eckprofil</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6703" RNoPart="0180">
          <Qty>42.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und lot- und fluchtgerechtes Anbringen von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kantenprofilen mit rundem Kopf aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug, an Ecken und Kanten, mit mineralischem Kleber auf Grundputzstärke ansetzen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Anschlüsse, Eckausführungen etc. enthalten.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Innen- / Außenecke - Außenputz</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6704" RNoPart="0190">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abschlußprofil - Aussenputz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und lot- und fluchtgerechtes Anbringen von</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abschlußprofilen aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug, </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">als untere Abschluß des Putzes über Verwahrungs-Sockelblechen etc., mit mineralischem Kleber auf Grundputzstärke ansetzen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Anschlüsse, Eckausführungen etc. enthalten.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Abschlußprofil</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6705" RNoPart="0200">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauteilanschlüsse / APU - Aussenputz</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schlagregendichte Anschlüsse entspr. Zulassung als</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">wartungsfreie Anschlußfugen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abdichten von Anschlußfugen im Bereich von Fassaden-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bauteilen, Fenster-/ Türelementen etc. mit geschlossen-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">zelligem, einseitig klebenden und komprimierten</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fugendichtband mit Leibungsanschlußprofil (APU),</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Glasfasergewebestreifen entspr. der bauaufsichtlichen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">System-Zulassung und Schutzfolienstreifen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leibungsanschlußprofil (APU) geeignet für dünn- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">dicklagigen Oberputz.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbau nach Herstellervorschrift, aktivieren des</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">integrierten Fugendichtbandes nach Fertigstellung der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Putzarbeiten durch seitl. herausziehen der Schutzfolie.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Anschlüsse, Eckausführungen etc. enthalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausführung der Anschlüsse an die verschiedenen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauteile ist vor Beginn der Arbeiten mit der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauleitung genau festzulegen!</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Bauteilanschlüsse / APU - Außenputz</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6706" RNoPart="0210">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschlußausbildung an angrenzende Bauteile als</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausbildung einer schlagregendichten, wartungsfreien Anschlussfugen mit geschlossenzelligem, einseitig klebendem 2-Stufen-Dichtband.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Anschlüsse, Eckausführungen etc. enthalten.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausführung der Anschlüsse an die verschiedenen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauteile ist vor Beginn der Arbeiten mit der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauleitung genau festzulegen!</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Bauteilanschlüsse / Dichtband</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6750" RNoPart="0220">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Holzwolle-Mehrschichtplatte nach DIN EN 13168</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bestehend aus druckbelastbarer, gerichteter,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nichtbrennbarer Steinwolle und einer zementgebundenen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Holzwolle-Deckschicht, Dicke ca. 10 mm, liefern und nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers an Unterseiten von Betondecken befestigen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steinwollekern:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kurzzeichen nach DIN 4108-10: DI-dk, WI-dk</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kantenausbildung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">stumpf mit allseitiger Fase</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Format:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1000 x 600 mm</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Holzwolle Faserbreite</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1mm (superfein)</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baustoffklasse A2 s1 d0 nach DIN EN 13501-1</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberflächenausführung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Naturton</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Plattenoberfläche für sichtbare Flächen mit absolut dichten Stößen und sauberen Schnittkanten nach Herstellerangabe und Vorgabe der Bauleitung (Soßeinteilung etc.) anordnen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigung:</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigung mit DDS-Betonschrauben nach Herstellervorgabe mit in Plattenfarbe beschichtetem Schraubenkopf.</span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Befestigungsabstand nach Zulassung.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Wärmedämmung der Decke</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_145_6746" RNoPart="0230">
          <Qty>22.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Streifen zur Kantenverwahrung mit Holzwolledeckstreifen</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsprechend den Hauptflächen liefern und fachgerecht im Bereich der Plattenschnittkanten montieren. </span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Breite des Holzwolledeckstreifens und Klebstoffverbrauch abhängig von der Plattendicke und dem Plattenformat.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Plattenfugen sind in der Kantenverwahrung aufzunehmen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Streifenhöhe: 110mm</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Schnittkantenverwahrung mit Holzwolledeckstreifen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_145_6337" RNoPart="04">
       <LblTx><span>Sonstiges</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="I_145_6338">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für unvorhergesehene Leistungen und nur auf besondere</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anordnung durch die Bauleitung werden die folgenden</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sätze einschl. aller Zuschläge errechnet, ohne daß der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auftragnehmer hieraus einen Anspruch ableiten kann.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vergütet wird nur der tatsächliche Einsatz auf der</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baustelle. Wegegelder, Wartezeiten und Geräte, An- und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfahrten sind in die EP mit einzurechnen.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nachweispflicht für geleistete Taglohnarbeiten und</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materiallieferungen obliegt dem Unternehmer.</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis ist durch Rapport/Lieferschein bei Arch.-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauleiter zu erbringen und wird nur bei Vorlage inner-</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">halb von 24 Stunden anerkannt.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Taglohnarbeiten</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_145_6339" RNoPart="0010" RNoIndex="1">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mittellohn für alle an den Arbeiten Beteiligten</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Mittellohn</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
